Readme-fil för MagicScan

Välkommen till MagicScan

Läs det här dokumentet noggrant. Det innehåller viktig information som 
inte finns i handboken.

De avsnitt som behandlas här är:

     * Systemkrav
     * Användarguider/direkthjälp
     * Kommentarer om scanrar i nätverk
     * Felsökning

[Systemkrav]
     Windows 95 eller senare
     Windows NT 3.5 eller senare

[Användarguide/direkthjälp]

1. Användarguiden och direkthjälpen är skrivna i HTML-format. För att du ska
    kunna läsa de här elektroniska dokumenten, måste du installera en webbläsare,
    t.ex. Netscape eller Internet Explorer.
2. Du kan ladda ned Netscape från webbplatsen:
         http:\\home.netscape.com, 
    eller Internet Explorer från webbplatsen:
         http:\\home.microsoft.com


[Kommentarer om scanrar i nätverk]
1. Under vissa förhållanden måste NetHeapSize i Windows ställas om till ett
   större värde. Använd värdet som föreslås av Windows.
2. Både servern och klienten måste ha laddat en NETBIOS-drivrutin före scanning  
   (till exempel NETBIOS.EXE i Novell Netware).
3. Med programmet Scanner Test kan bara lokala scanrar testas. Scanrar i nätverk 
   kan inte testas.
4. ISIS-drivrutiner för vissa OCR-programpaket stöder inte scanning över nätverk.


[Felsökning]
1. När meddelandet "Minnesallokeringsfel" visas ändrar drivrutinen
   filen UMAXDRV.INI i Windows-katalogen. Starta om Windows så att de nya 
   inställningarna tillämpas. Om problem uppstår och du behöver återställa inställningarna till                
   standard, ändrar du i filen UMAXDRV.INI med en textredigerare. Innehållet i       UMAXDRV.INI ser då ut så här: 

           [UMAX_Drivers]
           DriverType=UMAXASPI

           [UMAX_SCSI]
           InterfaceType=ASPI Compatible
           VxDAllocateMemory=1

  
   Drivrutinen har ändrat värdet för "VxDAllocateMemory" till 1. 
   Ändra det till 0 om du vill återställa originalvärdet.

Obs! Om du tidigare har laddat drivrutinen UMAXMEM.SYS i filen CONFIG.SYS, bör du ta bort den.
      Drivrutinen UMAXMEM.SYS behövs inte om "VxDAllocateMemory=1". 
      Den här inställningen åstadkommer samma sak som drivrutinen UMAXMEM.SYS.

2. Om NETBIOS-felmeddelandet "ncb_bridge field not 00 or 01" visas, måste
   du ändra i inställningarna för nätverket och välja en NETBIOS-drivrutin som NETBEUI eller
   NETBIOS över ipx/spx som standardprotokoll för både servern och klienten.
   I både Windows 3.1 och Windows 95 hittar du nätverksinställningarna i
   Kontrollpanelen.

*************SLUT PÅ README-FIL*********************** 

