首頁 概觀 基本控制 進階控制 加強影像色彩特性

如何… 術語

特殊控制

MagicScan有三個控制掃瞄器區域 : 手動控制, binuscan IPM 與MagicMatch。使用者可選定其中任何一項以達到最佳效果。 | 按一下您想知道的主題。 binuscan IPM MagicMatch

binuscan IPM

binuscan IPM (影像處理機) 之功能, 乃是自動發揮色彩, 解析度, 與濾鏡在輸出設備上之最大效能。而在 MagicMatch, 使用者必須創造或修改設定檔, 以達到輸出最佳效果。

Binuscan IPM 視窗為 binuscan IPM 引擎所驅動; 然而, 一些像是明調與暗調控制, 就被移除或無法使用。有三種掃瞄模式供您選擇 :

彩色到灰階(原本為彩色)

轉換之後, 螢幕上之影像將 轉變為灰階, 影像中之灰階 層以彩色圖素模擬, 所得出 的影像比 256 灰階掃瞄結果 影像更生動。

彩色到 CMYK 黑/白(原本為彩色)

以此方式處理所得出的影像是黑白。灰階層將 以 CMYK 彩色模式表現, 也就是說彩色將區分為 靛色, 洋紅, 黃色與黑色 等成份。所得影像比您 使用 256 灰階掃瞄更生 動逼真。

灰階到 CMYK 黑/白(原本為灰階)

以此方式處理所得出的影像是黑白。灰階層將 以 CMYK 彩色模式表現, 也就是說彩色將區分為 靛色, 洋紅, 黃色與黑色 等成份。所得影像比您 使用 256 灰階掃瞄更生 動逼真。

MagicMatch

MagicMatch 是以 Kodak KCMS 引擎驅動。使用者可以選擇印表機設定檔, 以達到色彩校正的效果, 即使掃瞄控制與 binuscan IPM 幾乎相同。在此 MagicScan 合成一連串的印表機設定檔, 它提供傳送資料的方式, 請從下拉清單中選取 印表機設定檔 中最符合您印表機的設定。

注意: 一些控制功能, 如:明調與暗調將被移除或無法使用。

使用 ICC (國際色彩協會) 相容之設定檔, MagicScan 允許您在已設定好的設定檔之外增加新的印表機設定。 這個引擎與 Windows 系統, 及 Macintosh 的 ColorSync 系統相容。請參考印表機所附說明文件, 以為您的電腦正確安裝印表機設定。MagicScan 在安裝完成後會自動更新印表機設定。之後, 您就可以選取 您自行設定的印表機設備了。

印表機設定檔下拉清單

本選項決定經過色彩校對後的影像, 應輸出至甚麼樣的設備。它只要在您選定 MagicMatch 時可以應用。

不同的輸出設備需求不同的色彩校正設定檔。如果您已決定將掃瞄影像輸送至印表機或螢幕, 您必須選取一個與輸出設備相符的設備, 如此一來, 您所得到的影像色彩將更忠實呈現原始影像。

輸出設備分為兩大類 : 螢幕與印表機。如果您只想讓影像顯示在螢幕上, 請選 "無輸出設備"。若否, 則請從印表機設定檔中, 選取最適合於您所使用的印表機設定。

無輸出設備: 輸出設備為螢幕

印表機設定檔: 列出所有可能之印表機設定