Úvodní stránka Přehled Základní ovládací prvky Náročnejší ovládací prvky Speciální ovládací prvky

Zlepšení kvality obrazu Jak....

Seznam pojmů

Adresa | Číslo identifikující přidělení paměti perifernímu zařízení.
Jas | Nastavení ovlivňující celkový jas obrazu pro snímání.
Kontrast | Srovnání nejsvětlejší a nejtmavší části obrazu. Nízký kontrast znamená, že obraz je velmi šedý, zatímco vysoký kontrast představuje jasné rozlišení mezi tmavými a světlými plochami.
Tónování | Vytváření tečkovaných vzorů různých velikostí, které způsobí, že oko vidí stupně šedi.
DPI | Body na palec, měření rozlišení.
Stupně šedi | Rozsah pravidelných stupňů šedi od bílé po černou. Obraz tvořený touto škálou obsahuje několik úrovní (stupňů) šedi.
Polotón | Černobílé obrazy vytvořené touto metodou vypadají, jako by měly několik stupňů šedi.
Světlá | Nejjasnější plocha originálu nebo obrazu, kterou na polotónovém obrazu představují nejmenší tečky nebo žádné tečky.
Histogram | Zobrazuje graf rozložení stupňů šedi u nasnímaného obrazu.
Obraz | Bitmapový výsledek snímání originálu.
Č/B | Obraz sestávající jen z černých a bílých pixelů.
Original | Zdrojový obraz ve své původní podobě, napříkad obraz, fotografie nebo film.
Pixel | Jedna tečka na monitoru nebo digitální obrazu.
Velikost náhledu | Ovládací prvek sloužící k omezení délky náhledu v oblasti snímání. Omezení délky náhledu šetří čas.
Okno Náhled | Zobrazovací plocha v dialogu skeneru představující skleněnou desku skeneru.
Typ foto/dokument | Režim snímání sloužící ke snímání neprůsvitných obrazů, grafiky atd..
Rozlišení | Měřítko jemnosti detailu, které dokáže zařízení zaznamenat nebo vytvořit. Čím vyšší rozlišení, tím jemnější detaily.
Tmavá | Nejtmavší oblast předlohy nebo obrazu představovaná v polotónovém obrazu největšími tečkami.
TIFF | Standardní formát obrazového souboru podporovaný řadou aplikací.
Adaptér pro průsvitné materiály | Adaptér instalovaný na skener pro snímání diapozitivů, filmů a rentgenových snímků.
Režim snímání průsvitných materiálů | Režim snímání používaný pro průsvitné obrazy nebo grafiku - diapozitivy, filmy a rentgenové snímky.
TWAIN | Protokol vyvinutý vedoucími společnostmi v oblasti obrazového hardwaru a softwaru k usnadnění integrace vstupních periferií a aplikací.