
Vítá vás MagicScan
Přečtěte si pozorně tento dokument. Obsahuje důležité informace, které nenajdete vdokumentaci.
Témata, která naleznete v tomto dokumentu:
systémové požadavky
uživatelská příručka a nápověda programu
poznámky ke snímání v síti
odstraňování závad

[Systémové požadavky]
Windows 3.1 nebo vyšší
Windows 95
Windows NT 3.5 nebo vyšší

[Uživatelská příručka a nápověda programu]
1.      Uživatelská příručka a nápověda programu jsou napsány vve formátu HTML. Ke čtení těchto dokumentů si musíte nainstalovat prohlížeč WWW, např. Netscape nebo Internet Explorer.
2.      Netscape lze stáhnout z adresy http:\\home.netscape.com, Internet Explorer z adresy http:\\home.microsoft.com.

[Poznámky ke snímání vsíti]
1.      Za jistých podmínek je třeba NetHeapSize ve Windows nastavit na vyšší hodnotu. Použijte, prosím, hodnotu doporučenou systémem Windows.
2.      Aplikace typu server i klient vyžadují před snímáním zavedení ovladače NETBIOS (například NETBIOS.EXE v Novell Netware).
3.      Testovací program skeneru může testovat pouze místní skener. Nemůže testovat síťový skener.
4.      Ovladače ISIS pro některé aplikace OCR nepodporují snímání v síti.


[Odstraňování závad]
1.      Pokud se objeví zpráva „Chyba vyhrazení paměti!", ovladač upraví soubor UMAXDRV.INI umístěný vadresáři Windows. Restartujte Windows, aby mohl být ovladač zaveden. Pokud dojde kproblémům a potřebujete se vrátit kpůvodnímu stavu, (nezměněnému souboru UMAXDRV.INI), použijte kúpravě UMAXDRV.INI textový editor.
Obsah souboru UMAXDRV.INI by měl vypadat následovně:
[UMAX_Drivers]
DriverType=UMAXASPI

[UMAX_SCSI]
InterfaceType=ASPI Compatible
VxDAllocateMemory=1

Ovladač změnil hodnotu „VxDAllocateMemory" na 1. 
Změňte tuto hodnotu zpět na 0 - toto je původní hodnota.
Poznámka: Pokud jste již dříve uvedli ovladač UMAXMEM.SYS v souboru CONFIG.SYS, odstraňte jej prosím.
Pokud je hodnota „VxDAllocateMemory=1", ovladač UMAXMEM.SYS není nutný. 
Tento řádek zajistí to stejné, co ovladač UMAXMEM.SYS.

2.      Pokud se zobrazí chybová zpráva NETBIOS „ncb_bridge field not 00 or 01", musíte znovu provést nastavení sítě a pro aplikace typu server i klient vybrat výchozí ovladač NETBIOS, např. NETBEUI nebo NETBIOS (ipx/spx). Ve Windows 3.1 i Windows 95 se nastavení sítě spouští zovládacího panelu.

