Introductiepagina Overzicht Basisfuncties Geavanceerde functies Afbeelding verrijken

Hoe kan ik…. Verklarende woordenlijst

Speciale functies

Er zijn drie scannerfuncties voor het scannen van afbeeldingen. Naast de basisfuncties (Handmatige bediening) zijn er binuscan IPM en MagicMatch, speciale functies die de gebruiker kan kiezen om een bijzonder effect te geven aan een gescande afbeelding. | Klik op het onderwerp waarover u meer wilt weten. binuscan IPM MagicMatch

binuscan IPM

binuscan IPM (Image Processing Machine) is een hulpprogramma dat de kleuren, resolutie en filters zoals de scanner deze ziet, automatisch optimaliseert voor weergave op een monitor of printer. In MagicMatch daarentegen moet de gebruiker zelf een profiel maken of wijzigen waarmee de gewenste weergave op een printer of monitor wordt verkregen.

Het venster binuscan IPM wordt bestuurd door de binuscan IPM-machine. Enkele functies, zoals lichtste en donkerste punt, zijn verwijderd of uitgeschakeld. Toch biedt dit hulpprogramma drie extra scanmodi waarin u een afbeelding kunt scannen.

Kleur naar grijs | Kleur naar CMYK Z/W | Grijs naar CMYK Z/W
Origineel is kleur Deze functie zet de kleurenafbeelding om in grijstinten. Hoewel de afbeelding die op het scherm wordt weergegeven een grijstinten-afbeelding is, wordt deze gesimuleerd door kleurenpixels en is de kleur levendiger dan bij de scanmodus 256 grijstinten. | Origineel is kleur De afbeelding die u krijgt is in grijstinten maar wordt gescheiden in vier niveaus, net als bij gebruik van CMYK om een kleur te scheiden in Cyaan, Magenta, Yellow (geel) en Black (zwart). De afbeelding die u krijgt is levendiger dan een afbeelding in de scanmodus 256 grijstinten. | Origineel is grijs De afbeelding die u krijgt is in grijstinten maar wordt gescheiden in vier niveaus, net als bij gebruik van CMYK om een kleur te scheiden in Cyaan, Magenta, Yellow (geel) en Black (zwart). De afbeelding die u krijgt is levendiger dan een afbeelding in de scanmodus 256 grijstinten.

MagicMatch

MagicMatch wordt gestuurd via de Kodak KCMS-machine. Gebruikers kunnen een printerprofiel kiezen om kleurafstemming te verkrijgen, zelfs al zijn de scanfuncties bijna dezelfde als in binuscan IPM. Hier heeft MagicScan een groep printerprofielen samengesteld die een manier van gegevensoverdracht bieden tussen bron en bestemming. Selecteer een printerprofiel uit het menu dat het best overeenkomt met de printer die u gebruikt.

Opmerking: Sommige functies, bijvoorbeeld lichtste en donkerste punt, zijn verwijderd of uitgeschakeld.

Door gebruik te maken van het met ICC (International Color Consortium) Compatibele Profiel, kunt u met MagicScan een nieuw printerprofiel toevoegen aan de bestaande groep profielen. Deze machine is compatibel met het Windows-systeem en met het ColorSync-systeem in de Macintosh. Raadpleeg de handleiding die met de printer werd meegeleverd voor het installeren van een printerprofiel op het computersysteem. MagicScan werkt het printerprofiel automatisch bij nadat het nieuwe profiel is geïnstalleerd. Daarna kunt u uit de keuzelijst met printerprofielen in MagicScan dat printerprofiel selecteren als uitvoerapparaat voor de afbeelding.

Keuzelijst met printerprofielen

Met de selectie van het printerprofiel bepaalt u naar welk uitvoerapparaat de afbeelding na kleurafstemming zal worden gestuurd. Dat betekent dat u de mogelijkheid hebt de uitvoerbestemming van de gescande afbeeldingen te kiezen.

Verschillende uitvoerapparaten vereisen verschillende kleurkalibratieprofielen. Als u besluit om de gescande afbeelding naar een uitvoerapparaat te zenden (printer, monitor...), dient u het bijbehorende profiel van dat apparaat te kiezen. Nadat u de afbeelding hebt gescand door kleurafstemming te initiëren, hebt u een afbeelding die vrijwel gelijk is aan de oorspronkelijke afbeelding.

Uitvoerapparaten kunnen grofweg worden verdeeld in twee categorieën: monitors en printers. Kies Geen printer als u de gescande afbeelding wilt weergeven op het scherm van de computer. Anders kiest u uit de keuzelijst een printerprofiel dat het best overeenkomt met uw printer. De volgende afbeeldingsmodi zijn mogelijk:

Geen printer: gebruik de monitor in plaats van een printerprofiel

Profielen: een lijst met beschikbare printerprofielen

Denk eraan dat dit menu alleen actief is als er is gekozen voor MagicMatch-bewerking.