Úvodní stránka Základní ovládací prvky Náročnější ovládací prvky Speciální ovládací prvky Zvýšení kvality obrazu

Jak .... Seznam pojmů

Přehled

Chcete-li nainstalovat MagicScan, měli byste mít: Hardware: Mac, Mac II nebo vyšší, CPU série 68K, pro uživatele platformy Macintosh je doporučen PowerMac; pro uživatele Windows IBM PC s CPU 386, 486, Pentium (nebo vyšší) nebo jiná kompatibilní (je doporučena 486 nebo vyšší) Pro uživatele Windows 4MB minimální systémové paměti (je doporučeno 8 MB a více); pro uživatele platformy Macintosh dostupných 8MB RAM nebo více CD-ROM Pevný disk s volným prostorem Pro uživatele Windows VGA, Super VGA nebo 100% kompatibilní grafický adaptér a odpovídající monitor (pro přesné zobrazení barevných obrazů je minimálním požadavkem 32K Hi-color VGA); barevný monitor s video kartou; pro uživatele platformy Macintosh video karta s 256 barvami nebo True Color (24-bit) | Klepněte na téma, které vás zajímá. Hardware Software Snímání prvního obrazu v MagicScan Součásti programu MagicScan

Software

Pro uživatele platformy Macintosh System 7.0 nebo vyšší

Microsoft Windows 3.1, Windows 95 nebo Windows NT3.5 a vyšší

Pro uživatele platformy Macintosh aplikační software se zásuvnými moduly nebo TWAIN

Pro uživatele Windows aplikační software s moduly TWAIN

Volitelný je Novell Netware, Microsoft LAN Manager, Microsoft Windows for Workgroup nebo jiná síť kompatibilní s Netbios

Snímání prvního obrazu v MagicScan

Dříve, než budete snímat první obraz programem MagicScan, musíte zapnout skener a počítač; zvednout kryt předloh a umístit předlohu lícem dolů na skleněnou desku předlohy; potom zavřete kryt předloh nebo adaptér pro průsvitné materiály (v případě průsvitných materiálů).

Obraz lze v programu MagicScan snímat dvěma způsoby:

- V okně skupiny MagicScan poklepejte na ikonu MagicScan. Zobrazí se hlavní obrazovka programu MagicScan. Nyní můžete sejmout obraz, který bude poté automaticky uložen. Sejmutý obraz nebude převeden do aplikačního software. Jestliže chcete daný obraz upravit, musíte otevřít příslušnou aplikaci a sejmutý soubor.
- Sejmutí obrazu v MagicScan pomocí aplikačního software, viz dále:

Pro uživatele Macintosh -

- Spusťte aplikaci, která podporuje zásuvné moduly nebo je kompatibilní s TWAIN, např. Photoshop.
- Z nabídky Soubor zvolte příkaz Snímat.
- Ze seznamu zdrojů vyberte nejnovější verzi programu MagicScan; otevře se okno MagicScan.

Sejmutý obraz bude po dokončení snímání poslán do dané aplikace. Jestliže chcete, můžete poté obraz upravit a uložit.

Pro uživatele Windows -

- Spusťte Windows, není-li již spuštěn, a také aplikaci pro úpravu obrazů kompatibilní s TWAIN (např. Adobe Photoshop).
- V aplikaci pro zpracování grafiky klepněte v nabídce Sejmutí obrazu na volbu "Vybrat zdroj TWAIN"; otevře se dialogové okno "Výběr zdroje". V případě Windows 95 nebo Windows NT klepněte na "Výběr zdroje TWAIN_32".
- V dialogovém okně "Výběr zdroje" klepněte v seznamu zdrojů TWAIN na nejnovější verzi MagicScan.
- Opětovně otevřete podřízenou nabídku Snímat a klepněte na "TWAIN...". Poté se objeví okno MagicScan.
- V případě Windows 95 nebo Windows NT zobrazte okno MagicScan klepnutím na volbu "TWAIN_32".
- V nabídce Nastavení zvolte odpovídající nastavení.

Sejmutý obraz bude po dokončení snímání poslán do dané aplikace. Jestliže chcete, můžete poté obraz upravit a uložit.

Součásti programu MagicScan

Program MagicScan tvoří následující položky: Ovládací okno, okno Náhled, okno Seznam zadání, Kontrolní okno, okno Vylepšení obrazu a okno Info. Pro lepší práci můžete každé okno kdykoliv přesouvat, minimalizovat nebo zavírat a maximalizovat okno Náhled na velikost obrazovky.

Okno Ovládání

Okno Ovládání, okno na levé straně programu MagicScan, vám umožní nastavit vaše vlastní preference. Poskytuje všechna řídící nastavení skeneru nezbytná pro snímání obrazových předloh. Mimoto, tři ovládací prvky - Manuální ovládání, binuscan IPM a MagicMatch řídí odlišná nastavení skeneru pro odlišné požadavky na snímání.

Okno Náhled

Okno Náhled, okno na pravé straně programu MagicScan, umožňuje zobrazit náhled na obraz a dále změnit snímaný obraz upravením určitých parametrů obrazu (např. invertováním obrazu, převrácením obrazu, otáčením obrazu, přizpůsobením světel a stínů atd.).

Poté, co jste upravili nastavení snímání v okně Náhled, můžete získat náhled na obraz klepnutím na tlačítko Náhled. Skener provede snímání v nízkém rozlišení (náhled) a sejmutý obraz bude zobrazen v okně Náhled. V případě, že po shlédnutí náhledu budete chtít zvýšit kvalitu snímaného obrazu, vyberte v okně Náhled jakýkoliv nástroj pro zlepšení barevných charakteristik obrazu a upravte náhled obrazu. Efekt se okamžitě projeví v okně Náhled. Nastavení obrazu můžete upravovat do doby, než jste se snímaným obrazem úplně spokojeni.

Okno Seznam zadání

Okno Seznam zadání, okno ve spodní části programu MagicScan, vám umožní snímat několik obrazů při jednom průchodu.

Pro svůj obraz si můžete vybrat ze dvou metod snímání, násobné a dávkové. Násobné snímání znamená "snímat více obrazů na více průchodů skenerem". Před započetím snímání se skener kalibruje a po sejmutí se vrací do výchozí pozice. Je zřejmé, že nastavení těchto obrazů by mohlo být odlišné. Dávkové snímání znamená "snímat více obrazů na jeden průchod skenerem". Skener se kalibruje pouze před započetím snímání prvního obrazu. Jsou-li obrazy podobné, např. stejné rozlišení, podobné hodnoty světla a stínu atd., je lepší zvolit režim dávkového snímání.

Kontrolní okno

Kontrolní okno nabízí precizně nasnímaný obraz a zajišťuje, že všechny volby, které jste pro snímaný obraz chtěli nastavit, byly provedeny před klepnutím na tlačítko Snímat. Mimoto můžete obraz opětovně uložit přímo bez použití tlačítka Snímat.

Klepnutím na tlačítko Kontrola v okně Náhled otevřete jiné okno, které zobrazuje náhled obrazu podle aktuálních uživatelských nastavení. Toto Kontrolní okno vám poskytne preciznější obraz než okno Náhled. Výsledný obraz zobrazený v Kontrolním okně je téměř shodný se sejmutým obrazem vyobrazeným na hlavní obrazovce aplikace získaným klepnutím na tlačítko Snímat, vyjma rozlišení. Jste-li s obrazem spokojeni, uložte jej klepnutím na tlačítko ULOŽIT, nebo zavřete Kontrolní okno klepnutím na tlačítko ZAVŘÍT. Uvědomte si, že uložený obraz je určen pouze pro zobrazení na monitoru (75dpi).

Okno Vylepšení obrazu

Toto okno vám umožní zlepšovat barevné charakteristiky obrazu. Za tím účelem poskytuje příslušné nástroje, ze kterých si můžete vybrat a přizpůsobit je snímanému obrazu.

Okno Info

Jedná se o okno mikroskopu pro zobrazování sousedních pixelů pod aktuální pozicí kurzoru myši. Zvětšení je zobrazeno v oblasti 7x5 pixelů se středem v aktuální pozici kurzoru myši. Jestliže v okně náhledu není žádný náhled obrazu, okno mikroskopu zmizí. Mimo jiné ukazuje také úroveň daného pixelu pod aktuální pozicí kurzoru myši.

Měření úrovně pixelu jako např. RGB, Lab, CMYK odpovídá vámi zvolenému režimu snímání. Způsob měření můžete změnit klepnutím na značku trojúhelníku vedle hodnoty pixelu. Navíc je k dispozici dialogové okno pro úpravu rámu "Šířka X výška", kterým je možné získat přesnější rám než použitím nástroje rámu. Úzké obrazy je užitečnější snímat s přesně danými rozměry snímání.