首页;概观;基本控制;特殊控制;加强影像色彩特性

如何…;术语

进阶控制
;

在您熟悉基本扫描方式之後，您可以叁考本部分，以获取进阶的扫描方法。; ; | 按一下其中任一项目，可取得更详尽的资讯:;; 旋转/镜转; 使用扫描工作清单 (执行多次多张/单次多张扫描); 建立扫描程式; 设定影像输出尺寸; 应用校样窗; 功能表项目;

旋转/镜转

"F/R" 按键可使影像旋转及镜转。 "F" 表示镜射原理，可让影像以垂直轴或水平轴为中心转换位置。 "R" 代表旋转原理。按一下 "F/R" 图示展示镜转/旋转对话框，对话框中之图例展示旋转与镜转的任何可能结果。按一下任何一个范例以达成您想要的结果。

请叁考: 旋转选框.

使用扫描工作清单 (执行多次多张/单次多张扫描)

MagicScan 让您一次扫描多张影像。 这个功能以两项模式来分别--多次多张与单次多张扫描。请叁考 "建立扫描程式"以得知如何使用工作清单功能。单次多张扫描可在一次扫描操作过程中，取得多张扫描影像。在该模式下，扫描仪将自动校正色彩以取得设定叁数，之後再进行单次扫描。这就是所谓的"扫描仪以单一程序扫描多张影像"。而所有的影像都将以同一组设定扫描。所以您最好在所有影像之设定需求为类似时， 例如:相同分辨率、相同的明调与暗调值等，才选择单次多张扫描模式。多次多张扫描亦可在一次扫描操作过程中，取得多张扫描影像。与单次多张模式所不同的是，扫描仪会在扫描每张影像之前先执行色彩校正，而在每次的扫描後皆归回原位。在这个模式下，一连串的扫描工作将自动排列顺序，工作清单将界定原稿件之位置、扫描顺序、与每一个扫描影像之设定。

扫描工作对话框中之工具介绍 :

复制∶复制目前工作

更名∶改变档案名称然而仅适用於"扫描成档案"选项

资讯∶显示扫描工作的目前状态

删除∶按一下本项可删除选定工作

扫描成档案

应用 MagicScan 扫描时，将自动储存扫描影像。您可按一下 "更名"，来改变档案名称或档案格式，另存档案对话框将出现。从 "储存档案类型" 清单中，选取适合之档案类型，有 TIFF (TIF)、Bitmap (BMP)、PCX (PCX)、Photoshop3.0.5 (PSD)、或 JPEG (JPG)。在您选定档案类型之後，您必须在 "目录" 栏中选择路径与目录，再於档案名称栏中键入档名。按下 "确定" 键，以确认您的选择并关闭对话框。按"取消"不产生任何变化并关闭对话框。

JPEG 压缩

如果您选的是JPEG，就必须选取影像压缩品质。如果您选的设定是"好"与"优"之间，得出影像品质将极佳， 但档案压缩之程度就不如选取"尚可"与"好"之间。

建立扫描程式

1. 按一下"新增选框工具"然後拖曳，新的选框就会在您移动滑鼠时，出现在预视视窗中。或者，您也可以用另一种方式∶在选框功能表中选取"新增"，新增选框会自动出现在工作清单中。
2. 您执行单次多张扫描工作时，若从"选框"功能表中选"复制"，将会进入工作清单对话框。
3. 按一下"选框"工具之後，於预视影像上的新选框范围内点一下，表示您所调整的 MagicScan 设定控制将应用於此点选之框中区域。

注意: 新增选框之後，您可以借由选框工具调整选框位置。在新框范围内任一处拖曳游标，即可移动其位置。

4. 选取所有扫描控制项目，并为选取之扫描范围设定。
依照您的需要，在扫描工作清单中相对应之图示下确认、删除、改变等指令。
5. 每次新增一个扫描区域时，工作清单拦中就出现一个图示，同时亦提供新的影像资讯报告。如果您想检视 工作清单中的任何影像资讯，请先选定工作清单中相对应之扫描工作之後，再按下"资讯"键。

注意:选定清单中的任何影像，再选"更名"键，您就可以随意改变清单中的影像名称。选取"删除"键，则可将 工作从清单中除去。

6. 按下 "扫描" 键即开始执行程式。

如果您对扫描程式满意，选择"扫描"键以启动执行指令。在程式完成後，扫描仪停止运作，而工作清单将显 示"完成"状态，MagicScan 将等待下一个指令动作。

设定影像输出尺寸

要自动增加或减小一个扫描影像，请使用缩放比例设定。您所选定的缩放比例值范围视您的影像类型而定，它将影响扫描输出结果。宽度与长度可以分开个别输入，只要以游标按一下"连结"图示就可以改变。分成两半的"连结"图案，表示可以单 独输入长度与宽度。或者您可直接调整预视视窗中的选框，它的预设值与预设选框大小是一样的。 改变长度与宽度之方法∶

1. 输入您所想要的长度与宽度值。
2. 测量单位可转变为英寸、公分、公厘、图素、picas、或原影像的百分比例。从"单位"的下拉清单中选 取适用单位。 若要避免在改变高度长度时比例改变，请以滑鼠按一下位在测量单位的对话框中靠右侧的连结图示。如 果炼子是完整的，您就只要输入长或宽其中之一个数值，另一个数值会比照您键入之数值自动改变成 与其同比例数字。锁定水平与垂直比例以确保选框保持原比例。
3. 注意: 输出影像档案大小与长宽有倍数关系。所以，如果长宽增加一倍则档案变成原来的四倍。
4. 如果您并未输入任何数值，预设值是目前的选框尺寸，这些数值在选框改变大小时亦随之变化；反 之，若您已键入数值，则即使重新划定选框大小，数值亦不会改变。
5. 影像尺寸设定的最大值, 视软件决定您所要储存的影像大小, 以及扫描仪软件与硬件之功能。
6. 如果您着重外形与大小，请在设定选框之前先设定输出尺寸。否则，就请先设定选框之後再调整选框尺寸。

应用校样窗 - 影像校样

在按"扫描"键启动扫描影像之前，您或许会想在储存入计算机记忆之前，确定是否影像设定正是您所想要的 结果。MagicScan 提供您一个校对窗，借此可以检视扫描影像、修改设定，而省去您每调整一次设定就重新执行一次扫描的 耗时工作。

按 "校对" 键可打开"校对视窗"。在此视窗中的影像分辨率与计算机萤幕是相同的，也就是大约 75dpi。所以，预扫描影像的分辨率，与真正扫描得出的影像有些微不同。除了分辨率的差异之外，校对窗中之影像在其它方面仍属精确。

如果您对校对视窗中的影像满意，按"储存"键，可将影像储存。或者按"关闭"键，可关闭对话框。

注意:

1. 如果您按"储存"键将影像储存，影像分辨率将比相同影像以"扫描"键扫描得出的分辨率低。如果您的扫 瞄影像需要较高分辨率，您就必须离开"校对视窗"，之後按"扫描"键。
2. 校对影像尽仅用以作为萤幕显示，影像分辨率只有 75dpi。

此外，在"校对视窗"中您可以开启加强影像色彩特性对话框，调整扫描影像之色彩。只要按下"校对视窗"右上角的键，加强影像色彩效果对话框就会显示在萤幕上。依照您的喜好调整"校对视窗"中的色彩。

功能表项目

功能表一共有四个--设定、选框、资讯、与影像，借此您可为扫描影像调整设定与色彩。同时它也提供您基本资讯作为叁考。想得知更进一步资讯，请以滑鼠按一下下列任何一项∶

设定

设定功能表中有载入、储存、回复预设值、 定义喜好设定等。

影像

影像功能表可以设定处理影像选项，它与扫描仪控制视窗的选项相同。

选框

选框功能表可以新增、删除、复制、与更名扫描工作。

资讯

资讯功能表显示扫描仪与软件资讯。

设定

设定功能表中有载入、储存、回复预设值、定义喜好设定等。

载入设定;载入已储存之设定

储存设定;储存目前设定

另存设定;以选定之档名储存目前设定

预设值;回复为预设值

存为预设值;储存目前设定为预设值

重新设定;回复为原厂预设值

萤幕 Gamma;控制萤幕 gamma 值

扫描仪设定;主导扫描仪连接测试(仅适用於 Windows 使用者)

预视尺寸;设定尺寸预视扫描范围

单位;选取测量单位

喜好设定 设定 MagicScan 喜好值

镜头控制;选取高低倍率镜头扫描(适用特殊扫描仪机型)

灯光强度控制;设定扫描仪灯光强弱(适用特殊扫描仪机型)

Auto Focus: 调整负片及透明片的焦距(适用特殊扫描仪机型) 载入设定

载入设定选项可让您将之前储存的扫描设定重新载入。载入设定对话框一共有两个选项，位於对 话框的右侧，以确认方块形式表示。

取代∶以在载入设定对话框中界定的工作，取代目前列在多次多张扫描工作清单上的扫描工作。

增加∶从载入设定对话框中增加扫描工作。

载入之前储存设定的方式∶

1. 从设定功能表中选取"载入设定"，对话框将出现供您选择档案。
2. 从档案清单中选取您想要的档案。
3. 按"确定"，回到 MagicScan 视窗且载入设定。
4. 按"取消"键，放弃您的选择。

储存设定

如果您已载入之前储存过的档案，而您在扫描过程中改变那些设定，请使用设定功能表中的"储存设定"选项，将改变过的设定储存。

1. 请先调整符合您需要的设定。
2. 从设定功能表中选取储存设定功能。

设定会随着您的改变而更新。

另存设定

在这个选项之下，您可以将改变过的目前扫描设定以另外一个新档名储存。 "另存设定"对话框为单次多张与多次多张扫描模式提供选项，以确认方块形式表示，位於对话框的右侧。

目前工作档∶仅储存目前选定工作档。

所有工作档∶以扫描仪控制视窗中的目前设定，储存在多次多张扫描工作清单对话框中所有扫描工作。

若您未从"载入设定"选项中选取任何设定档，您就必须以新档名储存目前设定。请叁阅"另存设定"选项说明。

以新档名储存设定之方式∶

1. 调整、改变目前的设定。
2. 从设定功能表中选取 "另存设定" 项目，对话框即出现。
3. 在档名栏为设定键入新档名，或从档名清单中选取任一档名。
4. 选择合适目录。
5. 选 "确定" 键，完成存档。
6. 选 "取消" 键，离开对话框。

预设值

选择本项可自动将设定回复为预设值。

方式如下∶

1. 在设定功能表中选"预设值"项目。
2. 将自动载入"预设值" ，取代您所作的任何改变。

建议您在选取预设值项目之前，先将设定储存。

存为预设值

选"存为预设值"可以将目前设定创造成一个使用者自行设定的预设值。

重新设定

欲将 MagicScan 设定重新回复为出厂预设值，请选本项目。

萤幕 Gamma

萤幕 Gamma 色彩校正让您可以选择性地调整萤幕中间调色彩部分的亮度，这样一来它就能更接近影像色彩原貌。

萤幕 Gamma 色彩校正功能乃提供萤幕因年份久远, 或不同公司制程有不同色彩特性问题而作校正。在使用过程中应定期调整, 以确保色彩之正确度。 本选项让您选择性地调整萤幕中间调色彩部分的亮度，这样一来它就能更接近影像色彩原貌。这个程 序是重要的, 因为每台萤幕的色彩展现皆有其个别差异。

1. 打开设定功能表选取 "萤幕 Gamma", 则对话框出现。
2. 如果您选定 "保持红、绿、蓝 Gamma 值相同" 确认方块(预设值), 这样一来, 您的调整是针对三个色频作 调整。
3. 如果您未选定 "保持红、绿、蓝 Gamma 值相同" 确认方块, 则可单独调整每一个色频。
4. 左右移动调整轴, 最好尽可能让灰阶色条之色彩达成一致, 此时, 萤幕 Gamma 调整方告完成。

调整灰阶 Gamma

校正灰阶 Gamma 的最好方式, 是将灰阶调整轴的色块差异调整至最小程度, 也就是调到成色彩均匀一致时即 完成, 按下 "确定" 以确认灰阶萤幕 Gamma 完成调整。

您也可以试验个别色彩的 Gamma 值改变。以滑鼠按一下"预设值"键, 以回复至预设萤幕 Gamma 设定。按"取消"键, 不作任何变化并离开对话框。

设定扫描仪 (Windows 使用者)

本选项重新设定驱动程式埠位址与 DIP 切换设定。

在您每次启动 MagicScan 之前, 会有一个测试扫描仪是否已连线且准备妥当的程式, 如果连线发生任何问题, UMAX 扫描仪设定对话框将自动出现, 此时, 您必须检查扫描仪电源与 SCSI 电缆之连线。

如果是使用没有 DIP 切换设定的 SCSI 卡, MagicScan 会自动寻找可用的输入/输出埠。如果 UMAX 扫描仪设定对话框在您第一次启动 MagicScan 时出现, 可能问题出在 MagicScan 无法找到可用的输入/ 输出埠位址。预设位址是 "自动", 位址列於 I/O 埠位址清单框中。如果您发现还是有问题, 检查安装在您的计算机上的其它介面卡的 I/O 位址设定。

如果使用有 DIP 切换的 SCSI 卡, 而 UMAX 扫描仪设定对话框出现, 表示 MagicScan 内部 I/O 位址纪录与 SCSI 卡上的 DIP 切换设定不同。

正确位址输入方式可以从 I/O 埠位址下拉清单中选取, 或者使用滑鼠键在 DIP 切换设定处调整, 将其调整成与 SCSI 卡上的 DIP 切换设定相同。

如果您在安装 SCSI 卡之前就已经改变 DIP 切换, 然而却忘记了设定值, 您可以在 UMAX 扫描仪设定中尝试 每一个可能的 I/O 位址设定, 直到正确为止, 因为只有如此才能启动 MagicScan。

预视尺寸

让您设定最大扫描区域, 选取此项之後会出现一个次功能表, 请您选取适用尺寸。

单位

从单位次功能表中选取适用测量单位, 包括 : 英寸, 公分, 公厘, 图素, pica, 与 point.

喜好设定

本选项让您设定一些预扫描条件, 这个指令出现的对话框中有两部分∶一般与扫描品质。

在对话框中, 可改变下列项目 :

一般

保存预视影像 - 如果您选取这个项目, 最後一次所作的预视影像会在下一次启动 MagicScan 时, 再显示出来。

保存目前设定 - 选取这个项目表示, 您对最後一次扫描所作的设定与控制, 将在下一次启动 MagicScan 时载入应用。若否, 则将应用出厂预设值。 (您可随时选按设定功能表中的 "重新设定" 以回复出厂预设值。)

启动诀窍盒 - 选取此项目可启动诀窍盒说明。把游标移至任何一个控制项, 再按滑鼠右键, 一串针对该游标所指之功能说明文字便出现。如未选定此项目, 则诀窍盒无法启动。

扫描品质

品质扫描 - 选取品质扫描以提供精确扫描仪校正, 然其所费时间亦较长。

快速扫描 - 选取快速扫描提供您省时选项, 尤其如果您有兴趣实验您的扫描仪, 可选本选项。

镜头控制 - 适用特定扫描仪机型

本选项控制扫描仪之镜头, 然仅於您安装有双镜头扫描仪时可选用。

在这个选项中, 您可为您的扫描影像选取高低倍率镜头设定。预设值适用一般状况, 在这个设定中, 扫描仪将视选框中影像而定, 自动切换高低倍率镜头以获取最佳扫描结果。

高倍率镜头: 允许最大分辨率
低倍率镜头: 允许最大扫描范围

灯光强度 - 适用特定扫描仪机型

在对话框中选取 "自动灯光强度控制", 扫描仪将自动调整, 而且它能符合绝大部分扫描需求。选定自动控制, 其它选项便无法选取。

调整轴让您自行调整灯光强度。 -100 代表最弱, +100 最强。

按 "取消" 键, 离开对话框且不作任何改变。按 "确定" 键, 将设定应用并关闭对话框。

Auto Focus - 适用特定扫描仪机型

This setting is used to bring the scanned document on the object glass into focus for scanning.

This function ensures focus accuracy when you scan an image. To use it, choose "Auto Focus" from the Settings menu. A dialog box appears. Two types of options are allowed for you to choose. Check the "ON" option, it will take a little bit more time to complete the scan. If you choose "OFF" option, the scanner will not do an auto focus while scanning
images.

To make Auto Focus work correctly, when you set settings in Scanner Control, choose 35mm Slide Tray/Frame Holder/Negative Film Holder if you want to scan films or slides with frame holders. Otherwise please choose Reflective /Transmissive /Negative.

选框功能表

新增

本选项与预视视窗中的新增选框工具功能相同。

1. 从选框功能表中选 "新增", 对话框出现。
2. 键入数值。
3. 完成之後按 "确定", 扫描工作清单将出现。
4. 按 "取消" 键, 取消新框设定。

删除

本选项删除预视视窗与工作清单中的扫描工作。

复制

本选项复制选框且将其置於工作清单对话框中。

更名

本选项改变工作清单中的名称。

影像功能表

设定 MagicScan 基本影像控制的方式有两种 :

在控制视窗内操作

选取影像功能表指令

以滑鼠按一下下列各项, 获取各项目之功能说明。 扫描模式

扫描原稿

分辨率

滤镜

去网点

扫描模式

本选项界定扫描影像之模式。 MagicScan 提供您下列选项 :

全彩 RGB

扫描仪在扫描影像中的每个图素点捕捉 24 位元 (或 30/36/42 位元) 色彩资讯。因此, 产生之色彩超过一千 六百万个。 这个影像类型应用色彩原理与计算机及电视机萤幕之色彩构成原理相同。 RGB 代表红 - 绿 - 蓝, 亦即增色系统三原色; 原理乃以不同之色调光谱相混合而得出各种不同之颜色, 例如: 以相同份量完全饱 和的红绿蓝三色光谱相结合产生白色光谱。储存 24 位元彩色影像将需要相当可观的 磁盘空间。例如, 一 个 A4 尺寸 300 dpi 全彩影像可能需要 24 百万位元组 (MB) 的储存空间。

全彩 CMYK

如果选取本选项, 您的三色频影像将经由特殊色彩转换程序, 转变为 CMYK 四色频(靛、洋红、黄与黑色)影像。CMYK 色彩空间是大部分彩色打印机之色彩表现方式。扫描完成後, 影像将传输至影像编辑应用程式, 您随时可用彩色打印机将其列印。

如果想储存 CMYK 影像, 务必使用 .TIF 或 .PSD 档案格式。因为大部分萤幕之表现色彩方式是以三色频之 方式, 所以您所看到的 CMYK 影像是以 RGB 模拟而成。

MagicScan 依照打印机设定档展现这种转换与模拟, 为了尽可能达成精确转换与模拟, 您必须选取一个最接 近您使用的打印机设定档。

此一扫描模式只在 MagicMatch 或 IPM 模式已启动之下可用。

CIE Lab

为 Comission Internationale de L'Eclairage 的缩写，色彩的标准定义於 1931 年。

颜色乃由红绿蓝三色组合变化而来，即使如此，当不同的萤幕要组合相同的一个色彩时，必须要将调好红绿蓝的数值以便再一次组合出相同的色彩效果来。CIE 将萤幕(Standard Observer) 的红绿蓝的波长各别定义在 700, 546.1 及>435.8 nm 处，当这些颜色以相同的来源产生出来时，即可出现标准的白色光线。

基本上颜色诸如 RGB 及 CMYK 都是随着装置不同而有所不同的，也就是说，即使使用同一个扫描物件，您仍可自扫描仪获得不同的 RGB 色值。在不同的装置之间为了能够资料互用及沟通，每一个装置的色彩有其独特的必要。通常， CIE Lab 被用来做为色彩的中间质。扫描仪的 RGB 色彩模式转换到 CIE Lab 色彩，可代表色彩的单一特性，然後该 CIE Lab 色彩将传送至一相连的装置上，在那一装置上时，它们将被转换成 RGB 或 CMYK 模式以适用於该装置，接着再将结果显示在萤幕上或是列印出来。此一方法可能较不方便因为它必须有很大的记忆体及时间来消耗以应付转换所须。 CIE Lab 包括 L、a 和 b。 L 表示颜色的光度，范围约在 0 和100之间。值越大颜色越亮。a 和 b 则表示颜色的"色彩" 组合成份包括色相及饱和度。范围约在-128 和128之间。 a 表明颜色中的红(+)和绿(+)色的总量，b 表明颜色中的黄(+)和蓝(+)色的总量。

此一扫描模式只在 MagicMatch 模式已启动之下可用。

sRGB

HP 和微软发展出 sRGB (standard RGB, 标准 RGB) 色彩标准以便定义一系列的色彩标准值，这些标准值可为不同的影像装置解译而不至模糊不清。

一般说来，RGB 代表红绿蓝 3 原 sRGB 色彩系统用在萤幕显示及幻灯片上，与用在印刷上的 CMYK 刚好相反。红绿蓝的饱和度将之齐平相同的话可产生纯白。此三色若缺少其中之一，则可产生黑色。

虽然 CIE Lab 色彩系统给予色彩一个不受争议的认定标准，要想使用该系统来显示或列印仍是一件困难的事，因为大多数的应用程式无法判定该系统。

若您使用 sRGB 模式来扫描影像，然後将影像传送到不支援 sRGB 色彩系统的应用程式或装置上，该影像色彩将会以一般的 RGB 色彩资料而被重组过，当然差距不会太大。 换句话说，若您将影像传送到支援sRGB色彩系统的应用程式或装置上，您即可得到与原先一模一样的色彩。这是因为所有的装置都使用 sRGB 标准时将可使得色彩的色值一致，反之亦然。此一标准可确保色彩资料可以在不同的装置下诸如扫描仪、萤幕和打印机忠实的呈现出来。

此一扫描模式只在 MagicMatch 模式已启动之下可用。

256 灰阶

以 8 位元灰阶扫描, 将显示出 256 灰阶层。如果输出影像不要求一定是彩色模式, 然而却需要高度影像细节, 此时, 灰阶影像是您的最佳选择。储存灰阶影像所需求的磁盘空间大约仅为彩色影像的 1/3。

256 灰阶在每个图素中, 提供黑白色调与其中灰色阶层的准确表现, 它提供 256 个灰色层次, 以数值 255 代表白色, 数值 0 则代表黑色, 数值 1~254 则为不同层次之灰阶层。

256 是 2 的 8 次方, 所以每个图素需要 8 位元的资讯, 始能表现出 256 个不同阶层。所以同样叁数设定的灰阶影像比单位元黑白或半色调影像的档案还要大 8 倍。然而, 它却也比彩色影像小。

黑白

以单位元扫描之影像只能表现黑与白两色。适用於文字档案或素描图画。就因为一个图素只要一位元, 所以储存这个影像模式只要灰阶影像的 1/8 磁盘空间。

256 色

选择本项目可将影像转换成 256 彩色影像模式。

RGB 彩色影像於每个图素点捕捉 24 位元色彩资讯, 亦即每个图素需要 24 位元来储存色彩资讯, 所以它需要较多的记忆与储存空间。然而您可以选取本选项以 16 位元, 8 位元与 4 位元来表现色彩, 以缩小档案, 节省磁盘空间。

资讯功能表

扫描仪资讯

显示扫描仪资讯。

显示/隐藏尺规

显示或隐藏尺规。

关於

显示版本资讯。

旋转选框

这个功能键让您旋转扫描之选框, 以补救因放置在扫描仪上的原始影像歪斜所产生之缺失。

选取这个工具之後, 将游标移至预视窗中的选框边缘, 按住滑鼠键勿放, 调整其角度直到影像端正後, 再放掉滑鼠键。

注意: 以游标按两下这个工具, 则影像回复原状。