MagicScan 读我档案 

欢迎使用 MagicScan

请仔细阅读本文件，其中包含了使用手册没提到的部份。

本文件中包含以下的内容∶

     * 系统需求
     * 使用手册/线上说明
     * 网路扫瞄注意事项
     * 疑难排解

[系统需求]
     Windows 95 或以上
     Windows NT 3.5 或以上

[使用手册/线上说明]

1. 使用手册与线上说明是 HTML 格式,  在您阅读电子档案之前, 您必须先安装网路扫浏览器, 
    例如 Netscape 或 Internet Explorer.
2. 您可以从 WWW上之http:\\home.netscape.com 网站载入Netscape, 
    或从 http:\\home.microsoft.com载入Internet Explorer.

[网路扫描注意事项]
1. 在某些情况下, Windows里的NetHeapSize 必须要重新设定为较大值. 请使用Windows建议值.
2. 伺服器与远端使用者在扫描之前都需要载入NETBIOS驱动程式.  
   (例如, Novell Netware之NETBIOS.EXE).
3. 扫描测试程式仅能测试本地扫描仪. 它无法测试网路扫描仪.
4. 一些文字辨识套装软体的ISIS驱动程式并不支援网路扫描.


[疑难排解]
1. 如果"置入记忆体错误!"讯息出现, 驱动程式将修改位於Windows目录下的UMAXDRV.INI档案. 
借由重新启动Windows环境, 驱动程式应能正常运作. 如果仍发生其它问题而需要回复至原始状态, 
请使用text editor 来修改 UMAXDRV.INI 档案. 其内容UMAXDRV.INI须为如下所示:

           [UMAX_Drivers]
           DriverType=UMAXASPI

           [UMAX_SCSI]
           InterfaceType=ASPI Compatible
           VxDAllocateMemory=1

   驱动程式会将 "VxDAllocateMemory" 的值改为 1. 
   将数值改回 0 以回复为原始值.

注意: 如果您之前已於CONFIG.SYS档中载入UMAXMEM.SYS驱动程式CONFIG.SYS, 请将其移除.
      如果"VxDAllocateMemory=1, 则不需要UMAXMEM.SYS 驱动程式. 因两者之功用相同.
      
2. 如果NETBIOS错误讯息"ncb_bridge field not 00 or 01" 出现, 您必须执行网路安装程式，
   为伺服器与远端使用者选定一个共同的NETBIOS驱动程式。例如选定NETBEUI或是ipx/spx上的
   NETBIOS为预设协定。在 Windows 3.1与 Windows 95里，网路安装程式位於控制台程式组中。


*************END OF README FILE***********************
