Hemsida Översikt Avancerad styrning Specialstyrning Bildförbättring

Hur du gör... Ordlista

Enkel styrning

Det finns tre olika styrningsmetoder du kan använda när du scannar bilder. Den enklaste styrningsmetoden är Manuell styrning. Med Manuell styrning kan du använda alla nödvändiga funktioner vid scanning av bilder. Här presenteras de grundläggande funktioner du behöver känna till. | Klicka på det avsnitt du vill läsa. Placera dokumentet Klicka på knappen Förhandsgranska Använda Ramverktyget och Zoom-verktyget Förklaring av Scanningsläge Förklaring av menyn Original Välja upplösning Filtrera bilder Avrastrera Enkel scanningsprocedur

Placera dokumentet

Dokumentplacering är inte en avgörande faktor för din scannade bilds allmänna kvalitet. Men att placera dokumentet i scannern på rätt sätt kan göra att det går snabbare att scanna och bearbeta bilden. Placera bilden på glaset på följande sätt:

1. Öppna scannerns dokumentlucka.
2. Placera bilden med framsidan nedåt på scannerns objektglas. Du kan läsa om hur dokumentet ska placeras i handboken för din scanner.
3. Stäng scannerns dokumentlucka.

Starta din dator och din scanner. När strömindikatorn och indikatorn Färdig lyser kan du börja scanna.

Om du vill scanna overheadbilder kan du behöva använda diamagasin eller ramhållare. Läs mer under Använda diamagasin och ramhållare

Klicka på knappen Förhandsgranska

Innan du scannar en bild är det till hjälp att först hämta en förhandsbild av bilden som ligger på scannerns objektglas. Enkel scanning innebär att hämta en bild genom fönstret MagicScan, justera några inställningar, klicka på knappen Förhandsgranska så att området som är aktuellt för scanning visas och placera en markeringsram omkring önskat område. Förhandsbilden visas i fönstret Förhandsgranskning i låg upplösning. Om du vill ändra förhandsbildens upplösning, klickar du på knappen längst ner till vänster. En dialogruta där du kan ställa in önskad upplösning för förhandsbilden visas. Upplösningen som ställs in här gäller dock bara förhandsbilden spm visas i fönstret Förhandsgranskning. Tänk på att upplösningen som används när du klickar på knappen Scanna är den som ställts in med fältet Upplösning i styrpanelen.

Obs! Du kan, innan du klickar på knappen Förhandsgranska, ställa in önskade bildinställningar och justera förhandsbildens storlek. Det här kan göra att det går snabbare att scanna och att det går att förbearbeta den slutgiltiga scanningen med stor precision.

Ändra storleken på förhandsbilder

Genom att klicka och dra de vågräta och lodräta gränserna (linjalerna) för förhandsbildens yta kan du justera storleken på förhandsbilden för den scannade bilden.

Använda Ramverktyget och Zoom-verktyget

Du kan ange gränserna för den yta som ska ingå i din slutgiltiga scanning genom att använda Ramverktyget.

Med Zoom-verktyget kan du zooma in i eller ut ur en bild i fönstret Förhandsgranskning. Om du zoomar in (ett "+" visas vid markören) förstoras vyn av den aktiva bilden så att du kan arbeta med små detaljer i bilden. Om du zoomar ut (ett "-" visas vid markören) förminskas vyn av den aktiva bilden. Det kan vara användbart om du t.ex. vill granska hela förhandsbilden.

Om bilden som du vill scanna är mycket liten kan du zooma in på bilden med Zoom-verktyget och använda Ramverktyget för att välja vilken del av bilden du vill scanna. Det här är användbart när du ska hämta en nogrannt scannad bild.

Att använda Ramverktyget är enkelt:

1. Markera Ramverktyget genom att klicka på ikonen för Ramverktyget.
2. Dra markören till förhandsbildens yta och släpp upp musknappen när markeringsramen är på rätt plats.
3. Ändra storlek eller form på markeringsramen genom att placera markören på det markerade området och klicka och dra åt det håll som pilarna pekar.
4. Om du vill flytta markeringsramen utan att ändra dess storlek eller form placerar du markören innanför markeringsramen och drar den till ett nytt läge.
5. Om du vill skapa en helt ny markeringsram placerar du markören utanför den befintliga markeringsramen, klickar och drar markören diagonalt. Den första markeringsramen försvinner och den nya blir kvar.

Se även: Verktyget Lägga till ram och Handverktyget

Använda Zoom-verktyget

1. Välj Zoom-verktyget genom at klicka på ikonen Zooma.
2. Placera markören i förhandsgranskningsytan. Markören ändras till ett förstoringsglas i förhandsgranskningsytan.
3. Zooma in (förstora en yta) genom att placera markören i ett intressant område i förhandsgranskningsytan och klicka med vänster musknapp. Förhandsgranskningsytan fördubblas. Klicka igen så förstoras området med 100%. Genom att upprepa processen, kan du förstora förhandsbilden med upp till 800% av originalstorleken.
4. Som alternativ till metoden som beskrivs ovan kan du markera Zoom-verktyget, och dra markören över det område du vill förstora med musknappen nedtryckt. En heldragen ram, som markerar förstoringsområdet, visas medan musknappen hålls ned. När du släpper musknappen förstoras det angivna området.
5. Använd rullningslisterna om du vill visa gömda områden av den visade förhandsbilden.
6. För Macintosh-användare: Placera förstoringsglaset mitt i ytan som ska förminskas. Tryck och håll ned Alternativ-tangenten och klicka på musknappen.
7. För Windows-användare: Zooma ut genom att placera markören i förhandsbilden och klicka med höger musknapp (eller Skift + vänster musknapp).
8. Dubbelklicka med verktyget Zooma om du vill återgå till normal storlek (100%).

Förklaring av Scanningsläge

Scanningsläge är det läge i vilket bilden ska scannas. I MagicScan kan du använda följande lägen: Färg RGB, Färg CMYK, CIE Lab, Färg sRGB, 256-färgers gråskala, Streckbild S/V och 256 färger.

Se även: Scanningsläge

Förklaring av menyn Scanningskälla

Inställningen på den här menyn används för att anpassa scannern efter originaltypen. Du kan använda följande källor:

Horisontell (Reflekterande)
Används vid scanning av pappersdokument eller bilder. Välj det här alternativet om du ska scanna pappersoriginal (icke-transparenta) som inte består av "genomskinligt" material, t.ex. fotografier, flygblad, tidningar med mera.

Överförbar
Scanna overheader (det här alternativet kan bara användas om adapter för overheadmaterial anslutits). Välj det här alternativet när du ska scanna genomskinliga objekt (t.ex. bilder för overheadprojektor) om en adapter för overheadmaterial anslutits och strömbrytaren är påslagen.

Negativ
Scanna fotografiska negativ. Välj det här alternativet när du ska scanna fotonegativ eller filmer och en adapter för overheadmaterial anslutits och strömbrytaren är påslagen.

De fem övriga alternativen för Negativ kan bara användas med vissa typer av scanrar. För scanrar som inte har de här alternativen används standardalternativet. Välj det alternativ som bäst stämmer överens med den filmtyp du användt till din diabild.

Magasin för 35 mm dia
Om du väljer alternativet Magasin för 35mm dia måste du använda magasinet även om det bara är för en dia. Dessutom används alltid Scanna flera. Diamagasinet har utformats för att användas med flera 35mm diabilder. Programmet känner av placering och orientering av diabilderna automatiskt.

Ramhållare
Om du vill scanna overheadmaterial (inte 35mm diabilder) måste du använda en ramhållare. Ramhållaren har utformats för att hålla vanliga typer av overheadmaterial. Ramhåpllarens plats och orientering läses av automatiskt. Om du vill ha mer information om hur man använder ramhållare kan du läsa Använda diamagasin eller ramhållare

Välja upplösning

Med inställningar för upplösning avgörs den mängd information som hämtas i en scannad bild. Ju högre upplösning, desto detaljrikare är bilden och större är filstorleken. En ökning i upplösning leder till en motsvarande ökning i bilddata och filstorlek.

Med upplösning menas antalet pixlar per tum på en bildskärm, eller i en bildfil, eller antalet punkter per tum (DPI)/ rader per tum (LPI) i en halvtonsskärm. Bilder med högre upplösning är detaljrikare, men tar också mycket mer plats än bilder med lägre upplösning.

200 DPI | 50 DPI

Du kan välja vilken upplösning som helst av dem som visas på undermenyn, beroende på den scanner du anslutit till datorn. Du kan också ange en upplösning genom att välja kommandot Anpassa... så att dialogrutan Anpassa upplösning visas. Lägg mörke till att det finns flera inställningar under Anpassa upplösning. Du kan ställa in tre olika upplösningar själv. Skriv önskad upplösning (i dpi) och klicka på OK. De här tre inställningarna visas under kommandot Anpassa... i menyn Upplösning, så du kan själv välja när du vill använda dem.

Filtrera bilder

Ett filter är ofta användbart i bilder med hög kontrast där kanter och konturer behöver mjukas upp eller skärpas genom att pixelvärdena i de områdena ändras. Välj Filter på menyn Bild. En undermeny visas.

Inget filter | Skarpt Skarpare | Suddigt Suddigare | Oskarp maskering
Det här är standardalternativet för filter. Med det här alternativet används inget filter. | Bildens konturer förstärks. Det här alternativet gör att konturerna blir tydligare genom att den relativa kontrasten mellan intilliggande pixlar ökas. I allmänhet bör de skarpa filtrena bara användas om du vill förtydliga skillnaderna mellan olika färgområden. | Bilden mjukas upp. Med det här alternativet mjukas skarpa övergångar mellan intilliggande pixlar upp. | Med filtret Oskarp maskering läses konturer och färggränser av och de framhävs genom en slags understrykning. Om du väljer alternativet Oskarp maskering visas dialogrutan Oskarp maskering. Du kan välja att använda Oskarp maskering i tre olika förinställda styrkor, Svag, Medium och Stark eller ange ett procenttal (mellan 1% och 200%).

Avrastrera

Avrastrera är ett förbearbetningsalternativ som du kan använda för att minimera förekomsten av oönskade mönster i bilden (moire -mönster) som kan upprtå i bildfiler som scannas ifrån original som skapats med autotypiska processer.

Många typer av grafiska bilder som trycks i publikationer skapas med autotypiska processer. Autotypisk tryckteknologi använder sig av ett rutnät med en tryckt punkt i varje ruta. Genom att punkter av olika storlekar används, kan en önskad del av rutan fyllas i (med den bläckfärg som används) och resten av rutan lämnas vit (eller den färg pappret har). Det här skapar en illusion av kontinuerliga grå- eller färgtoner eftersom ögat jämnar ut objekt som inte tydligt kan avskiljas som detaljer. I foton i dagstidningar är rutnätet så grovt att det är lätt att se. I blanka magasintryck är rutnätet mycket finare och därför svårare att se.

Om du använder autotypiskt tryckta material som scanningsobjekt, kan rutnätet ge upphov till interferensmönster i den scannade bilden. Bilden kan få ett rutigt, streckat eller prickigt utseende. De här interferensmönstrena kallas moire-mönster. En förbearbetning med avrastrering kan begränsa förekomsten av moire-mönster i din bildfil.

Förutom standardinställningen Ingen avrastrering, kan du välja tre olika nivåer för avrastrering:

Ingen | Grafiktryck
Ingen avrastrering. | Gör punktmönstret mjukare i högkvalitativa bildutskrifter.
Magasin | Dagstidning
Gör punktmönstret mjukare för den tryckkvalitet som ofta används i veckotidningar. | Gör punktmönstret mjukare för den grova tryckkvalitet som ofta används i dagstidningar.
Anpassa... |
Användaren anger ett värde för linjer per tum (lpi). |

Original | Bild med avrastreringen Magasin

Enkel scanningsprocedur

Att hämta en scannad bild är väldigt enkelt, klicka bara pä knappen Scanna i fönstret Förhandsgranskning. Den markerade ytan i förhandsbilden kommer nu att scannas. Den scannade bilden överförs till din tillämpning och visas på skärmen.

Obs! När du scannar över nätverk med MagicScan visas dialogrutan Server för nätverksscanner med information om scannerstatus och hur stor del av jobbet som utförts (i procent). När scanningen utförts visas den scannade bilden på klientdatorn.

Om du vill kan du spara den scannade bilden genom att använda lämpligt kommando i tillämpningen och filformat. Information om hur du kan göra det här bör finnas i handboken för din tillämpning. Du kan också, om du vill scanna direkt till en fil, klicka på knappen Prov och spara filen. Eller, kör MagicScan utan att göra det via en annan tillämpning genom att klicka på ikonen för MagicScan i programgruppen eller katalogen för MagicScan. Då kan den scannade bilden sparas automatiskt när du klickat på knappen Scanna.

Verktyget Lägga till ram

Använd verktyget Lägga till ram om du vill skapa en ny markeringsram i förhandsbilden och Scanna flera eller utföra en Batch-scanning.

När du lägger till en ram, försvinner inte de ramar som redan finns i föstret Förhandsgranskning. Ett nytt jobb skapas i jobblistan. Lägg till en ram genom att göra följande::

1. Klicka på verktyget Lägga till ram i fönstret Förhandsgranskning.
2. Placera markören på den plats där du vill skapa ramen.
3. Klicka och håll ned musknappen. Markören ändras till en pil.
4. Håll ned musknappen, dra i ramens hörn eller sidor till önskad form och storlek. Släpp sedan musknappen.

Handverktyget

Med Handverktyget kan du bläddra genom bilden i fönstret Förhandsgranskning.

Använd Handverktyget genom att göra följande:

1. Skapa först en ny ram och ett nytt jobb i jobblistan med verktyget Lägga till ram.
2. Klicka på ikonen för Handverktyget. Markören ändras till en hand när den flyttas över förhandsbilden.
3. "Greppa" bilden genom att placera markören i bilden och klicka och hålla ned musknappen. Då kan du flytta bilden som du vill.