홈 페이지개요고급 조정특수 조정이미지 향상

작업 방법?용어집

기본 조정

세 스캐너는 이미지 스캔을 조정합니다. 기본 조정 기능은 수동 조정입니다. 이 기능은 이미지를 스캔하기 위해 필요한 모든 스캐너 조정 기능을 제공합니다. 여기에서는 사용자가 알아야 하는 기본 기능을 소개합니다. | 참고할 항목을 누르세요. 문서 넣기 미리 보기 단추 누르기 프레임 도구와 확대/축소 도구 사용법 스캔 모드란? 원본이란? 해상도 선택 이미지 필터링 화면 고르기 스캔 이미지 얻기

문서 넣기

문서 배치는 일반적인 스캔 화질에 결정적인 요소는 아닙니다. 하지만, 스캐너에 문서를 올바르게 넣으면 스캐닝 속도가 빨라지고 이미지 처리에 도움이 됩니다. 유리판에 이미지를 올바르게 넣으려면 다음 단계를 수행하십시오:

1. 스캐너 문서 덮개를 올립니다.
2. 이미지가 스캐너 유리판을 향하게 넣습니다. 올바른 문서 배치는 스캐너 설명서를 참고하십시오.
3. 문서 덮개를 내립니다.

컴퓨터와 스캐너를 켭니다. 스캐너의 준비 표시기와 전원이 점차 켜지면 스캔 준비가 완료됩니다.

투명 스캔을 원하는 경우, 슬라이드 트레이와 프레임 홀더가 필요합니다. 슬라이드 트레이 또는 프레임 홀더의 사용법은?을 참고하십시오.

미리 보기 단추 누르기

이미지를 스캔하기 전에 스캐너의 유리판에서 먼저 스캔된 이미지의 미리 보기를 보면 도움이 됩니다. 기본 스캐닝은 MagicScan 창을 통해 이미지를 보고, 일부 MagicScan 설정을 조절하며, 최종 스캔 영역을 결정하기 위해 "PREVIEW" 단추를 선택하고, 관심 영역 주위에 선택 프레임을 넣는 작업 등을 포함합니다. 미리 보기 이미지는 저해상도로 미리 보기 창에 나타납니다. 미리 보기 해상도를 변경하려면 왼쪽 아래 가장자리의 단추를 누르십시오. 미리 보기 이미지에 사용할 원하는 해상도를 설정할 수 있는 대화 상자가 표시됩니다. SCAN 단추를 누른 다음, 이미지 해상도는 조정 창의 해상도 표시줄에서 설정한 설정값이 되는 점에 유의하십시오.

참고: 미리 보기 단추를 누르기 전에 원하는 이미지 설정을 지정하고 스캐닝 처리의 속도를 높이기 위해 미리 보기 크기를 조절하며, 최종 스캔 이미지를 정밀하게 조절할 수 있습니다.

미리 보기 크기를 재설정하려면:

미리 보기 영역의 수직 및 수평 경계(눈금자)를 누른 다음 끌어서, 스캔 이미지의 미리 보기 크기를 조절할 수 있습니다.

프레임 도구와 확대/축소 도구 사용법

프레임 도구를 사용하여 최종 스캔 이미지에 포함될 영역의 경계를 정의할 수 있습니다.

또한, 확대/축소 도구를 사용하여 미리 보기 창에서 이미지를 "확대" 또는 "축소" 할 수 있습니다. 확대(+ 기호가 확대/축소 커서에 나타남)는 현재 이미지의 보기를 확대하여 이미지의 작은 세부 영역에서 작업할 수 있습니다. 축소(- 기호가 확대/축소 커서에 나타남)는 현재 이미지의 보기를 축소하여 전체 미리 보기 이미지를 점검할 수 있습니다.

스캔할 이미지가 너무 작으면 확대/축소 도구를 사용하여 이미지를 확대하고 프레임 도구를 사용하여 스캔할 부분을 선택할 수 있습니다. 정밀하게 스캔된 이미지를 얻는데 아주 유용합니다.

다음과 같이 간단히 프레임 도구를 사용할 수 있습니다:

1. 프레임 도구 아이콘을 눌러 프레임 도구를 선택하십시오.
2. 미리 보기 영역으로 커서를 끌어, 선택 프레임이 원하는 위치를 가리키면, 마우스 단추를 놓습니다.
3. 선택 프레임의 크기나 모양을 조절하려면 각도에 마우스 커서를 놓고 누른 다음, 화살표가 나타내는 방향으로 끄십시오.
4. 크기나 모양을 바꾸지 않고 선택 프레임을 이동하려면 선택 프레임 안에 커서를 놓고 원하는 위치로 끄십시오.
5. 완전히 새로운 선택 프레임을 만들려면 기본의 선택 프레임 밖에 커서를 놓고 대각선으로 끄십시오. 처음 선택 프레임이 없어지고 새 프레임이 나타납니다.

참고 항목: 프레임 추가 도구 및 손모양 도구
확대/축소 도구를 사용하려면

1. 확대/축소 아이콘을 눌러 확대/축소 도구를 선택합니다.
2. 미리 보기 영역에 커서를 놓습니다. 미리 보기 공간에 커서가 놓일 때마다 확대경으로 바뀝니다.
3. 미리 보기 영역에서 관심 있는 부분에 커서를 놓고 왼쪽 단추를 눌러 확대(영역 확대)하십시오. 미리 보기 영역이 두배로 확대됩니다. 다시 누르면 영역이 100%로 확대됩니다. 이 과정을 반복하여 원본 크기보다 800% 크기로 미리 보기 이미지를 확대할 수 있습니다.
4. 앞에서 설명된 방법과 함께, 마우스를 누른 채로 확대할 영역으로 끄는 방법도 있습니다. 확대 영역을 정의하는 사각형 프레임은 마우스를 누르고 있는 동안 표시됩니다. 마우스를 놓으면 지정된 영역이 확대됩니다.
5. 이동 표시줄을 사용하여 표시된 미리 보기 이미지의 숨겨진 부분을 볼 수 있습니다.
6. Macintosh 사용자: 축소할 영역의 중심에 확대경을 놓습니다. 옵션 키를 누른 채로 마우스 단추를 누릅니다.
7. Windows사용자: 미리 보기 영역에 커서를 놓고 오른쪽 단추(또는 SHIFT + 왼쪽 단추)를 눌러 축소합니다.
8. 확대/축소 도구로 두 번 눌러 일반 크기(100%)로 이미지를 복원합니다.

스캔 모드란?

스캔 모드는 이미지를 스캔할 모드를 지정합니다. MagicScan은 다음과 같은 스캔 모드를 제공합니다. 이미지 스캔에는 컬러 RGB, 컬러 CMYK, CIE Lab, 컬러 RGB, 256 그레이스케일, 라인아트 B/W 및 256 컬러를 사용할 수 있습니다.

참고 항목: 스캔 모드

원본이란?

원본 이미지로 선택할 형식을 스캐너에 지정합니다. 스캐너는 다음과 같은 원본 형식을 스캔할 수 있습니다.

수평지(반사지)
문서나 사진을 스캔합니다. 사진, 광고지, 신문 등과 같은 "투명" 용지 형식으로 구성되지 않은 용지 원본(불투명)에 사용하는 옵션입니다.

투명지
투명지를 스캔합니다(이 옵션은 UTA가 부착된 경우에만 사용 가능한 옵션임). 투명 어댑터가 설치되어 켜져 있는 경우에 투명 용지(광선이 통과할 수 있는, 예를 들어, 오버헤드 프로젝터 슬라이드)에 사용하는 옵션입니다.

네가티브
네가티브 사진을 스캔합니다. 투명 어댑터가 설치되어 켜져 있는 경우에 네가티브 사진이나 필름에 사용하는 옵션입니다.

네가티브의 5 가지 추가 옵션은 특정한 종류의 스캐너에서만 사용할 수 있습니다. 이 옵션이 없는 스캐너의 경우 기본값 옵션이 사용됩니다. 사용자의 슬라이드에 사용되는 필름 종류에 해당하는 옵션을 선택하십시오.

35mm 슬라이드 트레이
35mm 슬라이드 트레이 옵션을 선택한 경우, 하나의 슬라이드용일 때에도 슬라이드 트레이를 사용해야 합니다. 또한, MagicScan은 자동으로 다중 스캔을 시작합니다. 슬라이드 트레이는 몇 번의 35mm 슬라이드를 수행하도록 구성되어 있습니다. 프로그램이 슬라이드의 위치와 방향을 자동으로 감지합니다.

프레임 홀더
(35mm 슬라이드가 아닌) 투명 용지를 스캔할 경우, 프레임 홀더를 사용하여 용지를 지지해야 합니다. 프레임 홀더는 일반 투명 용지를 처리하기 위해 사용됩니다. 프로그램이 프레임의 위치와 방향을 자동으로 감지합니다. 프레임 홀더를 사용하려면슬라이드 트레이 또는 프레임 홀더의 사용법은?을 참고하십시오.

해상도 선택

해상도 설정은 출력 이미지에서 스캐너가 캡처하는 정보의 양을 결정합니다. 해상도를 높이면 이미지가 선명해지지만 파일 크기도 커집니다. 해상도를 높이면 이미지 데이터와 이미지 파일 크기가 그에 따라 커지기 때문입니다.

해상도는 디스플레이 또는 이미지의 인치 당 픽셀의 수나 중간 톤 화면에서 DPI(Dot Per Inch)/LPI(Line Per Inch)의 수를 의미합니다. 해상도를 높이면 이미지는 선명해지지만 낮은 해상도의 이미지보다 커집니다.

200 DPI | 50 DPI

사용자의 컴퓨터와 연결된 스캐너에 따라 하위 메뉴에 나타나는 해상도 중에 하나를 선택하거나 사용자 정의 스캔 해상도 대화 상자를 실행하는 사용자 정의 Dpi... 옵션을 선택하여 자신의 해상도를 지정할 수 있습니다. "사용자 정의 해상도" 아래에는 몇 개의 설정이 있습니다. MagicScan에서는 사용자가 지정할 수 있는 추가 해상도 설정이 있습니다. 원하는 해상도를 dpi 단위로 입력하고 확인을 누르십시오. 세 가지 설정은 해상도풀 다운 메뉴에서 사용자 정의 dpi... 설정 아래에 표시되어, 사용자는 필요할 때마다 설정값을 선택할 수 있습니다.

이미지 필터링

필터는 이미지의 영역에서 픽셀 값을 변경하여 이미지의 모서리와 경계를 부드럽게 하거나 선명하게 해야 하는 고대비 이미지 필터에 유용합니다. 이미지 메뉴에서 필터를 선택하십시오. 하위 메뉴가 나타납니다.

필터 사용 안함 | 선명하게 더욱 선명하게 | 흐리게 더욱 흐리게 | 마스킹 강조
기본값 필터 옵션입니다.이 옵션을 사용하면 필터링이 일어나지 않습니다. | 이미지의 가장자리를 강조합니다. 이 옵션은 인접한 픽셀 사이의 상대적 대비를 증가하여 이미지의 경계를 선명하게 해줍니다. 일반적으로, 하나의 색상 영역과 다른 영역 사이의 차이를 강조할 때만 사용해야 합니다. | 이미지를 부드럽게 합니다. 두 개의 인접한 픽셀에서 선명한 표현을 부드럽게 처리합니다. | 마스킹 강조는 선명한 가장자리와 색상 경계를 감지하여 강조 기법을 이용하여 강조합니다. 마스킹 강조 하위 메뉴를 열면 마스킹 강조 대화 상자가 나타납니다. 마스킹 강조 전처리는 높게, 중간, 낮게의 세 단계, 또는 백분율(1%에서 200%)로 정의합니다.

화면 고르기

화면 고르기는 중간 톤 처리로 만들어진 원본 문서를 스캔할 때 이미지 파일에 일어날 수 있는 보기에 좋지 않은 간섭 패턴(물결 무늬 패턴)을 최소화하기 위해 사용하는 전처리 옵션입니다.

출판을 위해 인쇄된 대부분의 그래픽 이미지는 중간 톤 처리로 인쇄됩니다. 중간 톤 인쇄 기법은 창살 구조로 인쇄된 점을 갖는 동일한 사각 모양의 창살 무늬를 사용합니다. 등급별 크기의 점을 사용하여 창살 구조의 원하는 부분에 색(잉크 색)을 칠하고 나머지 부분은 흰색(용지 색상)으로 유지할 수 있습니다. 중간 톤 그래픽을 볼 때 우리의 시각은 인쇄물의 세부 표현처럼 정확히 보이지 않는 특징을 평균화하기 때문에 연속된 회색 또는 컬러 톤의 변화에 착시 현상이 일어납니다. 신문 사진에서는 중간 톤 창살 구조가 쉽게 볼 수 있을 만큼 거칩니다. 잡지의 광택 인쇄에서는 창살 구조가 보다 정교하여 감지하기가 어려워집니다.

스캔할 용지로 중간 톤 인쇄 그래픽물을 선택한 경우, 중간 톤 인쇄 점 패턴이 출력 이미지에서 일어나는 간섭 패턴이 발생할 수 있습니다. 이미지가 체크 무늬, 줄 무늬, 점선이 있는 것처럼 보일 수 있습니다. 간섭 패턴은 물결 무늬 패턴이라고도 합니다. 화면 고르기 전처리 과정으로 이미지 파일에 나타나는 물결 무늬를 최소화할 수 있습니다.

기본값 설정, 사용 안함(화면 고르기 안함)과 함께 화면 고르기 선택기는 세 단계의 화면 고르기 전처리를 제공합니다.

사용 안함 | 아트 인쇄
화면 고르기 안함. | 고화질 아트 인쇄, 잡지에서 볼 수 있는 정밀한 점 패턴을 부드럽게 처리합니다.
잡지 | 신문
광택 잡지의 정밀한 점 패턴을 부드럽게 처리합니다. | 신문 이미지의 거친 알갱이 패턴을 부드럽게 처리합니다.
사용자 정의 |
사용자가 Lpi(Lines Per Inch)의 값을 지정합니다. |

원본 | 잡지 화면 고르기를 사용한 이미지

스캔 이미지 얻기

이미지를 스캔하는 방법은 아주 쉬우며, 미리 보기 창에서 SCAN 단추를 누르기만 하면 됩니다. 미리 보기 창에서 선택된 영역이 스캔됩니다. 스캔 이미지는 사용자의 응용 프로그램으로 전달되고 화면에 나타납니다.

참고: 네트워크에서 MagicScan으로 스캔할 경우, 네트워킹 스캔 서버 대화 상자가 스캐너 상태와 스캔 진행율을 표시합니다. 스캔이 완료되면 스캔 이미지가 클라이언트 컴퓨터에 나타납니다.

사용자가 원하면, 해당되는 응용 프로그램 명령과 이미지 파일 형식을 사용하여 출력 이미지를 저장하십시오. 이 단계를 완료하기 위한 도움말은 응용 프로그램의 설명서를 참고하십시오. 또한, 파일로 직접 스캔하려면 PROOF 단추를 누르고 파일을 저장합니다. 또는, MagicScan 그룹 창/폴더에서 MagicScan 프로그램 아이콘을 눌러 다른 응용 프로그램 소프트웨어를 통하지 않고 MagicScan을 실행합니다. 여기에서, SCAN 단추를 누르면 스캔 이미지가 자동 저장됩니다.

프레임 추가 도구

프레임 추가 도구를 사용하여 다중 스캔 및 일괄 스캔을 위해 미리 보기 화면에서 새로운 선택 프레임을 만듭니다.

새 프레임을 추가해도 미리 보기 화면의 현재 프레임은 없어지지 않습니다. 새로운 작업이 작업 목록 상자에 만들어집니다. 프레임을 추가하려면 다음 단계를 수행하십시오.

1. 미리 보기 창에서 프레임 추가 도구를 누릅니다.
2. 프레임을 만들 위치에 커서를 놓습니다.
3. 해당 위치에 마우스를 누르고 놓지 마십시오. 커서가 포인터 화살표로 바뀝니다.
4. 마우스 키를 누른 채로, 원하는 모양과 크기로 가장자리나 옆면을 끄십시오.

손모양 도구

손모양 도구를 사용하여 미리 보기 화면에서 각각의 이미지로 이동할 수 있습니다.

다음과 같이 손모양 도구를 사용합니다:

1. 먼저, 프레임 추가 도구를 사용하여 작업 목록에 새 프레임과 작업을 만듭니다.
2. 손모양 도구 아이콘을 누르십시오. 커서가 미리 보기 영역에서 손모양으로 바뀝니다.
3. 이미지 위에 커서를 놓고, 마우스 키를 누른 채로 이미지를 붙잡으면, 사용자가 원하는 대로 이미지를 이동할 수 있습니다.