Página principal Generalidades Controles básicos Controles avanzados Controles especiales

Mejora de la imagen Cómo...

Glosario

Dirección | Número que identifica la ubicación en la memoria de un dispositivo periférico.
Brillo | Valor que determina el blanco global aplicado a la imagen que se va a escanear.
Contraste | Comparación entre la parte más clara y más oscura de una imagen. Si el contraste es bajo, la imagen aparecerá muy gris, mientras que si el contraste es alto, habrá diferencias muy marcadas entre los tonos claros y los oscuros.
Simulación de color | Proceso de creación de puntos de diferentes tramas y tamaños que proporcionan un efecto óptico de varios tonos de gris.
PPP | Puntos por pulgada, medida de resolución.
Escala de grises | Rango de grises con intervalos de densidad regular de blanco a negro. Una imagen de escala de grises contiene varios niveles (o tonos) de gris.
Medios tonos | Método de creación de imágenes en blanco y negro que simulan tener tonos de grises.
Luz | El área más brillante de un original o imagen que se representa en medios tonos por los puntos más pequeños o por la ausencia de puntos.
Histograma | Representación gráfica de la distribución de valores de escala de grises de una imagen escaneada.
Imagen | Mapa de bits resultante de escanear un original.
B/N | Imagen formada únicamente por píxeles blancos y negros.
Original | Origen pictórico en su forma inicial; por ejemplo, una ilustración, una fotografía o una transparencia.
Píxel | Punto de un monitor de un equipo informático o de una cámara digital.
Tamaño de Vista previa | Control utilizado para limitar la longitud de la imagen previsualizada en el área de escaneado. La reducción de la longitud de la imagen previsualizada ahorra tiempo.
Ventana Vista previa | Área de visualización del cuadro de diálogo del escáner que representa la superficie de cristal del escáner.
Tipo de imagen fotografía/documento | Modo de escaneado utilizado para escanear imágenes, gráficos y otros materiales opacos.
Resolución | Parámetro que mide la precisión de detalle con la que un dispositivo puede grabar o generar la producción. A mayor resolución, mayor precisión de detalle.
Sombra | Área más oscura de un original o una imagen que se representa en medios tonos por los puntos más grandes.
TIFF | Formato de archivo de imagen estándar en la industria admitido por la mayoría de las aplicaciones.
Adaptador de transparencias | Adaptador instalado en un escáner para escanear diapositivas, películas y radiografías.
Tipo de escaneado para transparencias | Modo de escaneado utilizado para escanear imágenes o gráficos transparentes como diapositivas, películas y radiografías.
TWAIN | Protocolo desarrollado por compañías líderes en hardware y software de tratamiento de imágenes para facilitar la integración de aplicaciones y periféricos de entrada.