Home Page Perspectiva Geral Controlos Básicos Controlos Avançados Controlos Especiais

Aprimoramento de Imagens Como…

Glossário

Endereço | Um número que identifica a localização da memória de um dispositivo periférico.
Brilho | A definição que determina a luminosidade geral da imagem para digitalização.
Contraste | Uma comparação entre as secções mais claras e mais escuras de uma imagem. Um contraste baixo indica uma imagem muito cinzenta, enquanto um contraste alto representa diferenças altamente definidas entre claro e escuro.
Ajustamento da Resolução | A criação de pontos de diferentes padrões e tamanhos que enganam a vista para a visualização de muitos tons de cinzento.
PPP | Pontos Por Polegada, uma medida de resolução.
Escala de Cinzentos | Uma gama de cinzentos com intervalos de densidade regular do branco ao preto. Uma imagem de tons de cinzento é uma imagem que contém vários níveis (ou tons) de cinzento.
Meio Tom | Um método de fazer com que uma imagem a preto e branco pareça possuir tons de cinzento.
Destaque | A área mais clara de um original ou uma imagem representada num meio tom pelos mais pequenos pontos ou ausência de pontos.
Histograma | Um tipo de gráfico da distribuição dos valores de escalas de cinzento de uma imagem digitalizada.
Imagem | O resultado em bit maps da digitalização de um documento original.
P/B | Uma imagem que consiste apenas de pixels pretos e brancos.
Original | A origem da imagem na sua forma original, por exemplo, um desenho ou uma pintura, uma fotografia ou uma transparência.
Pixel | Um único ponto num monitor de computador ou numa imagem digital.
Tamanho de Pré-Visualização | Um controlo utilizado para limitar o comprimento da imagem pré-visualizada na área de digitalização. A redução do comprimento da imagem pré-visualizada poupa tempo.
Janela Pré-Visualização | A área de visualização da caixa de diálogo do Scanner, representando a placa de vidro do scanner.
Tipo de Imagem Fotografia/Documento | Um modo de digitalização utilizado para digitalizar imagens não transparentes, gráficos e assim por diante.
Resolução | Uma medida da fineza de detalhe que um dispositivo pode registar ou produzir. Quanto mais alta for a resolução, mais fino será o detalhe.
Sombra | A área mais escura de um original ou uma imagem representada num meio tom pelos pontos de maiores dimensões.
TIFF | Um formato de ficheiro de imagens standard da indústria que é suportado por muitas aplicações.
Adaptador de Transparências | Um adaptador instalado num scanner para digitalizar slides, filmes, e radiografias.
Tipo de Scanner de Transparências | Um modo de digitalização utilizado para digitalizar imagens transparentes ou gráficos tais como slides, filmes, e radiografias.
TWAIN | Um protocolo desenvolvido por empresas líderes no hardware e software de tratamento de imagens para tornar mais fácil a integração de periféricos de introdução de dados e aplicações.