首页 概观 基本控制 进阶控制 特殊控制

加强影像色彩特性 如何…

术语

位址 | 界定周边设备所在位置的记忆号码。
亮度 | 决定扫描影像整体的明亮程度。
对比 | 影像中最亮与最暗部分之比较。低对比表示影像灰暗, 高对比则表示影像中的亮度与暗度间之差异极大。
点阵调色 | 产生不同图案与尺寸的点, 使眼睛产生看到不同灰阶层的效果。
DPI | 每英寸点数, 分辨率的测量单位。
灰阶 | 由黑到白之间均匀灰色渐层, 一个灰阶影像就是含有这种灰色渐层的影像。
半色调 | 应用黑白二色表现影像, 以肉眼看起来像是有灰阶层。
明调 | 原始影像中的最亮区域或是半色调影像中以留白点表现之方式。
色阶分布图 | 扫描影像的灰度分布图。
影像 | 扫描原影像得出之单位元影像。
黑/白 | 只包括黑白二种颜色的影像。
原影像 | 用来扫描的原稿影像, 如相片、印刷品或透射片。
图素 | 计算机萤幕或数位式影像上的单一点。
预视尺寸 | 控制预视影像扫描区域的功能。范围愈小, 速度愈快。
预视视窗 | 扫描程式的一个控制窗口, 展示预扫描影像。
相片/文件影像类型 | 扫描反射稿的模式, 不透明影像包括图画、照片等。
分辨率 | 测量一个设备所能记录的细节, 分辨率愈高, 影像愈精致。
暗调 | 原始影像中的最暗区域或是半色调影像中以较大点表现之方式。
TIFF | 支援多种应用程式的一种影像格式。
光罩 | 安装在扫描仪上用来扫描幻灯片、底片或 X 光片。
透射片扫描仪类型 | 用来扫描透射式影像的模式, 例如: 幻灯片、影片、底片或 X 光片。
TWAIN | 由先进软硬件公司所发展出来的一种标准, 它使得输入周边装置的整合更为容易。