首頁 基本控制 進階控制 特殊控制 加強影像色彩特性

如何… 術語

概觀

安裝 MagicScan必須符合下列需求： 硬體需求: Mac或Mac II以上，68K系列CPU, Macintosh使用者建議使用PowerMac; 對Windows使用者而言， IBM PC 386, 486, 奔騰(或以上) CPU或其相容(建議為486 以上)。 對Windows使用者而言，至少4MB系統記憶體(建議為8MB以上) ; Macintosh使用者可用記憶體為8MB RAM以上 。 CD-ROM 。 足夠空間的硬碟機。 對Windows使用者而言，VGA, Super VGA, 或100%相容 video graphics adapter 與適當螢幕 ( 彩色影像準確展現至少需求32K Hi-color VGA)為基本需求。Macintosh使用者則要有視覺顯示卡的彩色螢幕; 256或全彩(24位元)視覺顯示卡。 | 以滑鼠按一下您想知道的主題： 硬體需求 軟體需求 啟動 MagicScan MagicScan 各部分簡介

軟體需求

Macintosh 使用者需要系統 7.0 以上。

Microsoft Windows 3.1, Windows 95, or Windows NT3.5 或以上。

Macintosh 使用者需求為 plug-in 應用軟體或 TWAIN 模組 。

Windows 使用者需為 TWAIN 模組應用軟體。

Novell Netware, Microsoft LAN Manager, Microsoft Windows for Workgroup, 或任何其它 Netbios 相容亦可。

啟動 MagicScan (不經由其它應用程式)

在您使用 MagicScan 獲取得影像之前, 您必須:-

1. 打開掃瞄器與電腦電源。
2. 打開掃瞄器上蓋, 將掃瞄原影像正面朝下置於物件玻璃上。
3. 蓋上掃瞄器上蓋或光罩 (如果影像是透射式)。
4. 藉由 MagicScan 獲取影像方式有兩種:

- 在 MagicScan 群組中按兩下 MagicScan 圖示，MagicScan 主畫面將出現。 中按下掃瞄鍵就可以掃瞄影像。 影像掃瞄後將自動儲存。如果要處理獲取之影像, 必須先開啟影像處理應用程式之後, 再於彼處打開掃瞄影像 。
- 藉由 MagicScan 經由應用軟體獲取影像。

請參考下列事項以經由影像編輯啟動 MagicScan :

Macintosh 使用者 -

1. 啟動支援 plug-in 模組或 TWAIN 相容的應用程式, 例如: Photoshop。
2. 從 File 功能表中點選 Acquire 指令。
3. 在來源清單中選取最新版 MagicScan 以啟動 MagicScan 視窗。

掃瞄結束後, 掃瞄影像將傳送至應用軟體, 您就可以修改且儲存影像。

Windows 使用者-

1. 啟動 Windows 之後再啟動一個 TWAIN 相容影像編輯應用程式 (例如 Adobe Photoshop)。
2. 影像應用程式中的 Acquire 次功能表, 選按 "Select TWAIN Source" 選項展示 "Select Source" 對話框。 Windows 95 or Windows NT 使用者, 請選取 "Select TWAIN_32 Source"。
3. 在"Select Source" 對話框中, 從 TWAIN 來源對話框中選最新版 MagicScan。
4. 重新進入 Acquire 次功能表, 選"TWAIN..." 展示 MagicScan 視窗。
5. Windows 95 或 Windows NT 使用者, 選取 "TWAIN_32" 項展示 MagicScan 視窗。
6. 從"設定"功能表選擇適當設定。

掃瞄影像工作完成後將傳送至應用軟體, 此時您可修改並儲存影像。.

MagicScan 各部分簡介

MagicScan 由下列各項目組成: 控制視窗, 預視視窗, 工作清單視窗, 校樣視窗, 加強影像色彩特性視窗與資訊視窗。 您可以在任何時候移動, 縮小或關閉每一個視窗, 也可以把預視視窗放至最大比例有助於您操作。

控制視窗

位於 MagicScan 主畫面左側的控制視窗, 讓您自行設定喜好控制。它提供您掃瞄影像所需控制設定。此外, 三項控制 - 手動控制, binuscan IPM 與 MagicMatch 控制為不同掃瞄需求提供不同掃瞄設定。

預視視窗

位於 MagicScan 主畫面左側的預視視窗, 展示預掃瞄影像, 且讓您調整特定影像控制 (例如影像之反相, 影像鏡轉, 旋轉影像, 調整明調與暗調等) , 以改變掃瞄影像。

在控制視窗調整掃瞄設定之後,您可以按預視鍵檢視預視影像。掃瞄器將於預視視窗中展示低解析度預 視掃瞄。此外, 執行預視後, 您或許會想加強掃瞄影像效果。選擇預視視窗中任何工具修改預視影像, 效果將立即顯示於預視視窗中。您可以調整至完全滿意影像結果為止。

工作清單視窗

工作清單視窗讓您每執行一次掃瞄就獲取一個掃瞄影像。

單次多張掃瞄模式意謂在一次掃瞄運作中, 就可以獲取一張以上的掃瞄影像。在這個模式中, 掃瞄器會在掃瞄之前作初始色彩校正, 作為掃瞄設定參數。這就是所謂的"以掃瞄器單次運作 中完成多張影像掃瞄", 意謂影像將以同一設定掃瞄。 如果所有影像所需設定 類 似,最好選擇單次多張掃瞄, 例如解析度, 明調與暗調等皆相同時。

多次多張掃瞄讓您在掃瞄多張影像時自動將掃瞄工作列序。工作清單將界定位置, 掃瞄順序, 每一個影像設定等。在每次掃瞄之前, 掃瞄器都會重新回至原位再執行一次色彩校正。

校樣視窗

在按"掃瞄"鍵掃瞄影像之前, 您或許會想在將影像儲存之前, 確定影像設定是否正確。 MagicScan 提供您一個校樣視窗, 讓您可以省去每修改一次影像設定, 就必須再執行一次掃瞄的耗時工作。

按 "校樣" 鍵展示校樣視窗, 出現在校樣窗中的影像解析度將與您的螢幕解析度相配合, 也就是大約 75dpi。因此, 預掃瞄影像的解析度與掃瞄影像的解析度會有些微差異。除了本項差異外, 校樣影像在其它方面表現皆精確。

一旦您對校樣影像滿意, 按"儲存"鍵可將影像儲存; 或按"關閉"鍵, 以關閉校樣窗。

注意: 如果您儲存校樣窗影像 , 解析度將比按"掃瞄"鍵實際執行掃瞄來得低。如果您需要較高的解析度, 必須先離開校樣窗後, 再按"掃瞄"鍵。

注意: 校樣影像僅為螢幕展示, 意謂影像解析度只有 75dpi.

此外, 在校樣窗中, 您可以開啟加強影像色彩特性對話框以調整掃瞄影像色彩。按下校樣窗右上角的鍵。加強影像色彩特 性對話框就會出現, 依照您的喜好調整設定即可改變影像效果。

加強影像色彩特性視窗

在這個窗口您可以對影像作調整以加強其色彩特性。提供您各項工具為調整掃瞄影像作選擇。

資訊視窗

在這個視窗中顯示滑鼠游標所在位置周圍的圖素, 類似顯微鏡的功能, 可供您檢視圖素。顯示 以目前游標位置為中心 7x5 圖素區域之放大。 如果預視窗中沒有任何預視影像, 放大鏡自動消 失。 此外, 它也顯示目前游標位置所指的特定圖素階層。

圖素值的測量單位取決於您所選定的掃瞄模式 (例如 RGB, Lab, CMYK)。您可以滑鼠按一下位於 圖素值旁的三角形標誌來改變測量單位。此外, 它也提供"長 X 寬" 選框對話框, 在此您可更精準地調整 選框尺寸。在掃瞄極小影像, 而要求精準時尤其好用。