홈 페이지 개요 기본 조정 고급 조정 특수 조정

이미지 향상 작업 방법

용어집

주소 | 주변 장치의 메모리 위치를 나타내는 번호.
밝기 | 스캔에 사용할 이미지의 전체적 밝기를 결정하는 설정.
대비 | 이미지의 가장 밝고 어두운 부분 간의 비교. 저대비는 회색 이미지를 나타내며, 고대비는 밝음과 어두움 간의 차이를 높게 정의한 것.
디더링 | 다양한 회색 음영으로 착시 현상을 일으키는 다른 패턴과 크기의 점을 만듬.
DPI | Dots Per Inch의 약자로 해상도의 단위.
그레이스케일 | 흰색에서 검정색으로 규칙적인 농도 간격을 갖는 회색의 범위. 그레이스케일 이미지는 다양한 단계의 회색(또는 음영)을 포함하는 이미지.
중간 톤 | 회색 음영을 갖는 것처럼 흑백 이미지를 만드는 방법.
강조 | 원본에서 밝은 영역이나 가장 작은 점에 의한 중간 톤으로 표현된 이미지 또는 점을 제거한 것.
그래프 | 스캔 이미지의 그레이스케일 값을 도시한 것.
이미지 | 원본 스캐닝의 비트맵 출력.
B/W | 흑백 픽셀로만 구성된 이미지.
원형 | 원본 양식, 예를 들어, 아트워크, 사진, 투명지와 같은 사진형 소스.
픽셀 | 컴퓨터 모니터나 디지털 이미지의 한 점.
미리 보기 크기 | 스캔 영역에서 미리 보기 이미지의 길이를 제한하기 위해 사용되는 조정. 미리 보기 이미지의 길이를 줄이면 시간이 절약됩니다.
미리 보기 창 | 스캐너의 유리판을 나타내는 스캐너 대화 상자의 보기 영역.
사진/문서 이미지 형식 | 불투명 그림, 그래픽 등을 스캔하기 위해 사용되는 스캐닝 모드.
해상도 | 장치가 기록 또는 생성할 수 있는 세밀한 순도 단위. 해상도가 높으면 세부 영역이 정밀해 집니다.
음영 | 원본에서의 가장 어두운 영역이나 가장 큰 점에 의한 중간 톤으로 나타나는 이미지.
TIFF | 많은 응용 프로그램에서 지원되는 업계 표준 이미지 파일 형식.
투명 어댑터 | 슬라이드, 필름, X-레이를 스캔하기 위해 스캐너에 설치하는 어댑터.
투명 스캐너 형식 | 슬라이드, 필름, X-레이와 같은 투명 그림 또는 그래픽.
TWAIN | 입력 주변 장치와 응용 프로그램의 통합을 쉽게 할 수 있도록 선두적인 이미지 처리 하드웨어와 소프트웨어 회사에서 개발된 프로토콜.