MagicScan Readme 

MagicScanへようこそ

このドキュメントをよくお読みください。付属の説明書に含まれていない重要な情報が含まれています。

このドキュメントには以下のようなトピックがカバーされています。:

     * システム必要環境
     * ユーザー･ガイド/オンライン･ヘルプ
     * ネットワーク･スキャンの注意事項
     * トラブルシューティング

[システム必要条件]
     Windows 95以降
     Windows NT 3.5以降

[ユーザー･ガイド/オンライン･ヘルプ]

1. ユーザー･ガイドとオンライン･ヘルプは、HTML形式で書かれています。これらの電子ドキュメントをお読みになる前に、NetscapeやInternet Explorerなどのウェッブ･ブラウザーがインストールされている必要があります。
2. NetscapeはWWWサイトからダウンロードすることができます。:
         http:\\home.netscape.com, 
    もしくは、Internet Explorerをダウンロードすることもできます。:
         http:\\home.microsoft.com

[ネットワーク･スキャンの注意事項]
1. ある状況では、WindowsのNetHeapSizeを高めの値にリセットしなければなりません。 Windowsで勧められている数値をお使いださい。
2. サーバーとクライアントの双方とも、スキャンの前に、NETBIOSドライバをロードしている必要があります。(例、Novell NetwareのNETBIOS.EXE).
3. スキャナ･テスト･プログラムでは、ローカルのスキャンがテストされるだけで、ネットワークのスキャナはテストされません。
4. OCRパッケージ用のISISドライバには、ネットワーク･スキャニングをサポートしないものもあります。


[トラブルシューティング]
1. "Memory Allocate Error!"(メモリの割当てエラー)メッセージが現れると、WindowsディレクトリにあるUMAXDRV.INIファイルを修正します。Windowsを再起動してドライバを実行します。何か問題があり、元の状態(変更のないUMAXDRV.INIファイル)に戻る必要がある場合は、テキスト･エディタを使ってUMAXDRV.INIファイルを修正してください。
  UMAXDRV.INIの内容は、以下のようになります。

           [UMAX_Drivers]
           DriverType=UMAXASPI

           [UMAX_SCSI]
           InterfaceType=ASPI Compatible
           VxDAllocateMemory=1

   ドライバにより"VxDAllocateMemory"値が1に変更されます。 
   元の数値に戻るには、この数値を0に変更してください。

注意: CONFIG.SYSファイルのUMAXMEM.SYSドライバをロードしたことがある場合は、そのドライバを削除してください。
      "VxDAllocateMemory=1"の場合は、UMAXMEM.SYSドライバはいりません。 
      このエントリで、UMAXMEM.SYSドライバと同様の機能を果たします。

2. NETBIOSエラー･メッセージである"ncb_bridge field not 00 or 01"が現れた場合は、ネットワークのセットアップを実行して、サーバーとクライアント双方のデフォルトのプロトコルとして、IPX/SPX以上のNETBEUIやNETBIOSなどのNETBIOSドライバを選択します。Windows 3.1とWindows 95では、ネットワークのセットアップはコントロール･パネルにあります。

*************END OF README FILE***********************

