首頁 概觀 基本控制 進階控制 特殊控制

加強影像色彩特性 術語

如何…

按一下以下所列出之任何一個主題

, 以獲取更多資訊，

如何將掃瞄影像儲存為檔案?

如何使用 MagicMatch 設定檔?

如何使用幻燈片匣或掃瞄匣/負片匣?

如何執行多次多張或單次多張掃瞄?

如果掃瞄 CMYK 影像?

如何掃瞄負片?

如何儲存及載入影像設定?

如何應用校樣功能?

如何去除掃瞄影像上不想要的色彩?

如何設定明調/暗調點?

如何將掃瞄影像儲存為檔案

?

總共有三種將掃瞄影像儲存為檔案的方式

:?

- 如果您經由應用軟體執行
MagicScan, 按一下 "掃瞄" 鍵以執行最終掃瞄, 掃瞄影像會顯示在目前應用程式中。 影像經由掃瞄後, 您就可以在儲存之前修改影像。而儲存影像之方法, 請參考影像編輯軟體使用手冊。
- 在
MagicScan 程式組(或 MagicScan 檔案夾)中以滑鼠按兩下 MagicScan 圖示, 以獨立執行 MagicScan。以這種方式執行 MagicScan 可在按 "掃瞄" 鍵後, 直接將掃瞄影像儲存。然而, 如果想使用影像編輯軟體修改影像, 就必須啟動影像編輯應用程式, 再打開掃瞄影像。
- 按一下
"校樣" 鍵, 開啟校樣視窗之後, 按 "儲存" 鍵就可儲存影像。必須注意的是, 影像解析度與顯示器的解析度相同(只有 72 dpi )。

如何使用

MagicMatch 設定檔?

- 選取
MagicMatch 控制, 此時印表機下拉清單功能即可運作。
- 從印表機設定檔中選取合適輸出設備。您必須知道您所用來輸出的印表機是那一個。找出符合您的印表機之設定再作選擇。
- 按
"掃瞄" 鍵, 以掃瞄影像。
- 列印掃瞄影像。

如何使用幻燈片匣或掃瞄匣/負片匣

掃瞄透射稿時

, 您必須使用幻燈片匣或掃瞄匣來將透射稿固定在位置上。掃瞄匣乃針對透射稿與負片而設計, 它是輕薄, 方形塑膠匣框 (see following diagrams), 它可以固定小而輕的掃瞄底片。掃瞄匣有各種不同尺寸, 包括 35mm, 120mm 與 4 x 5 inch。負片匣為一長方形匣子，上有2排空位，每一排可用來放置6張負片。另有一橡皮板用來壓住負片匣，以避免負片放於光學玻璃上蜷曲不平。定向孔位於匣框上, 在您放置一個以上的匣框在掃瞄器置物玻璃上, 又按下"掃瞄" 鍵時, 掃瞄器將藉著定向孔自動偵測每一個匣框的位置, 而且預掃瞄結果將只包含掃瞄匣內範圍的影像。

使用方式如下

:

- 在掃瞄前
, 確定光罩已經安裝妥當。
- 選擇適用於底片尺寸的掃瞄匣/負片匣。
- 從掃瞄原稿選項中選取掃瞄匣/負片匣一項。
- 打開掃瞄匣
, 置入掃瞄底片, 請注意: 勿覆蓋住定向孔。
- 打開掃瞄器上蓋後
, 將掃瞄原稿置於玻璃上。
注意：放置負片匣時，請將之與掃瞄器的光學玻璃垂直如圖所示，否則無法正確掃瞄。
您必須謹慎地將掃瞄匣放好, 與邊界線對齊, 或直接緊靠著邊界線。
注意: 雖然位置不正仍可掃瞄, 但是掃瞄匣邊框有可能出現在掃瞄結果影像上。
- 依照
基本掃瞄程序 來掃瞄影像。

使用

35 厘米幻燈片匣

1. 將幻燈片置入

35 厘米幻燈片匣中。
- 提起光罩
, 將幻燈片匣置於玻璃上。
- 將幻燈片匣放置妥當
, 對齊邊界線。
注意: 雖然位置不正仍可掃瞄, 但是掃瞄匣邊框有可能出現在掃瞄結果影像上。
- 從掃瞄原稿選項中選取
35 厘米幻燈片匣。
- 依照
基本掃瞄程序 來掃瞄影像。

如何執行多次多張或單次多張掃瞄

?

- 選
新增選框工具 後, 按住滑鼠鍵並往右下方向拉出。
預視窗中便出現新選框。而您也可以從 "選框" 功能表中選取 "新增"。 新增之選框將出現於掃瞄工作清單中。
或者, 執行單次多張掃瞄時, 從 "選框"功能表中選取 "複製" , 可進入掃瞄工作清單對話框。
- 使用
"選框" 工具, 以游標在選框範圍內按一下, 此時, 您所選定與調整的所有設定, 都將只應用在此選框上。
注意: 使用新增選框工具增加掃瞄區域時, 可以利用選框工具, 將游標置於選框範圍中, 來移動選框。
- 調整您想調整或改變的設定。
- 確認
, 刪除或改變與工作清單中之掃瞄工作相對應之工作。
- 按
"掃瞄" 鍵, 開始本程序。

如果您對掃瞄程式滿意

, 按 "掃瞄" 鍵以執行本程式。完成執行後, 掃瞄器會暫停運作, 掃瞄工作清單中的工作列會顯示 "完成" 狀態, MagicScan 等待下一個掃瞄工作指令。此時, 您可以繼續另一次掃瞄, 或按 "離開" , 以回到影像編輯軟體。

請記住所謂

"多次多張掃瞄" 是掃瞄器多趟掃瞄多張影像; 而 "單次多張掃瞄" 則是單趟掃瞄多張影像。

在下列情況下請選

"單次多張掃瞄":

每一個掃瞄工作的設定

, 如 MagicMatch, 濾鏡, 去網點, 解析度...等皆相同或相似時, 選單次多張掃瞄會比較節省時間。

僅掃瞄預視窗中的小區域。

掃瞄工作間相互交疊

, 且其設定即為類似。

在下列情況下請選

"多次多張掃瞄":

每個掃瞄工作設定都不同。

在預視窗中的影像散佈各角落。

如何掃瞄

CMYK 影像?

CMYK

影像通常用於印刷品輸出。依照下列步驟以得出 CMYK 模式之掃瞄影像。

- 選取
"全彩, CMYK" 為掃瞄模式。
- 從印表機設定檔中選取與您所使用的印表機最相符的輸出設備。
- 按
"掃瞄" 鍵。
- CMYK
影像將出現於影像編輯軟體主視窗中。

如果掃瞄負片

?

- 確認光罩已安裝妥當。
- 使用掃瞄匣以固定您的掃瞄原稿。
- 將掃瞄原稿置於玻璃上。請參考
放置掃瞄原稿 獲取更多資訊。
- 在掃瞄原稿選項中選取
"負片" 一項。另有五個額外品牌選項供您選擇, 然只適用特定掃瞄器。無法使用這些選項的掃瞄器, 就以預設設定掃瞄。
- 調整其他設定
, 如: 掃瞄模式, 解析度等。
- 按
"掃瞄" 鍵執行負片掃瞄。

如何儲存及載入影像設定

?

設定檔案是

MagicScan 控制與參數設定的外部紀錄。MagicScan 也保存控制與參數設定的兩種內部紀錄: 第一種就是工作紀錄, 也就是 MagicScan 在任何時刻, 決定於控制設定的任一參數值。 第二種內部設定紀錄則是 MagicScan 的出廠預設參數紀錄。 這種設定是您第一次使用 MagicScan 時已為工程師預設好的設定。 MagicScan 所有控制皆可隨時回復至這個原廠預設值, 只要您從設定功能表中選取"重新設定" 。

載入影像設定

:

- 從設定功能表中選
"載入設定" 選項, 對話框出現。
- 輸入您想載入之檔案名稱後按
"確定"。
- 您選定之設定檔便自動應用在目前影像上。

儲存影像設定

:

- 完成您想儲存的所有掃瞄設定。
- 從設定功能表中選
"儲存設定" 選項。
- 輸入您想儲存之檔案名稱後按
"確定"。
- 目前設定已儲存
, 您可為下一個掃瞄影像使用 "載入設定" 指令。

注意

: 如果您改變 "載入設定"指令所載入之設定, 而想以另一個檔名來儲存此設定, 您必須選用"另存設定" 指令, 否則原設定會在您選擇 "儲存設定" 時被取代。

如何應用校樣功能

?

校樣視窗的功能在於

: 在您調整好參數設定之後, 想在真正執行掃瞄之前先檢視掃瞄結果, 以免耗費太多時間 在掃瞄又未必已得到自己滿意的影像結果。於是 MagicScan 提供您 "校樣" 鍵, 讓您在真正執行掃瞄之前確保調整好的影像與您所想像的結果相同。

校樣方式如下

:

- 按
"預視" 鍵, 預視視窗中將出現預視掃瞄影像。
- 調整掃瞄設定。
- 按
"校樣" 鍵, 校樣視窗將出現, 預視影像將展示於校樣視窗中。
- 除了解析度之外的所有影像設定調整
, 都將應用於校樣窗中展示的掃瞄影像。
- 檢視影像是否正符合您所需。
- 按
"加強影像色彩特性" 工具, 以加強其色彩效果。
- 按
"儲存" 鍵以儲存此影像, 或按 "關閉" 鍵離開校樣窗。
- 按預視視窗中的
"掃瞄" 鍵, 以執行最終掃瞄。

如何去除掃瞄影像上不想要的色彩

?

如果您在掃瞄影像上發現不想要的色塊

, 您可以使用 "除色" 工具, 解決這個問題。

1. 在預視視窗中按

"加強影像色彩特性" 工具, 對話框出現。
- 按
"除色" 鍵。
- 將滴管置於範例一或二的影像上
, 在範例影像上選定之處按住滑鼠鍵, 放掉滑鼠鍵時, 影像會依您所選定 的色相作改變。
- 如果必要的話
, 在位於底部的亮度階欄中選定色相亮度級, 左右移動三角形標誌直到找出您需要的設定。 影像會依您所選定的色相作改變。
- 從影像亮度階中選定任一點之後
, 按下滑鼠鍵。
- 影像將重繪以顯示出結果。

參考

除色工具 獲取更進一步資訊。

如何設定明調

/暗調點

明調

/暗調工具提供您對影像不同區域作比較。它們與掃瞄器控制視窗中的明調/暗調設定軸同時作用。所以, 使用這個工具時, 設定軸亦會跟著您的設定動。

明調工具 | 暗調工具

使用明調

/暗調工具, 先選取相對應圖示, 游標在預視範圍內變成滴管形狀。選定明調工具後, 在預視掃瞄區域內點選任一點, 預視影像將以您所定之點為準, 重繪影像以顯示其效果。

選定暗調工具後

, 在預視掃瞄區域內點選任一點, 預視影像將以您所定之點為準, 重繪影像以顯示其效果。

現以明調工具為例

, 應用方法如下:

- 選取明調工具圖示之後
, 游標變成滴管狀, 在您想比較之特定點上按一下滑鼠, 影像將重繪。
- 重複此動作多次後
, 您可找出影像最亮區域。
- 暗調工具之使用方式亦相同。

原始影像 | 明調設定 130 | 暗調設定 10 | 明調設定 130 與 暗調設定 10