Hemsida Översikt Enkel styrning Avancerad styrning Bildförbättring

Hur du gör... Ordlista

Specialstyrning

Det finns tre olika scannerstyrningar som du kan använda när du scannar bilder. Förutom de enkla styrningarna (Manuell styrning), binuscan IPM och MagicMatch finns det specialstyrningar som du kan välja om du vill använda specialeffekter på en scannad bild. | Klicka på det avsnitt du vill läsa. binuscan IPM MagicMatch

binuscan IPM

binuscan IPM (Image Processing Machine) är ett verktyg som automatiskt optimerar färger, upplösning och filter, från scannerns bild, till bästa möjliga inställningar för visning på en bildskärm eller utskrift. Med MagicMatch måste användaren dock själv ställa in eller ändra en profil som ger önskat resultat för bildskärm eller utskrift.

Fönstret binuscan IPM körs med binuscan IPM-motorn. Vissa kontroller, t.ex. Högdagrar och Skuggor, tas bort eller avaktiveras. Med binuscan IMP finns tre extra scanningslägen som du kan använda när du scannar din bild.

Färg till Grå | Färg till CMYK S/V | Grå till CMYK S/V
Originalet är i färg Färgbilden omvandlas till gråskalor. Fast bilden visas på bildskärmen i gråskalor är den simulerad med färgpixlar och färgerna är mer levande än med scanningsläget 256-färgers gråskala. | Originalet är i färg Bilden du får är i gråskalor. Men den separeras i fyra nivåer som när du med CMYK separerar en färg till Cyan, Magenta, Gul och Svart. Bilden du erhåller är mer levande än den varit om du använt 256-färgers gråskala för din scanning. | Originalet är grått Bilden du får är i gråskalor. Men den separeras i fyra nivåer som när du med CMYK separerar en färg till Cyan, Magenta, Gul och Svart. Bilden du erhåller är mer levande än den varit om du använt 256-färgers gråskala för din scanning.

MagicMatch

MagicMatch körs via Kodak KCMS-motorn. Användare kan välja en skrivarprofil för färganpassning även om scanningsinställningarna är närmast desamma som i binuscan IPM. Vid det här läget har en grupp skrivarprofiler, ett sätt att överföra data från en källa till en destination, skapats. Välj den Skrivarprofil som bäst överensstämmer med den skrivare du valt i rullmenyn.

Obs! Vissa inställningar, t.ex. högdagrar och skuggor, tas bort eller avaktiveras.

Genom att ICC (International Color Consortium)-kompatibla profiler används, kan du med MagicScan lägga till nya skrivarprofiler i den befintliga profilgruppen. Den här motorn är kompatibel med Windows-systemet och ColorSync-systemet i Macintosh. Du kan läsa mer om installation av skrivarprofiler för ditt operativsystem i handboken för din skrivare. I MagicScan uppdateras skrivarprofilen automatiskt när den nya profilen installerats. Sen kan du välja den skrivarprofilen från rullmenyn Skrivarprofil som bildutdataenhet i MagicScan.

Rullmenyn Skrivarprofil

Den här inställningen avgör vilken utdataenhet bilden överförs till efter färganpassning. Det innebär att du kan välja utdatadestination för dina scannade bildet.

Olika utdataenheter kräver olika färgkalibreringsprofiler. Om du bestämmer dig för att skicka den scannade bilden till en utdataenhet (skrivare, monitor...), måste du välja tillhörande profil för den enheten. När du har scannat med aktiverad färganpassning har du en bild som liknar originalbilden.

Utdataenhetsprofiler faller inom två olika kategorier: bildskärmar och skrivare. Välj Ingen skrivare om du vill visa den scannade bilden på din bildskärm. Annars väljer du den skrivarprofil i rullmenyn som bäst stämmer överens med din skrivare. Följande lägen kan användas med bilder:

Ingen skrivare: använd bildskärmen i stället för skrivarprofilen

Profiler: visa tillgängliga profiler för skrivare

Lägg märke till att den här menyn bara är aktiverad när arbetsläget Match är markerat.