首页概观基本控制进阶控制特殊控制

加强影像色彩特性术语

如何…

按一下以下所列出之任何一个主题, 以获取更多资讯， 如何将扫描影像储存为档案?

如何使用 MagicMatch 设定档?

如何使用幻灯片匣或扫描匣/负片匣?

如何执行多次多张或单次多张扫描?

如果扫描 CMYK 影像?

如何扫描负片?

如何储存及载入影像设定?

如何应用校样功能?

如何去除扫描影像上不想要的色彩?

如何设定明调/暗调点?

如何将扫描影像储存为档案?

总共有三种将扫描影像储存为档案的方式:?

1. 如果您经由应用软件执行 MagicScan, 按一下 "扫描" 键以执行最终扫描, 扫描影像会显示在目前应用程式中。 影像经由扫描後, 您就可以在储存之前修改影像。而储存影像之方法, 请叁考影像编辑软件使用手册。
2. 在 MagicScan 程式组(或 MagicScan 档案夹)中以滑鼠按两下 MagicScan 图示, 以独立执行 MagicScan。以这种方式执行 MagicScan 可在按 "扫描" 键後, 直接将扫描影像储存。然而, 如果想使用影像编辑软件修改影像, 就必须启动影像编辑应用程式, 再打开扫描影像。
3. 按一下 "校样" 键, 开启校样视窗之後, 按 "储存" 键就可储存影像。必须注意的是, 影像分辨率与显示器的分辨率相同(只有 72 dpi )。

如何使用 MagicMatch 设定档?

1. 选取 MagicMatch 控制, 此时打印机下拉清单功能即可运作。
2. 从打印机设定档中选取合适输出设备。您必须知道您所用来输出的打印机是那一个。找出符合您的 打印机之设定再作选择。
3. 按 "扫描" 键, 以扫描影像。
4. 列印扫描影像。

如何使用幻灯片匣、扫描匣/负片匣

扫描匣及负片匣是用来放置透明片或负片以利扫描。扫描匣为一塑胶材质匣子，它可用来支撑相当细小尺寸的来源文件。扫描匣的尺寸，包括∶120mm、4x5寸及35mm幻灯片匣等等。负片匣为一长方形匣子，上有2排空位，每一排可用来放置6张负片。另有一橡皮板用来压住负片匣，以避免负片放於光学玻璃上蜷曲不平。在匣子中窄的那一端有校对孔，当您放置一个以上的扫描匣於扫描仪的光学玻璃上且按下「扫描」按钮後，扫描仪会自动检测扫描匣的存在与否，所凭借的依据即是以定位孔为叁考，使用者只要预扫描扫描匣内的影像即可。

使用方式如下:

1. 选择您需要的扫描匣尺寸以放置原稿文件，文件的放置以不盖过定位孔为原则。
2. 自MagicScan中选择「扫描匣」选项，若您使用负片匣来固定负片，请选择「负片匣」选项。有关使用扫描匣这部分的详细资料，请叁考MagicScan的线上辅助说明。
3. 打开扫描匣/负片匣并将来源文件夹在里面，小心不要将定位孔遮住。
4. 掀开扫描仪的透明片扫描透射片适配器然後将扫描匣/负片匣放在扫描仪的光学玻璃上。
   注意∶放置负片匣时，请将之与扫描仪的光学玻璃垂直如图所示，否则无法正确扫描。
将扫描匣以和扫描仪的光学玻璃上之边缘平行的方式小心的放好，您可以对齐其中的一边即可摆放正确。
注意: 虽然位置不正仍可扫描, 但是扫描匣边框有可能出现在扫描结果影像上。
5. 依照 基本扫描程序 来扫描影像。

使用 35 厘米幻灯片匣

1. 将幻灯片置入 35 厘米幻灯片匣中。
2. 提起光罩, 将幻灯片匣置於玻璃上。
3. 将幻灯片匣放置妥当, 对齐边界线。
注意: 虽然位置不正仍可扫描, 但是扫描匣边框有可能出现在扫描结果影像上。
4. 从扫描原稿选项中选取35 厘米幻灯片匣。
5. 依照 基本扫描程序 来扫描影像。

如何执行多次多张或单次多张扫描?

1. 选 新增选框工具 後, 按住滑鼠键并往右下方向拉出。
预视窗中便出现新选框。而您也可以从 "选框" 功能表中选取 "新增"。 新增之选框将出现於扫描工作清单中。
或者, 执行单次多张扫描时, 从 "选框"功能表中选取 "复制" , 可进入扫描工作清单对话框。
2. 使用 "选框" 工具, 以游标在选框范围内按一下, 此时, 您所选定与调整的所有设定, 都将只应用在此选框上。
注意: 使用新增选框工具增加扫描区域时, 可以利用选框工具, 将游标置於选框范围中, 来移动选框。
3. 调整您想调整或改变的设定。
4. 确认, 删除或改变与工作清单中之扫描工作相对应之工作。
5. 按 "扫描" 键, 开始本程序。

如果您对扫描程式满意, 按 "扫描" 键以执行本程式。完成执行後, 扫描仪会暂停运作, 扫描工作清单中的工作列会显示 "完成" 状态, MagicScan 等待下一个扫描工作指令。此时, 您可以继续另一次扫描, 或按 "离开" , 以回到影像编辑软件。

请记住所谓 "多次多张扫描" 是扫描仪多趟扫描多张影像; 而 "单次多张扫描" 则是单趟扫描多张影像。

在下列情况下请选 "单次多张扫描": 每一个扫描工作的设定, 如 MagicMatch, 滤镜, 去网点, 分辨率...等皆相同或相似时, 选单次多张扫描会比较节省时间。

仅扫描预视窗中的小区域。

扫描工作间相互交叠, 且其设定即为类似。 在下列情况下请选 "多次多张扫描": 每个扫描工作设定都不同。

在预视窗中的影像散布各角落。

如何扫描 CMYK 影像?

CMYK 影像通常用於印刷品输出。依照下列步骤以得出 CMYK 模式之扫描影像。

1. 选取 "全彩, CMYK" 为扫描模式。
2. 从打印机设定档中选取与您所使用的打印机最相符的输出设备。
3. 按 "扫描" 键。
4. CMYK 影像将出现於影像编辑软件主视窗中。

如果扫描负片?

1. 确认光罩已安装妥当。
2. 使用扫描匣以固定您的扫描原稿。
3. 将扫描原稿置於玻璃上。请叁考 放置扫描原稿 获取更多资讯。
4. 在扫描原稿选项中选取 "负片" 一项。另有五个额外品牌选项供您选择, 然只适用特定扫描仪。无法使 用这些选项的扫描仪, 就以预设设定扫描。
5. 调整其他设定, 如: 扫描模式, 分辨率等。
6. 按 "扫描" 键执行负片扫描。

如何储存及载入影像设定?

设定档案是 MagicScan 控制与叁数设定的外部纪录。MagicScan 也保存控制与叁数设定的两种内部纪录: 第一种就是工作纪录, 也就是 MagicScan 在任何时刻, 决定於控制设定的任一叁数值。 第二种内部设定纪录则是 MagicScan 的出厂预设叁数纪录。 这种设定是您第一次使用 MagicScan 时已为工程师预设好的设定。 MagicScan 所有控制皆可随时回复至这个原厂预设值, 只要您从设定功能表中选取"重新设定" 。

载入影像设定:

1. 从设定功能表中选 "载入设定" 选项, 对话框出现。
2. 输入您想载入之档案名称後按 "确定"。
3. 您选定之设定档便自动应用在目前影像上。

储存影像设定:

1. 完成您想储存的所有扫描设定。
2. 从设定功能表中选 "储存设定" 选项。
3. 输入您想储存之档案名称後按 "确定"。
4. 目前设定已储存, 您可为下一个扫描影像使用 "载入设定" 指令。

注意: 如果您改变 "载入设定" 指令所载入之设定, 而想以另一个档名来储存此设定, 您必须选用 "另存设定" 指令, 否则原设定会在您选择 "储存设定" 时被取代。

如何应用校样功能?

校样视窗的功能在於: 在您调整好叁数设定之後, 想在真正执行扫描之前先检视扫描结果, 以免耗费太多时间 在扫描又未必已得到自己满意的影像结果。於是 MagicScan 提供您 "校样" 键, 让您在真正执行扫描之前确保 调整好的影像与您所想像的结果相同。

校样方式如下:

1. 按 "预视" 键, 预视视窗中将出现预视扫描影像。
2. 调整扫描设定。
3. 按 "校样" 键, 校样视窗将出现, 预视影像将展示於校样视窗中。
4. 除了分辨率之外的所有影像设定调整, 都将应用於校样窗中展示的扫描影像。
5. 检视影像是否正符合您所需。
6. 按 "加强影像色彩特性" 工具, 以加强其色彩效果。
7. 按 "储存" 键以储存此影像, 或按 "关闭" 键离开校样窗。
8. 按预视视窗中的 "扫描" 键, 以执行最终扫描。

如何去除扫描影像上不想要的色彩?

如果您在扫描影像上发现不想要的色块, 您可以使用 "除色" 工具, 解决这个问题。

1. 在预视视窗中按 "加强影像色彩特性" 工具, 对话框出现。
2. 按 "除色" 键。
3. 将滴管置於范例一或二的影像上, 在范例影像上选定之处按住滑鼠键, 放掉滑鼠键时, 影像会依您所选定 的色相作改变。
4. 如果必要的话, 在位於底部的亮度阶栏中选定色相亮度级, 左右移动三角形标志直到找出您需要的设定。 影像会依您所选定的色相作改变。
5. 从影像亮度阶中选定任一点之後, 按下滑鼠键。
6. 影像将重绘以显示出结果。

叁考 除色工具 获取更进一步资讯。

如何设定明调/暗调点

明调/暗调工具提供您对影像不同区域作比较。它们与扫描仪控制视窗中的明调/暗调设定轴同时作用。所以, 使用这个工具时, 设定轴亦会跟着您的设定动。

明调工具 | 暗调工具

使用明调/暗调工具, 先选取相对应图示, 游标在预视范围内变成滴管形状。选定明调工具後, 在预视扫描区域内点选任一点, 预视影像将以您所定之点为准, 重绘影像以显示其效果。

选定暗调工具後, 在预视扫描区域内点选任一点, 预视影像将以您所定之点为准, 重绘影像以显示其效果。

现以明调工具为例, 应用方法如下:

1. 选取明调工具图示之後, 游标变成滴管状, 在您想比较之特定点上按一下滑鼠, 影像将重绘。
2. 重复此动作多次後, 您可找出影像最亮区域。
3. 暗调工具之使用方式亦相同。

原始影像 | 明调设定 130 | 暗调设定 10 | 明调设定 130 与 暗调设定 10