首页 概观 基本控制 进阶控制 加强影像色彩特性

如何… 术语

特殊控制

MagicScan有三个控制扫描仪区域 : 手动控制, binuscan IPM 与MagicMatch。使用者可选定其中任何一项以达到最佳效果。 | 按一下您想知道的主题。 binuscan IPM MagicMatch

binuscan IPM

binuscan IPM (影像处理机) 之功能, 乃是自动发挥色彩, 分辨率, 与滤镜在输出设备上之最大效能。而在 MagicMatch, 使用者必须创造或修改设定档, 以达到输出最佳效果。

Binuscan IPM 视窗为 binuscan IPM 引擎所驱动; 然而, 一些像是明调与暗调控制, 就被移除或无法使用。有三种扫描模式供您选择 :

彩色到灰阶(原本为彩色)

转换之後, 萤幕上之影像将 转变为灰阶, 影像中之灰阶 层以彩色图素模拟, 所得出 的影像比 256 灰阶扫描结果 影像更生动。

彩色到 CMYK 黑/白(原本为彩色)

以此方式处理所得出的影像是黑白。灰阶层将 以 CMYK 彩色模式表现, 也就是说彩色将区分为 靛色, 洋红, 黄色与黑色 等成份。所得影像比您 使用 256 灰阶扫描更生 动逼真。

灰阶到 CMYK 黑/白(原本为灰阶)

以此方式处理所得出的影像是黑白。灰阶层将 以 CMYK 彩色模式表现, 也就是说彩色将区分为 靛色, 洋红, 黄色与黑色 等成份。所得影像比您 使用 256 灰阶扫描更生 动逼真。

MagicMatch

MagicMatch 是以 Kodak KCMS 引擎驱动。使用者可以选择打印机设定档, 以达到色彩校正的效果, 即使扫描控制与 binuscan IPM 几乎相同。在此 MagicScan 合成一连串的打印机设定档, 它提供传送资料的方式, 请从下拉清单中选取 打印机设定档 中最符合您打印机的设定。

注意: 一些控制功能, 如:明调与暗调将被移除或无法使用。

使用 ICC (国际色彩协会) 相容之设定档, MagicScan 允许您在已设定好的设定档之外增加新的打印机设定。 这个引擎与 Windows 系统, 及 Macintosh 的 ColorSync 系统相容。请叁考打印机所附说明文件, 以为您的计算机正确安装打印机设定。MagicScan 在安装完成後会自动更新打印机设定。之後, 您就可以选取 您自行设定的打印机设备了。

打印机设定档下拉清单

本选项决定经过色彩校对後的影像, 应输出至甚麽样的设备。它只要在您选定 MagicMatch 时可以应用。

不同的输出设备需求不同的色彩校正设定档。如果您已决定将扫描影像输送至打印机或萤幕, 您必须选取一个与输出设备相符的设备, 如此一来, 您所得到的影像色彩将更忠实呈现原始影像。

输出设备分为两大类 : 萤幕与打印机。如果您只想让影像显示在萤幕上, 请选 "无输出设备"。若否, 则请从打印机设定档中, 选取最适合於您所使用的打印机设定。

无输出设备: 输出设备为萤幕

打印机设定档: 列出所有可能之打印机设定