Úvodní stránka Přehled Náročnější ovládací prvky Speciální ovládací prvky Zlepšení obrazu

Jak.... Seznam pojmů

Základní ovládací prvky

Máte k dispozici tři způsoby snímání obrazu. Základní způsob snímání je manuální režim za využití všech potřebných ovládacích prvků. Tento oddíl popisuje základní funkce, které jsou pro tento režim potřebné. | Informace získáte klepnutím na vybrané téma. Umístění předlohy Použití tlačítka Náhled Použití nástroje Rám a Lupa Co je režim snímání Co je originál Volba rozlišení Filtrování obrazu Odstranění moaré Jak sejmout obraz

Umístění předlohy

Tento úkon není kritickým faktorem pro obecnou kvalitu výsledku snímání. Avšak správné umístění předlohy do skeneru může urychlit celý proces snímání. Pokud chcete správně umístit předlohu na skleněnou desku, řiďte se následujícími body:

1. Odklopte kryt skeneru.
2. Předlohu umístěte na skleněnou desku skeneru. Ke správnému umístění vám pomůžou informace obsažené v dokumentaci skeneru.
3. Sklopte kryt.

Zapněte počítač a skener. Pokud je zařízení připraveno (indikátor napětí a připravenosti skeneru svítí), můžete začít se snímáním.

Pokud chcete snímat fólie, budete možná potřebovat držák a rámeček na diapozitivy. Podrobné informace o tomto tématu naleznete v části Jak se používá držák a rámeček na diapozitivy?

Použití tlačítka Náhled

Před vlastním zahájením procesu snímání se doporučuje použít náhled, a tím zkotrolovat uložení předlohy na skleněné desce skeneru. Základní způsob snímání vyžaduje práci s oknem MagicScanu, případná přizpůsobení nastavení skeneru, volbu tlačítka Náhled za účelem kontroly oblasti určené ke vlastnímu snímání, případná přizpůsobení nastavení skeneru a přesné zvolení oblasti snímání pomocí rámu. Obraz bude v okně Náhled zobrazen v nízkém rozližení. Pokud chcete změnit rozlišení náhledu, zvolte tlačítko v dolním levém rohu. Zobrazí se dialogové okno umožňující volbu požadovaného rozlišení obrazu v náhledu. Ale pamatujte si, že takto nastavené rozlišení je použito pouze pro okno Náhled. To znamená, že pokud zvolíte tlačítko Snímat, rozlišení obrazu bude odpovídat nastavení provedenému během předchozí konfigurace.

POZNÁMKA: Před zvolením tlačítka Náhled podle potřeby nastavte hodnoty pro obraz a velikost náhledu, aby proces snímání byl maximálně urychlen za předpokladu přesného předběžného zpracování finálního procesu.

Jak nastavit velikost náhledu:

Posunováním (pomocí myši) horizontálního a vertikálního pravítka oblasti náhledu můžete nastavit velikost náhledu snímaného obrazu.

Použití nástrojů Rám a Lupa

Hranice obrazu pro vlastní proces snímání lze měnit pomocí nástroje Rám.

Nástroj Lupa umožňuje zvětšení nebo zmenšení obrazu v okně náhledu; funkce zvětšení (znaménko +) umožňuje zobrazení detailů obrazu a funkce zmenšení (-) umožňuje kontrolovat celý obraz náhledu.

Pokud je obraz určený ke snímání velmi malý, funkci lupy můžete použít ke zvětšení a nástroj Rám k přesnému zvolení oblasti snímání. Přesné sejmutí požadované oblasti je důležitý požadavek.

Použití nástroje Rám je velmi snadné

1. Zvolte ikonu nástroje Rám.
2. Umístěte kurzor do oblasti náhledu a tlačítko myši uvolněte, pokud je rám na požadované oblasti.
3. Tvar a velikost výběrového rámu lze uzpůsobit tím, že umístíte kurzor myši nad obrys rámu a provedete potřebné upravy podle směru šipek.
4. Výběrový rám přemístíte, aniž by se změnila jeho velikost či tvar, pomocí kurzoru umístěného do oblasti rámu a přetažením do požadované oblasti.
5. Pokud chcete vytvořit nový výběrový rám, umístěte kurzor mimo oblast stávajícího rámu a proveďte diagonální tah. Původní výběrový rám zmizí a nový zůstane.

Doporučené téma: Nástroj Přidat rám a Ruka

Jak použít nástroj Lupa

1. Zvolte ikonu nástroje Lupa.
2. Umístěte kurzor do oblasti náhledu. Kurzor se změní na lupu, pokud se nachází v oblasti náhledu.
3. Plochu zvětšíte tak, že kurzor umístíte do požadované plochy a klepnete na levé tlačítko myši. Plocha náhledu se zdvojnásobí. Znovu stiskněte tlačítko a oblast se opět zvětší o 100%. Opakováním tohoto postupu lze náhled zvětšit na 800% původní velikosti.
4. Alternativou k výše popsané metodě je následující postup. Zvolte nástroj Lupa, tlačítko myši neuvolňujte a přetáhněte kurzor nad oblast, kterou si přejete zvětšit. Zobrazí se plný rám definující oblast zvětšení, pokud je tlačítko myši stisknuté. Po jeho uvolnění dojde ke zvětšení vybrané oblasti.
5. K zobrazení skrytých ploch náhledu použijte posuvníky.
6. Pro uživatele počítačů Macintosh: Lupu umístěte do středu oblasti určené ke zmenšení. Stlačte klávesu Option a stiskněte tlačítko myši. Uživatelé Windows: Zmenšení proveďte umístěním kurzoru do oblasti náhledu a stlačením pravého tlačítka myši (nebo klávesy Shift + levého tlačítka myši).
7. Dvakrát stiskněte tlačítko myši a obraz se navrátí do původní velikosti (100%).

Co je režim snímání

Režim snímání určuje nastavení, za kterých se provede proces snímání. MagicScan nabízí následující volitelné režimy snímání. Jsou to: Barva RGB, Barva CMYK, CIE Lab, Barva sRGB, 256 stupňů šedi, Perokresba Č/B a 256 barev.

Doporučené téma: Režim snímání

Co je Originál

Pomocí tohoto příkazu se určuje forma předlohy. Skener je schopen snímat následující původní předlohy:

Plochý (Reflexní)
Snímá papírové dokumenty a obrázky. Tuto volbu nastavte pro neprůsvitné papírové předlohy - neprůsvitné materiály jako jsou fotografie, noviny, atd.

Průsvitné materiály
Snímá fólie (pouze v kombinaci s instalovaným adaptérem). Tato volba slouží pro práci s průsvitnými fóliemi, ale pouze, pokud je nainstalován příslušný adaptér.

Negativy
Snímá fotografické negativy. Tato volba slouží ke snímání fotografických negativů nebo filmů, ale pouze s nainstalovaným adaptérem.

Pět dalších voleb, které slouží pro použití negativů jsou platné pouze pro některé typy skenerů. Skenery bez těchto doplňujících voleb používají standardní nastavení. Podle typu fotografického materiálu vyberte příslušnou volbu.

Rám na diapozitivy 35mm
Pokud vyberete tuto volbu , je nutné použít rámeček na diapozitivy, a to i v případě, když se jedná pouze o jeden diapozitiv. MagicScan automaticky zahajuje vícenásobné snímání. Rámeček je navržen pro více diapozitivů 35mm. Program automaticky nalezne oblast a umístění diapozitivů.

Držák
Pokud chcete snímat fólie (ne diapozitivy), musíte použít držák, který je navržen pro běžné fólie. Program lokalizuje pozici rámu automaticky. O použití držáku se dozvíte v části Jak se používá držák a rámeček na diapozitivy?

Rozlišení

Nastavené rozlišení určuje množství informací, které budou obsažené ve výsledném snímaném obraze. Čím je rozlišení vyšší, tím lepší je zpracování detailů obrazu (a tím větší je velikost souboru).

Rozlišení znamená množství pixelů na jeden palec v zobrazení nebo souboru obrazu nebo počet bodů na jeden palec (dpi)/řádků na jeden palec (LPI) polotónové oblasti. S mírou rozlišení roste úměrně i kvalita zpracování detailů a velikost souboru.

200 DPI | 50 DPI

Z podnabídky můžete zvolit rozlišení podle potřeby nebo si můžete nastavit vlastní rozlišení pomocí volby Uživatelské Dpi..., která otevírá dialogové okno Uživatelské rozlišení snímání. Všimněte si, že volba uživatelského rozlišení nabízí několik nastavení. MagicScan umožňuje nastavení dalších tří hodnot rozlišení. Zadejte požadované rozlišení (v Dpi) a zvolte OK. Tato tři nová rozlišení se zobrazí ve volbě Uživatelské dpi... ve stahovací nabídce Rozlišení, odkud budou kdykoliv k dispozici k případnému zavedení.

Filtrování obrazu

Filtr je výhodný pro obrazy s vysokým kontrastem. Pomocí filtrování můžete hrany a přechody obrazu přiostřit či změkčit, což je způsobeno změnou hodnot pixelů v příslušné oblasti. Filtr zvolte z nabíkdy Obraz. Zobrazí se další nabídka.

Bez filtru | Zaostřit Zaostřit více | Rozostřit Rozostřit více | Přetisk
Standardní volba filtrování. Žádná funkce filtrování se nepoužije. | Zvýrazňuje hrany obrazu. Tento efekt je způsoben zvýšením relativního kontrasu mezi sousedícími pixely. Funkce by se měla využívat v případech, kdy potřebujete zvýraznit rozdíly mezi jednotlivými barevnými oblastmi. | Změkčuje obraz. Tato funkce zjemňuje ostré přechody v odstínech mezi sousedícími pixely. | Tento filtr zvýrazňuje hrany a barevné přechody. Pokud zvolíte Přetisk, zobrazí se dialogové okno Vadný soukryt. Máte možnost volby mezi čtyřmi možnostmi: nízký, střední a vysoký nebo procenta (volba v rozmezí 1%-200%).

Odstranění moaré

Odstranění moaré je volba pro předběžné zpracování, která se používá k odstranění nežádoucích interferencí (vzory moaré), které se mohou vyskytnout při snímání polotónových předloh.

Mnoho grafických obrazů tištěných pro publikování jsou tištěné polotónovou metodou. Technologie polotónového tisku používá mřížky ze shodných čtverců s body tištěnými v každé buňce mřížky. Použitím bodu různých velikostí je možno dosáhnout zabarvení (tiskařskou barvou) požadované části každé buňky. Zbytek buňky může být ponechán bílý (barva papíru). Pokud se podíváme na polotónové obrazy, vzniká iluze souvislého obrazu (šedých a barevných tónů). Je to způsobeno naším okem, které tyto jednotlivé fragmenty obrazu nevnímá. Pro noviny jsou použité hrubé polotónové mřížky - tyto jsou jasně viditelné. Lesklý tisk používaný v časopisech používá mřížku mnohem drobnější, která již není snadno viditelná.

Pokud ke snímání zvolíte polotónovou grafickou předlohu, její polotónový bodový vzor může u výsledného obrazu způsobit vznik nežádoucích vzorů. Na obraze se mohou objevit pruhy, tečky a kostkované vzory. Těmto vzorům říkáme moaré. Funkce k odstranění moaré minimalizuje přenos těchto vzorů na výsledný obraz.

Kromě volby, která tuto funkci vypne, máte k dispozici volbu tří stupňů odstranění moaré.

Žádné | Jemný tisk
Neodstraňuje se. | Vyhladí jemný rastrový vzorec typický pro jemné umělecké tisky.
Časopis | Noviny
Vyhladí jemný rastrový vzorec typický pro tisk na křídovém papíru. | Vyhladí hrubý rastrový vzorec běžný u novinového tisku.
Uživatelský |
Uživatel zadá počet řádků na palec (lpi). |

Originál | Při použití volby Časopis

Jak sejmout obraz

Vlastní sejmutí obrazu je velmi snadné. Stačí zvolit zlačítko Snímat v okně Náhled. Vybraná oblast v okně Náhled bude sejmuta. Sejmutý obraz bude odeslán do vaší aplikace a zobrazí se na obrazovce monitoru.

POZNÁMKA: Pokud používáte MagicScan v síti, zobrazí se dialogové okno Server snímání po síti, ve kterém budou informace o stavu skeneru a průběhu snímání vyjádřeného v procentech. Po ukončení snímání se výsledný obraz ukáže na počítači klienta.

Pokud chcete, výsledný sejmutý obraz uložte použitím příslušných příkazů. Nezapomeňte, že soubor musí být uložen v patřičném formátu. Potřebné informace k provedení tohoto úkonu naleznete také v dokumentaci aplikace. Pokud chcete snímat přímo do souboru, klepněte na tlačítko KONTROLA a soubor uložte. Nebo použijte MagicScan tím, že zvolíte jeho programovou ikonu v okně/složce skupiny. V tomto případě můžete obraz automaticky uložit zvolením tlačítka SNÍMAT.

Nástroj Přidat rám

Nástroj Přidat rám používejte k vytvoření nového výběrového rámu v okně náhledu pro snímání více obrazů na více průchodů a snímání více obrazů ne jeden průchod.

Přidáním nového rámu se neodstraní rámy, které jsou na obrazovce náhledu zobrazeny. V okně seznamu zadání se vytvoří nové zadání. Rám přidáte následujícím způsobem:

1. V okně Náhled zvolte ikonu Přidat rám.
2. Umístěte kurzor tam, kde chcete vytvořit rám.
3. Stiskněte a podržte tlačítko myši v této pozici. Kurzor se změní na šipku.
4. Držte tlačítko myši stisknuté, posuňte myší rohy nebo strany rámu a vytvořte požadovaný tvar a velikost. Poté uvolněte tlačítko myši.

Nástroj Ruka

Nástroj Ruka umožňuje posun obrazu v okně náhledu.

Nástroj Ruka použijte podle následujích instrukcí:

1. Nejdříve pomocí nástroje Přidat rám vytvořte nový rám a zadání v seznamu zadání.
2. Zvolte ikonu nástroje Ruka. Kurzor se v oblasti náhledu změní na grafický znak ruky.
3. Umístěte kurzor do oblasti obrazu, stiskněte a podržte tlačítko myši, tím obraz uchopíte a podle potřeby se po něm posunujte.