Úvodní stránka Přehled Základní ovládací prvky Speciální ovládací prvky Zlepšení obrazu

Jak.... Seznam pojmů

Náročnější ovládací prvky

Pokud jste se již seznámili se základními způsoby snímání, můžete si prostudovat tento oddíl, který se zabývá pokročilejšími úkony, po jejichž zvládnutí budete shopni využít všech vlastností vašeho skeneru k získání uspokojivých výsledků. | Informace získáte klepnutím na vybrané téma. Otočení a převrácení obrazu Použití seznamu zadání (snímání více obrazů na více průchodů/na jeden průchod) Vytvoření programu snímání Nastavení velikosti výstupního obrazu Použití Kontrolního okna Položky nabídky

Otočení/Převrácení obrazu

Tlačítko F/R převrací a otáčí obraz. F označuje FLIPPING MECHANISM (mechanismus sloužící k převrácení obrazu). Obrazy lze převracet horizontálně i vertikálně. R uprostřed tlačítka a přilehlé šipky znázorňují směr otočení daného obrazu.

Klepnutím na ikonu F/R se aktivuje dialogové okno Převrácení/Otočení, které zobrazuje následek otočení a převrácení. Chcete-li provést požadovanou změnu, klepněte na příslušné tlačítko.

Doporučené téma: Libovolné otáčení.

Použití seznamu zadání (snímání více obrazů na více průchodů/na jeden průchod)

MagicScan umožňuje snímat mnoho obrazů na jedno nastavení, a tím šetří váš čas. Snímání obrazů na více průchodů a snímání obrazů na jeden průchod jsou volitelné metody určené ke zpracování obrazů. Pokud máte zájem o informace ohledně použití seznamu zadání, vyhledejte si Vytvoření programu snímání.

Funkce snímání více obrazů na jeden průchod umožňuje snímat více než jeden obraz během jedné operace snímání. Skener se kalibruje pouze jednou, a to před snímáním prvního obrazu. Pokud obrazy, které hodláte snímat, mají podobné vlastnosti (stejné rozlišení, odstíny, zvýraznění, atd.), je výhodnější, když zvolíte metodu snímání obrazů na jeden průchod.

Funkce snímání více obrazů na více průchodů umožňuje snímat více než jeden obraz za jednu operaci snímání - vícenásobné obrazy během vícenásobných procesů skeneru. Skener se kalibruje před vlastním snímáním a po provedení operace se navrací do původního stavu. To znamená, že nastavení snímaných obrazů mohout být rozdílná.

Funkce nástrojů:

Duplikovat:Duplikuje aktuální zadání.

Přejmenovat: Změní jméno souboru - platí pouze pro volbu Snímání do souboru.

Informace: Zobrazí aktuální stav zadání.

Koš: Klepnutím na toto tlačítko se odstraní vybrané úlohy.

Snímání do souboru

Při práci s MagicScanem se snímaný obraz automaticky ukládá. Klepnutím na Přejmenovat se mění jméno souboru nebo jeho formát. Zobrazí se dialogové okno Uložit jako. V okně seznamu Uložit soubor jako typ zvolte příslušný formát souboru. Máte následující volbu:TIFF(TIF), Bitmap(BMP), PCX(PCX), Photoshop3.0.5(PSD) a JPEG(JPG).

Po zvolení typu souboru zvolte cestu a adresář z okna seznamu Adresáře a do textového okna Jméno souboru zadejte příslušný název. Zvolením tlačítka OK se vaše volby potvrdí a dialogové okno se zavře nebo zvolte tlačítko Storno, čímž se dialogové okno zavře bez uložení provedených nastavení.

Komprese JPEG

Pokud zvolíte JPEG, je nutné nastavit kvalitu (kompresi) obrazu. Pokud zvolíte nastavení v rozmezí Dobrá a Vynikající, výsledný obraz bude velmi kvalitní, ale soubor nebute tak zkomprimován jako při použití nastavení Uspokojivá až Dobrá.

Vytvoření programu snímání

1. Klepněte na nástroj Přidat rám a použijte techniku přetažení myší. Při provádění tohoto úkonu se vrcholy nového rámu zobrazí v okně Náhled. Další z možností je vytvoření nového rámu zvolením Nový rám z nabídky Rám. Každý nově vytvořený rám je přidán do seznamu zadání.
2. Zvolením Duplikovat z nabídky Rám, při probíhající dávkové operaci, se v dialogovém okně seznamu zadání vytvoří nový záznam.
3. Zvolte nástroj Rám a klepněte na nový rám, následkem čehož dojde k jeho aktivaci. Pokud je nový rám (nebo jiný následující rám) uveden do aktivního stavu, všechny ovládací prvky MagicScanu jsou funkční pouze pro tento rám.
   Poznámka: Pokud přidáte nový rám pomocí nástroje Přidat rám, jeho pozici lze přizpůsobit zvolením nástroje Rám a následným použitím myši k přetažení libovolného bodu nového rámu.
4. Pro aktivní rám zvolte potřebné ovládací prvky snímání a předběžného zpracování.
5. Podle potřeby v dialogovém okně seznamu zadání můžete potvrdit, vymazat nebo pozměnit příslušnou skicu.
   V dialogovém okně seznamu zadání se zobrazí skicy po každém přidání nového rámu. Pro každý upravovaný rám je také vytvořen informační záznam o obraze. Pokud chcete zhlédnout záznam o libovolném obrazu v seznamu zadání, zvolte příslušný řádek ze seznamu zadání a poté tlačítko Info.
   Poznámka: Zvolením libovolného obrazu ze seznamu zadání a následovným zvolením tlačítka Přejmenovat můžete měnit názvy obrazů v seznamu. Pokud chcete obraz ze seznamu odstranit, zvolte tlačítko Smazat.
6. Program spustíte zvolením tlačítka Snímat.

Pokud je vytvořený program vyhovující, operaci snímání zahajte zvolením tlačítka Snímat. Po ukončení programu skener přejde do stavu klidu a bude připraven na další operaci.

Nastavení výstupní velikosti obrazu

K automatickému zmenšení či zvětšení snímaného obrazu použijte prvky pro změnu měřítka. Vámi zvolené měřítko, jehož rozsah závisí na zvoleném typu obrazu, ovlivní výsledný vytisknutý obraz.

Výšku a šířku lze zadat zvlášť klepnutím na spojovací znak, přičemž dojde k oddělení textových polí pro výšku a šířku. Tyto hodnoty je možné měnit i přímým upravením volby v rámu. Hodnoty, které jsou na začátku zobrazené v těchto textových polích značí šířku a výšku standardního rámu.

Jak změnit hodnoty pro výšku a šířku v textových oknech:

1. Do editovacích oken zadejte požadované hodnoty pro výšku a šířku.
2. Hodnoty lze zadat v palcích, centimetrech, milimetrech, pixelech, picách nebo procentech vzhledem k původním rozměrům obrazu pomocí rozbalovacích seznamů napravo od textových oken pro výšku a šířku.
3. Jako prevenci proti zborcení obrazu při změně šířky a výšky zvolte spojovací znak na pravé straně překryvných oken pro šířku a výšku. Při zvolené spojce (znázorněno znakem nepřerušeného řetězu) stačí pouze zadat hodnoty pro výšku a šířku. Ostatní hodnoty důležité pro udržení poměru stran zvoleného rámu budou automaticky vypočítané a zadané. Společným uzamčením vertikálních a horizontálních mír se zajistí souměrnost obrazu.
   Poznámka: Velikost souboru výstupního obrazu je úměrná výšce a šířce - pokud obě hodnoty zdojnásobíte, velikost souboru obrazu bude čtyřnásobně větší.
   Pamatujte si, že pokud v editovacích oknech žádné změny neprovedete, hodnoty pro šířku a výšku budou odpovídat hodnotám právě zvoleného rámu. Hodnoty se změní, pokud dojde k překreslení či změně velikosti rámu. Ale pokud jste do editovacích oken zadali příslušné hodnoty, tyto hodnoty budou nastaveny i po překreslení rámu či jeho velikosti.
   Maximální hodnoty pro nastavení velikosti obrazu závisí na velikosti místa určeného softwarem pro ukládání výsledných obrazů a na schopnostech hardware a software skeneru.
   Výstupní velikost nastavte ještě před nastavením rámu, pokud vám záleží na grafické úpravě rámu. V opačném případě můžete nejprve nastavit rám a později výstupní velikost.

Použití Kontrolního okna ke kontrole obrazu

Ještě před zahájením snímání obrazu pomocí tlačítka Snímat máte možnost se přesvědčit o správnosti nastavení obrazu a případně provést potřebné změny pomocí ovládacích prvků skeneru. Kontrolní okno MagicScanu slouží k náhledu dříve sejmutého obrazu.

Podle nastavení zvoleného v okně ovládacích prvků skeneru se po klepnutí na tlačítko KONTROLA zobrazí výsledek snímaného obrazu.

Rozlišení kontrolního obrazu se liší od rozlišení nastaveného v okně ovládacích prvků skeneru. Kontrolní okno nabízí oproti náhledu přesnější obraz. Kromě rozlišení, výsledný obraz v Kontrolním okně je téměř shodný se sejmutým obrazem zobrazeným na hlavní ploše po stiskutí tlačítka Snímat. Pokud jste s kvalitou obrazu spokojeni, obraz uložte zvolením tlačítka Uložit nebo zvolením tlačítka Zavřít Kontrolní okno zavřete.

Poznámka: pokud k uložení obrazu v Kontrolním okně zvolíte tlačítko Uložit, rozlišení obrazu bude nižší než při použití tlačítka Snímat. Pokud chcete, aby byl snímaný obraz ve vyšším rozlišení, kontrolní okno zavřete a zvolte tlačítko Snímat.

Poznámka: kontrolní obraz slouží pro zobrazení na monitoru; to znamená, že rozlišení obrazu je 75dpi.

Pomocí Kontrolního okna lze otevřít dialogové okno pro zlepšení obrazu, které slouží k nastavení barev snímaného obrazu. Klepněte na tlačítko v horním pravém rohu Kontrolního okna. Zobrazí se dialogové okno pro zlepšení obrazu. Podle potřeby nastavte barvy obrazu v Kontrolním okně.

Položky nabídky

V nabídce jsou čtyři položky - Nastavení, Rám, Informace a Obraz, jejichž pomocí můžete snímaný obraz nastavit podle vašich požadavků a seřídit barvy snímaného obrazu. Dále máte k dispozici základní informace o snímaném obrazu. Podrobné informace získáte klepnutím na požadovanou položku:

Nastavení | Rám
Nabídka nastavení obsahuje prvky pro zavádění, ukládání, obnovení nastavení, volbu možností, atd. | Nabídka Rám vytváří, maže, duplikuje a přejmenovává rámy.
Obraz | Informace
Nabídka Obraz umožňuje nastavit volby zpracování obrazu. Je shodná s překryvnými nabídkami okna ovládacích prvků skeneru. | Nabídka Informace zobrazuje informace o skeneru a software.

Nastavení

Nabídka Nastavení slouží k zavádění, ukládání, obnově nastavení, volbě možností, atd.

Použít nastavení Obnoví uložené nastavení.

Uložit nastavení Uloží aktuální nastavení.

Uložit nastavení jako Uloží aktuální nastavení pod zvoleným názvem souboru.

Standardní nastavení Obnoví standardní nastavení.

Uložit jako standardní Uloží aktuální nastavení jako standardní.

Obnovit nastavení Obnoví původní nastavení od výrobce.

Gama korekce Nastavuje gama hodnotu monitoru.

Velikost náhledu Nastavuje velikost plochy náhledu.

Jednotky míry Volba mírové jednotky.

Možnosti Volba možností pro nastavení MagicScanu.

Zvolit čočku Volba snímací čočky pro příslušný typ skeneru.

Intenzita lampy Nastavení intenzity lampy skeneru pro příslušný typ.

Auto Focu s Uněkterých modelů můžete nastavit ostrost snímání negativu nebo diapozitivu.

Použít nastavení

Volba Použít nastavení umožňuje zavést dříve uložené nastavení snímání. Dialogové okno Použití nastavení nabízí dvě speciální volby. Jsou to zaškrtávací pole, která se nachází v dolní pravé části dialogového okna.

Přepsat: Umožňuje přepsat zadání v okně Snímání více obrazů na více průchodů zadáním specifikovaným v dialogovém okně Použít nastavení.

Připojit: Přidá zadání z dialogového okna Použití nastavení.

Jak použít dříve uložené nastavení:

1. Z nabídky Nastavení zvolte Použít nastavení. Zobrazí se dialogové okno Použití nastavení vyžadující volbu příslušného souboru.
2. Ze seznamu jmen souborů zvolte požadovaný soubor.
3. Zvolením OK se dialogové okno zavře a požadované nastavení se zavede.
4. Zvolením Storno se volba zruší.

Uložit nastavení

Pokud jste zavedli nastavení z dříve uloženého souboru a během provozu v tomto nastavení provádíte změny, změny uložte volbou Uložit nastavení v nabídce Nastavení.

1. Nastavte požadované změny.
2. Z nabídky Nastavení zvolte Uložit nastavení.

Nastavení bude akualizováno podle nových změn.

Uložit nastavení jako...

Tato volba umožňuje ukládat změny aktuálního nastavení pod novým jménem souboru.

Dialogové okno Uložení nastavení jako... nabízí možnost volby režimu snímání více obrazů na více průchodů a snímání více obrazů na jeden průchod. Jedná se o zaškrtávací pole, která jsou umístěna v dolní pravé části dialogového okna.

Aktuální zadání: Ukládá pouze právě zvolené zadání.

Všechna zadání: Ukládá všechna zadání v dialogovém okně zadání Snímání více obrazů na více průchodů podle aktuálního nastavení v okně ovládacích prvků skeneru.

Pokud jste pomocí volby Použít nastavení žádné nastavení nezvolili, budete vyzvání k uložení aktuálního nastavení pod novým názvem souboru. Přečtěte si informace o volbě Uložit nastavení jako...

Jak uložit nastavení pod novým názvem souboru:

1. Podle potřeby upravte aktuální nastavení.
2. Z nabídky Nastavení zvolte volbu Uložit nastavení jako... Zobrazí se dialogové okno Uložení nastavení jako.
3. Ve složce jména souboru zadejte nový název nastavení nebo zvolte jméno souboru pomocí okna seznamu.
4. Zvolte příslušný adresář.
5. Zvolením OK se vytvoří nový soubor.
6. Zvolením tlačítka Storno se úkon zruší.

Standardní nastavení

Tato volba automaticky zavádí standardní nastavení.

Jak znovu zavést standardní nastavení:

1. Z nabídky Nastavení zvolte Standardní nastavení.
2. Standardní nastavení se automaticky zavede a přepíše případné dřívější změny.

Před zvolením standardního nastavení se doporučuje uložit změny nastavení do souboru.

Uložit jako standardní

Zvolením Uložit jako standardní se aktuální nastavení uloží jako soubor upraveného standardního nastavení.

Obnovit nastavení

Zvolením Obnovit nastavení se zavede standardní nastavení od výrobce.

Gama korekce

Funkce pro korekci gama umožňuje podle potřeby nastavit jas v oblasti středních odstínů barevného zobrazení monitoru, a tím se maximálně přiblížit barevnému provedení původní předlohy.

Funkce pro korekci gama opravuje rozdíly v zobrazovacích schopnostech monitorů, které jsou ovlivněny jejich stářím a použitou technologií. Doladění by se mělo provádět pravidelně po určité době provozu monitoru, aby se vykompenzovaly odchylky způsobené stárnutím zařízení. Gama korekce je také nutná z důvodu odlišných technických vlastností monitorů.

1. Otevřte nabídku Nastavení a zvolte Gama korekce. Zobrazí se dialogové okno Gama korekce.
2. Přesvědčte se, zda je políčko Gama hodnoty R,G,B neměnit (standardní nastavení) zaškrtnuté, aby hodnoty každého kanálu zůstaly vyrovnané. To znamená, že přizpůsobením červené barvy se hodnoty zelené a modré automaticky dorovnají.
3. Klepněte na políčko Gama hodnoty R,G,B neměnit (zrušte označení), pokud chcete hodnoty jednotlivých barev nastavit individuálně.
4. Pomocí posuvníků nastavte úroveň šedé. Pruhované oblasti se snažte sesouhlasit s oknem vzorku šedé - má to značný význam na výsledek gama korekce pro váš monitor.

Korekce gama stupňů šedi

Nejlepší způsob na korekci hodnot gama stupňů šedi je pokusit se o maximální eliminaci jakýchkoliv rozdílů mezi stupni vzorků šedé, což dosáhnete použitím posuvníku, i všech ovládacích prvků, které se nachází napravo od vzorků barev. Pokud je vzorek šedé rovnoměrný, klepnutím na OK korekci gama stupňů šedé ukončete.

Také můžete vyzkoušet změnit hodnoty gama individuálních vzorků barev. Klepnutím na tlačítko Standardní se obnoví standardní nastavení gama korekce monitoru. Klepnutím na tlačítko Storno se dialogové okno Gama korekce zavře a k žádným změnám nedojde.

Ve vzorcích šedé, červené, zelené a modré se může projevit změna jasu nebo můžete pozorovat oblasti tmavých stínů a pruhů.

Velikost náhledu

Tato volba umožňuje nastavit velikost oblati určené ke snímání. Po rozbalení této volby se otevře další nabídka. Zvolte požadovanou velikost.

Jednotky míry

Z nabídky Jednoty míry zvolte požadovanou jednotku míry. K dispozici jsou tyto volby: palce, cm, mm, pixely, picy a body.

Možnosti

Tato volba slouží ke zvolení různých nastavení. Pokud zvolíte tento příkaz, dialogové okno Možnosti se zobrazí rozdělené na dvě části: část obecná a část sloužící k nastavení kvality snímání.

Pomocí dialogového okna můžete změnit následující nastavení:

Obecná část okna:

Ponechat nastavení náhledu - Volba tohoto pole zachová předešlé nastavení náhledu pro příští spuštění MagicScanu.

Ponechat aktuální nastavení - pokud zvolíte toto pole, všechny volby a nastavení platná při posledním snímání budou zachovaná do příštího spuštění MagicScanu. Pokud toto pole označené není, při příštím spuštění se nastaví hodnoty zadané výrobcem. Standardní hodnoty nastavené výrobcem lze také kdykoliv zavést volbou Obnovit nastavení z nabídky Nastavení.

Zapnout tipy - Pokud označíte toto pole, tipy nápovědy budou aktivní. Nápovědu získáte klepnutím na libovolný prvek skeneru; dojde k zobrazení příslušné informace. Pokud není políčko Zapnout tipy označeno, tipy nejsou aktivní.

Kvalita snímání

Kvalitní snímání - Zvolením Kvalitní snímání bude výsledek snímání lepší, ale čas zpracování se prodlouží.

Rychlé snímání - Pokud zvolíte Rychlé snímání, proces se urychlí. Toto nastavení je vhodné pro ty, kteří rádi experimentují se svým skenerem.

Volba čočky (pro určitý typ skeneru)

Tato volba umožňuje konfigurovat čočky různého výkonu. V nabídce Nastavení se objeví pouze, když se jedná o skener se dvěma čočkami.

Pomocí této volby můžete nastavovat výkon čoček. Standardní automatické nastavení se hodí na většinu snímání. Při standardním nastavení se skener řídí podle zvoleného rámu a potom automaticky podle potřeby zvolí čočku s vysokým nebo nízkým výkonem.

Čočka s velkým výkonem: umožňuje maximální rozlišení.
Čočka s malým výkonem: umožňuje maximální velikost plochy.

Intenzita lampy (pro určitý typ skeneru)

Tato volba umožňuje určit intenzitu lampy skeneru pomocí dialogového okna Intenzita lampy. Jen některé typy skenerů mají tuto volbu. Zvolením Intenzita lampy se zobrazí dialogové okno Intenzita lampy.

Klepnutím na políčko Automatická intenzita lampy se skener přepne do režimu automatické regulace intenzity světla. Funkce Automatická intenzita lampy je vhodná pro většinu procesů snímání.

Pokud je tato funkce zvolena, ostatní provázané funkce aktivní nejsou; posuvné ovládací prvky se nezobrazí.

Posuvný ovládací prvek umožňuje manuální nastavení intenzity lampy. -100 představuje nejnižší výkon a 100 nejvyšší intenzitu.

Klepnutím na tlačítko Storno se dialogové okno zavře a případné změny se neprojeví.

Klepnutím na tlačítko OK se provedené změny uloží a dialogové okno se zavře.

Auto Focus(pro určitý model skeneru)

This setting is used to bring the scanned document on the object glass into focus for scanning.

This function ensures focus accuracy when you scan an image. To use it, choose "Auto Focus" from the Settings menu. A dialog box appears. Two types of options are allowed for you to choose. Check the "ON" option, it will take a little bit more time to complete the scan. If you choose "OFF" option, the scanner will not do an auto focus while scanning images.

To make Auto Focus work correctly, when you set settings in Scanner Control, choose 35mm Slide Tray/Frame Holder/Negative Film Holder if you want to scan films or slides with frame holders. Otherwise please choose Reflective /Transmissive /Negative.

Nabídka Rám

Nový | Odstranit
Tato volba vytvoří nový rám. Funkce je zcela totožná s funkcí Přidat nástroj rámu v okně Náhled. Z nabídky Rám zvolte Nový. Zobrazí se dialogové okno Nový rám. Zadejte hodnoty pro velikost nového rámu. Po volbě zvolte OK. Po vytvoření nového rámu se zobrazí okno Vybrat režim snímání. Zvolením tlačítka Storno se nový rám zruší. | Tato volba vymaže zvolený rám z okna Náhled a seznamu zadání.
Duplikovat | Přejmenovat
Tato volba duplikuje rám a umísťuje jej do seznamu zadání. | Tato volba přejmenuje režimy snímání v okně seznamu zadání.

Nabídka Obraz

Existují dva způsoby nastavení základních ovládacích prvků pro MagicScan:

- Přímou manipulací s ovládacími prvky v okně
- Volbou příkazů nabídky Obraz

Klepnutím na následující libovolnou položku se zobrazí informace o příkazech nabídky Obraz.

Režim snímání

Originál

Rozlišení

Filtr

Odstranění moaré

Režim snímání

Režim snímání určuje režim, který bude použit pro daný proces snímání. MagicScan nabízí následující režimy snímání.

Barva, RGB

Skener zachytí 24 bitů barevných informací na každý bod (pixel) výsledného sejmutého obrazu. Proto je možno dosáhnout až 16 milionů barev. Tento režim používá stejnou syntézu barev, jaká je použita v televizi nebo na monitoru počítače. RGB znamená Red-Green-Blue (červená-zelená-modrá); což jsou doplňkové primární barvy. Doplňkový je zde použit ve smyslu doplňování - smíchání - světla různých barev: smícháním stejného podílu plně červeného, zeleného a modrého světla vznikne bílé světlo. Takto vytváří bílou barvu televize nebo monitor. Nároky na prostor na disku k uložení 24-bitového obrazu ve skutečných barvách jsou značné, například obraz velikosti A4, 300dpi ve skutečných barvách vyžaduje 24MB prostoru na disku.

Barva, CMYK

Zvolením Barva CMYK se tříkanálové obrazy RGB přemění na čtyřkanálové obrazy CMYK (Cyan, Magenta, Yellow a Black - modrozelená, fuchsin, žlutá a černá) za použití speciální procesů pro přeměnu barev. Barevné zobrazení CMYK je používáno většinou barevných tiskáren. Po ukončení procesu snímání je obraz odeslán do aplikace na editaci obrazu a poté je obraz připraven k tisku na barevné tiskárně.

Pokud chcete obraz CMYK uložit, je nutné to provést ve formátu .TIF nebo.PSD. Vzhledem k tomu, že monitory zobrazují ve formátu RGB, simulace RGB pro obraz CMYK se zobrazí v hlavním okně aplikace pro editaci obrazu.

MagicScan provádí tyto konverze a simulace vzhledem k vlastnostem tiskárny. Pokud chcete dosáhnout co nejpřesnější konverze a simulace, měli byste zvolit nastavení MagicScanu pro tiskárnu, která se co nejvíce blíží vlastnostem vaší tiskárny.

CMYK - tato modalita scan je k dispozici tehdy, kdyz se zapojí Magic Match anebo IPM.

CIE Lab

Comission Internationale de L'Eclairage. Tato komise provádí standardizace barev od roku 1931.

Danou barvu lze smíchat pridáním cervené, zelené a modré. Pokud ovšem stejnou barvu míchají ruzní pozorovatelé, je nutno prídavky cervené, zelené a modré upravovat, aby se dosáhlo stejného efektu. Komise CIE definuje Standardního pozorovatele jako nekoho, kdo vidí nasycenou cervenou, zelenou a modrou na vlnové délce 700, 546.1 a 435.8 nm. Pokud jsou tyto barvy pridávány ze stejných energetických zdroju, zobrazí se standardní bílé svetlo.

Barevné systémy jako RGB a CMYK jsou závislé na zarízeních. To znamená, ze z ruzných skeneru muzete se stejnou predlohou získat ruzné hodnoty RGB. Systém barev nezávislý na zarízení je dulezitý pro prenos barev mezi zarízeními. Pro prevod se obvykle pouzívá CIE Lab. Barevné rezimy RGB skeneru se prevádí do rezimu CIE Lab, který predstavuje jedinecnou sadu barev. Barvy CIE Lab se poté prenesou do pripojeného zarízení, kde se zkonvertují do rezimu RGB nebo CMYK daného zarízení a výsledek se následne zobrazí na monitoru nebo na tiskárne. Tato metoda muze být tezkopádná, protoze vyzaduje velké mnozství pameti a casove nárocnou transformacní matici.

CIE Lab se skládá ze trí komponentu: L, a a b. L predstavuje svetlost barvy v rozmezí od 0 do 100. Cím vyšší hodnota, tím jasnejší barva je. Hodnoty a a b predstavují "barevné" slozky barvy vcetne odstínu a nasycení. Tyto hodnoty se pohybují mezi -128 a 128. a oznacuje mnozství cervené (+) nebo zelené (-) slozky dané barvy a b oznacuje mnozství zluté (+) nebo modré (-) slozky.

CIE Lab - tato modalita scan je k dispozici jen kdyz se zapojí Magic Match.

Barva, sRGB

Hewlett-Packard a Microsoft navrhli barevný standard sRGB (standardní RGB), aby bylo mozno definovat sadu barevných hodnot, která by mohla být ruznými obrazovými zarízeními jednoznacne interpretována.

RGB oznacuje základní barvy - cervenou, zelenou a modrou. Smícháním techto barev lze vytvorit ruzné barvy. Systém barev RGB se pouzívá k získání barev na monitorech a diapozitivech, narozdíl od systému CMYK (kterým se zde nebudeme zabývat), který se pouzívá k vytvorení tiskových barev. Smícháním stejného pomeru nasycené cervené, zelené a modré vznikne cistá bílá. Neprítomností všech techto základních barev vznikne cerná.

Prestoze systém barev CIE Lab umoznuje jednoznacnou identifikaci barev, je obtízné pouzívat tento systém k zobrazování nebo tisku barev, protoze rada aplikací s ním nepracuje.

V budoucnu by mel systém sRGB fungovat takto: pokud nasnímáte predlohu v rezimu sRGB, poté obrázek pošlete do aplikace nebo zarízení, které nepodporuje sRGB, barvy by se presto mely reprodukovat úspešne bez prílišné ztráty za pouzití bezných dat RGB.

Pokud odešlete obrázek do aplikace nebo zarízení, které podporuje sRGB, získáte verné zobrazení barev originálu se zanedbatelnou ztrátou vernosti barev. Všechna zarízení standard sRGB totiz konzistentne priradí jedné barve stejnou hodnotu a obrácene. Standard zajistí, ze informace o barve se presne prenese mezi ruznými zarízeními - skenery, monitory a tiskárnami.

sRGB - tato modalita scan je k dispozici jen kdyz se zapojí Magic Match.

256 stupňů šedi

Obrazy snímané 8-bitovou stupnicí šedi budou obsahovat až 256 odstínů šedé. Pokud barvy nejsou pro výsledek příliš důležité, ale jsou požadované velmi kvalitní kopie fotografií a jiných druhů polotónových originálů, režim Stupně šedi je vhodnou volbou. Požadovaný prostor na uložení výsledného obrazu v paměti je asi třetinový ve srovnání se 24-bitovými obrazy ve skutečných barvách.

Tento typ obrazu představuje pro jednotlivé pixely přesnou reprezentaci černé a bílé a přechodových šedých odstínů. Má jen 256 odstínů, bílé odpovídá hodnota 255 a černé nula. 254 odstínů (1-254) představují odstíny šedé.

Číslo 256 je osmou mocninou 2, takže k zakódování 256 odstínů vyžaduje každý pixel právě 8 bitů dat. Je to za cenu toho, že každý pixel vyžaduje 8 bitů dat: obraz se stupni šedi bude 8 krát větší než černobílý při zachování všech ostatních parametrů. Potřebuje více paměti a prostoru na disku než černobílý nebo polotónový obraz. Obrazy se stupni šedi jsou ovšem menší než barevné obrazy.

Perokresba, Č/B

Obrazy snímané 1-bitovým způsobem jsou pouze černobílé (žádné jiné barvy ani stupně šedi). Tento režim je obvykle vhodný pro text nebo perokresby. A protože pouze jeden bit informace o černé a bílé je potřebný pro jeden pixel, nároky na diskový prostor k uložení těchto typů obrazů jsou asi 8-krát menší než u 8-bitových obrazů se stupni šedi.

256 barev

Adaptivní 256-ti barevný obraz. Zvolením této volby můžete snímat obrazy v režimu 256-ti barev.

Barvy RGB a CMYK jsou 24-bitové reprezentace originálu. Protože každý pixel vyžaduje 24 bitů k uložení informace o barvě, 24-bitové barevné obrazy vyžadují více paměti a místa na disku. Barevné obrazy lze převést na 16 bitů, 8 bitů a 4 bity, a tím zmenšit jejich velikost. 256-ti barevný obraz zobrazí maximálně 256 barev - namísto milionů. Ve srovnání s 24-bitovými obrazy potřebují 256-ti barevné obrazy méně paměti a místa na disku.

Nabídka Informace

Informace o skeneru | Zobrazit/skrýt pravítko | O verzi
Zobrazí informace o skeneru | Zobrazí/skryje pravítko. | Zobrazí informace o verzi produktu

Libovolné otáčení

Toto tlačítko umožňuje otáčet snímaný obraz pod libovolným úhlem za účelem korekce našikmo uloženého obrazu na skleněné desce skeneru.

Zvolte nástroj a klepněte na okno Náhled, aniž byste uvolnili tlačítko myši; zobrazí se ikona, která vám napomůže k otočení obrazu o požadovaný počet stupňů. Když čára mřížky souhlasí s okrajem obrazu, tlačítko myši uvolněte.

Poznámka: Pokud znovu poklepete na ikonu nástroje, obraz se vrátí do původního stavu.