首页概观进阶控制特殊控制加强影像色彩特性

如何…术语

基本控制

手动控制是 MagicScan 最基本的控制设定, 提供您扫描影像所需的一切控制。以下就是 基本控制的详细描述: | 按下您想获取更多资讯的部分. 放置扫描原稿 预视键 使用选框工具与缩放工具 甚麽是扫描模式 甚麽是扫描原稿 分辨率 滤镜 去除网点 扫描影像 新增选框工具 手形工具

放置扫描原稿

原稿放置对扫描影像的一般品质来说, 并非一个重要因素。然而, 正确的放置方式却可增加扫描与影像处理速度。要适当地将影像放置於扫描仪置物玻璃上, 请依照如下所述执行:

1. 打开扫描仪上盖。
2. 将扫描影像正面朝下置於扫描仪置物玻璃上, 请叁考扫描仪所附文件, 以正确放置扫描原稿。
3. 盖上扫描仪上盖。

打开计算机与扫描仪电源, 在扫描仪电源与准备指示灯亮起, 您就可以准备扫描。

如果您想扫描透射片, 最好使用扫描匣有助於您扫描。请叁考 如何使用幻灯片匣与扫描匣?

预视键

在正式扫描影像之前, 最好能取得一个扫描原稿的预视影像。基本扫描就包含了从 MagicScan 视窗取得影像, 调整一些扫描设定, 按"预视" 键, 以取得您想包含於最终扫描的影像范围, 框选扫描区域等。按下"预视" 键後, 在预视窗中会出现低分辨率预视影像。如果您想改变影像分辨率, 请按位於左下角的按键, 调整预视影像解析?度的对话框将出现。请注意, 在此处所调整的分辨率仅为展示预视扫描而设。再者, 若更进一步按"扫描" 键之後, 影像分辨率将成为控制视窗中分辨率栏的设定。

注意: 按"预视"键之前, 您可改变影像设定与调整预视尺寸, 以加快扫描处理过程, 与精准得出最终扫描结果。

重新设定预视尺寸之方法:

借着按着并拉住预视区域的水平与垂直边线, 您可以调整影像的预视尺寸。

使用选框工具与缩放工具

借由选框工具, 您可定义包含最终扫描影像的边界线。

缩放工具是让您在预视窗中放大或缩小影像的工具; 放大(以"+" 号标志表示) 将影像变大, 让您更清楚地看到 并处理影像细节。缩小 (以"-" 号标志表示) 将影像变小, 如果您想检视整体影像时可应用之。

如果扫描影像非常小, 您可以使用缩放工具, 将影像放大之後, 再使用选框工具以选定您想扫描的范围, 它将增加扫描准确度。

使用选框工具

1. 用滑鼠按一下选框工具图示。
2. 把游标移至预视区域, 选框就定位之後, 放开滑鼠键。
3. 调整选框尺寸或形状, 将游标置於选框之边线上, 按住滑鼠後将其拉开至您想移动之方向即可。
4. 想在不改变选框的尺寸与形状的情况下移动选框, 将游标移至选框范围内後, 再移动到您想要的位置。
5. 要创造一个全新的选框, 按住游标在原选框之外的范围向右下方向拉开, 即出现新选框, 同时原选框消失。

请叁阅: 新增选框工具 与 手形工具

使用缩放工具

1. 以滑鼠按一下缩放工具图示。
2. 把游标置於预视区域, 游标在预视区域内将变成放大镜形状。
3. 将游标置在预视区域按滑鼠左键即可单倍放大影像, 每按一下皆放大100%, 最大倍数为原影像之800%。
4. 另一种方式为: 选取缩放工具之後, 将游标移至您想放大的地方, 按住滑鼠键往右下方下拉开即可。
5. 使用卷动轴, 检视预视影像隐藏之部分。
6. 缩小影像: 对Macintosh 使用者而言, 把放大镜图示置於要缩小范围的中央部分, 按住键盘上的Option键, 并按滑鼠键。Windows使用者: 把游标至於预视范围中, 按滑鼠右键(或SHIFT 加滑鼠左键)。
7. 快速按两下滑鼠就可以使影像回复原始尺寸 (100%).

甚麽是扫描模式

扫描模式界定影像以何种模式扫描。 MagicScan 提供您下列模式: 全彩 RGB, 全彩 CMYK, CIE Lab, sRGB, 256灰阶, 黑白与 256 色。

请叁阅: 扫描模式

甚麽是扫描原稿

它直接传达扫描仪原稿以何种类型扫描的讯息, 总共有以下几种类型:

平台式 (反射稿)
扫描纸类等不透明影像。例如: 相片, 广告纸, 报纸, 杂志等。

光罩(透射稿)
扫描透设式影像原稿(此选项仅於安装光罩时可用)。适用於光线可透过的影像, 如幻灯片, 正片等。

光罩(负片)
专为扫描负片而设计。在光装有光罩且电源已打开的情况下, 请选择此选项来扫描相片之底片,即负片。

另有五个负片额外选项供您作选择, 然仅有特定扫描仪类型方可使用, 请选择与您的扫描底片相符的厂牌名称。如果您的扫描仪不属於这种类型, 将自动使用预设值扫描。

35 厘米幻灯片匣
如果您选择本选项, 您必须使用幻灯片匣扫描, 即使只用了一个匣子。另外, MagicScan 自动启动多张扫瞄模式。 扫描匣之设计乃用於固定多张 35 厘米幻灯片, MagicScan 会自动侦测幻灯片之位置与方向。

扫描匣
如果想扫描透射原稿 (非 35 厘米幻灯片), 您必须使用扫描匣来固定住。扫描匣之设计乃用来固定一般透设稿, MagicScan 会自动侦测幻灯片之位置与方向。请叁考如何使用幻灯片匣与扫描匣?

选取分辨率

分辨率表示影像每英寸的图素数量, 或半色调影像中每英寸点数(dpi)或线数(lpi)之值。 分辨率设定决定扫描仪 在扫描结果影像中所捕捉的色彩资讯数量。分辨率愈高, 影像愈精致, 然而影像档案也愈大。 我们可以很明显地得知, 增加分辨率将相对地增加影像资讯与档案大小。

200 DPI | 50 DPI

您可以依据您所使用的扫描仪, 选取次功能表中所列的分辨率, 或在"自订"分辨率选项中界定自己所想 要的分辨率, "自订"扫描分辨率对话框将出现。请注意 :在 "自订" 分辨率下方有几个设定。 MagicScan 允许您自行设定三个分辨率设定, 键入您所需要的分辨率(dpi)後按 "确定"。 这三个设定就出现在解析 度下拉功能表"自订"之下方, 如此, 您就可以随时选择您所需要的设定。

滤镜

滤镜功能在高对比影像 特别好用。改变影像轮廓或周边的图素值可使影像变得清晰或更柔和。 从影像 功能表中选"滤镜", 次功能表出现。

无作用

这是滤镜预设值选项。在这个情况下意谓无任何滤镜功能。

清晰(更清晰)

强调影像轮廓。这个选项增加相邻图素对比, 增加影像轮廓效果。通常, 使用在您想强调色域间之差异情况下使用。

柔和(更柔和)

使影像变得柔和。它可以缓和相邻图素间色相之强烈对比。

加强轮廓

加强轮廓滤镜侦测轮廓形状与色彩边线之後以类似画底线方式强调之。打开加强轮廓效果对话框, 可依照您的需求选定三种加强轮廓强度: 低度, 中度, 高度, 或以百分比 (1% 到 200%)定义。

去除网点

去网点是把影像中因半色调制程中所产生的网状图案去除的功能。

半色调处理方式产生的影像使印刷出版品产生之方式为: 以相同图案与大小的小点上色或留白来表现影像轮廓与色彩, 连续不间断的不同阶层的点於是构成了影像, 再加上人类的视觉特性, 所看到的影像便非如真实影像般粗糙。所以, 在报纸上所看到的影像较为粗糙, 我们可以很清楚的看到这些网状图案; 而在杂志上所看到的图案则不若前者一般, 它的网状图案校不容易 为人之肉眼所察觉。

如果您的扫描影像是这类型制程制造出来的影像, 扫描结果之影像亦会出现这些网点图案, 此时, 您就可以使用本选项, 把这些图案减少至最低程度。

在预设选项 "无作用" 之外, 还有四个选项供您选择:

无作用

没有去网点作用。

精美印刷

去除精美印刷品上的细微网点, 例如型录。

杂志

去除杂志上的细小网点。

报纸

去除报纸上清楚可见的粗糙网点。

自订

使用者可以每英寸线数(lpi)为单位界定去网点数值。

原影像 | 去网点後

扫描影像

只要按"扫描"键, 就可以取得预视窗中的扫描影像, "扫描" 指令将执行预视窗中框选起来的区域。 扫描影像将被传送至应用程式且展示在萤幕上。

注意: 在网路环境中执行 MagicScan, 网路扫描伺服器对话框将显示扫描仪 状态与扫描完成的百分比例扫描结果影像将出现於远端计算机萤幕上。

如果您想要储存扫描影像, 可以使用适当的软件指令与影像档案格式。请叁考应用程式所附说明, 来完成这些 步骤。此外, 如果您想直接扫描为档案, 按 "校样" 键後再储存档案。或者, 不要经由任何应用程式来启动 MagicScan, 直接在 MagicScan 程式组中以滑鼠按两下 MagicScan 图示, 在这种情况下, 只要您按 "扫描" 键, 影像就自 动储存。

新增选框工具

使用新增选框工具在预视视窗中增加扫描区域, 特别用於多次多张与单次多张扫描。

增加新选框并不会把原本就已存在的扫描框删除, 新的选框将出现在扫描工作清单中。新增选框步骤如下:

1. 按一下预视视'窗中新增选框工具图示。
2. 把游标置於您想新增选框的区域。
3. 按住滑鼠键, 在原选框区域之外再划出另一个符合您需求的扫描区域。
4. 重复上述步骤, 即可创造更多选框。

手形工具

手形工具让您移动影像, 以检视影像隐藏之范围。

使用手形工具方法如下:

1. 以滑鼠按一下手形图示, 游标在预视视窗范围会变成手的形状。
2. 将游标置於影像上, 按住滑鼠键, 手形图示像是捉住影像般地, 此时, 您就可以任意移动影像了。