首页 基本控制 进阶控制 特殊控制 加强影像色彩特性

如何… 术语

概观

安装 MagicScan必须符合下列需求∶ 硬件需求: Mac或Mac II以上，68K系列CPU, Macintosh使用者建议使用PowerMac; 对Windows使用者而言， IBM PC 386, 486, 奔腾(或以上) CPU或其相容(建议为486 以上)。 对Windows使用者而言，至少4MB系统记忆体(建议为8MB以上) ; Macintosh使用者可用记忆体为8MB RAM以上 。 CD-ROM 。 足够空间的硬碟机。 对Windows使用者而言，VGA, Super VGA, 或100%相容 video graphics adapter 与适当萤幕 ( 彩色影像准确展现至少需求32K Hi-color VGA)为基本需求。Macintosh使用者则要有视觉显示卡的彩色萤幕; 256或全彩(24位元)视觉显示卡。 | 以滑鼠按一下您想知道的主题∶ 硬件需求 软件需求 启动 MagicScan MagicScan 各部分简介

软件需求

Macintosh 使用者需要系统 7.0 以上。

Microsoft Windows 3.1, Windows 95, or Windows NT3.5 或以上。

Macintosh 使用者需求为 plug-in 应用软件或 TWAIN 模组 。

Windows 使用者需为 TWAIN 模组应用软件。

Novell Netware, Microsoft LAN Manager, Microsoft Windows for Workgroup, 或任何其它 Netbios 相容亦可。

启动 MagicScan (不经由其它应用程式)

在您使用 MagicScan 获取得影像之前, 您必须:-

1. 打开扫描器与计算机电源。
2. 打开扫描器上盖, 将扫描原影像正面朝下置於物件玻璃上。
3. 盖上扫描器上盖或光罩 (如果影像是透射式)。
4. 借由 MagicScan 获取影像方式有两种:

- 在 MagicScan 群组中按两下 MagicScan 图示，MagicScan 主画面将出现。 中按下扫描键就可以扫描影像。 影像扫描後将自动储存。如果要处理获取之影像, 必须先开启影像处理应用程式之後, 再於彼处打开扫描影像 。
- 借由 MagicScan 经由应用软件获取影像。

请叁考下列事项以经由影像编辑启动 MagicScan :

Macintosh 使用者 -

1. 启动支援 plug-in 模组或 TWAIN 相容的应用程式, 例如: Photoshop。
2. 从 File 功能表中点选 Acquire 指令。
3. 在来源清单中选取最新版 MagicScan 以启动 MagicScan 视窗。

扫描结束後, 扫描影像将传送至应用软件, 您就可以修改且储存影像。

Windows 使用者-

1. 启动 Windows 之後再启动一个 TWAIN 相容影像编辑应用程式 (例如 Adobe Photoshop)。
2. 影像应用程式中的 Acquire 次功能表, 选按 "Select TWAIN Source" 选项展示 "Select Source" 对话框。 Windows 95 or Windows NT 使用者, 请选取 "Select TWAIN_32 Source"。
3. 在"Select Source" 对话框中, 从 TWAIN 来源对话框中选最新版 MagicScan。
4. 重新进入 Acquire 次功能表, 选"TWAIN..." 展示 MagicScan 视窗。
5. Windows 95 或 Windows NT 使用者, 选取 "TWAIN_32" 项展示 MagicScan 视窗。
6. 从"设定"功能表选择适当设定。

扫描影像工作完成後将传送至应用软件, 此时您可修改并储存影像。.

MagicScan 各部分简介

MagicScan 由下列各项目组成: 控制视窗, 预视视窗, 工作清单视窗, 校样视窗, 加强影像色彩特性视窗与 资讯视窗。 您可以在任何时候移动, 缩小或关闭每一个视窗, 也可以把预视视窗放至最大比例有助於您操作。

控制视窗

位於 MagicScan 主画面左侧的控制视窗, 让您自行设定喜好控制。它提供您扫描影像所需控制设定。此外, 三项控制 - 手动控制, binuscan IPM 与 MagicMatch 控制为不同扫描需求提供不同扫描设定。

预视视窗

位於MagicScan 主画面左侧的预视视窗, 展示预扫描影像, 且让您调整特定影像控制 (例如影像之反相, 影像镜转, 旋转影像, 调整明调与暗调等) , 以改变扫描影像。

在控制视窗调整扫描设定之後,您可以按预视键检视预视影像。扫描器将於预视视窗中展示低分辨率预 视扫描。此外, 执行预视後, 您或许会想加强扫描影像效果。选择预视视窗中任何工具修改预视影像, 效果将立即显示於预视视窗中。您可以调整至完全满意影像结果为止。

工作清单视窗

工作清单视窗让您每执行一次扫描就获取一个扫描影像。

单次多张扫描模式意谓在一次扫描运作中, 就可以获取一张以上的扫描影像。在这个模式中, 扫描器会在扫描之前作初始色彩校正, 作为扫描设定叁数。这就是所谓的"以扫描器单次运作 中完成多张影像扫描", 意谓影像将以同一设定扫描。 如果所有影像所需设定 类 似,最好选择单次多张扫描, 例如分辨率, 明调与暗调等皆相同时。

多次多张扫描让您在扫描多张影像时自动将扫描工作列序。工作清单将界定位置, 扫描顺序, 每一个影像设定等。在每次扫描之前, 扫描器都会重新回至原位再执行一次色彩校正。

校样视窗

在按"扫描"键扫描影像之前, 您或许会想在将影像储存之前, 确定影像设定是否正确。 MagicScan 提供您一个校样视窗, 让您可以省去每修改一次影像设定, 就必须再执行一次扫描的耗时工作。

按"校样"键展示校样视窗, 出现在校样窗中的影像分辨率将与您的萤幕分辨率相配合, 也就是大约 75 dpi。因此, 预扫描影像的分辨率与扫描影像的分辨率会有些微差异。除了本项差异外, 校样影像在其它方面表现皆精确。

一旦您对校样影像满意, 按"储存"键可将影像储存; 或按"关闭"键, 以关闭校样窗。

注意: 如果您储存校样窗影像 , 分辨率将比按"扫描"键实际执行扫描来得低。如果您需要较高的分辨率, 必须先离开校样窗後, 再按"扫描"键。

注意: 校样影像仅为萤幕展示, 意谓影像分辨率只有 75dpi.

此外, 在校样窗中, 您可以开启加强影像色彩特性对话框以调整扫描影像色彩。按下校样窗右上角的键。加强影像色彩特 性对话框就会出现, 依照您的喜好调整设定即可改变影像效果。

加强影像色彩特性视窗

在这个窗口您可以对影像作调整以加强其色彩特性。提供您各项工具为调整扫描影像作选择。

资讯视窗

在这个视窗中显示滑鼠游标所在位置周围的图素, 类似显微镜的功能, 可供您检视图素。显示 以目前游标位置为中心 7x5 图素区域之放大。 如果预视窗中没有任何预视影像, 放大镜自动消 失。 此外, 它也显示目前游标位置所指的特定图素阶层。

图素值的测量单位取决於您所选定的扫描模式 (例如 RGB, Lab, CMYK)。您可以滑鼠按一下位於 图素值旁的三角形标志来改变测量单位。此外, 它也提供"长 X 宽" 选框对话框, 在此您可更精准地调整 选框尺寸。在扫描极小影像, 而要求精准时尤其好用。