Start Oversigt Grundlæggende funktioner Avancerede funktioner Specielle funktioner

Billedforbedring Sådan...

Ordliste

Adresse | Et tal, som identificerer hukommelsesplaceringen for en ydre enhed.
Billede | Det bitmap, som er resultatet af en scanning af en original, dvs. billede, tegning, fotografi, osv.
DPI | Forkortelsen DPI (Dots Per Inch) står for punkter pr. tomme. Det er den enhed, som benyttes, når du angiver opløsning til billeder.
Farvenuance | Processen, hvor punkter oprettes i forskellige mønstre og størrelser, så øjet narres til at se forskellige niveauer af gråt.
Foto/Dokument Billedtype | En scanningstilstand, som benyttes til at scanne ikke-gennemsigtige billeder eller grafik.
Gråskala | Et interval af gråtoner i regelmæssige tæthedsintervaller fra hvid til sort. Et gråskaleret billede er et billede, som indeholder forskellige niveauer (eller skygger) af grå farve.
Halvtone | En metode til at oprette et sort-hvidt billede, så det ser ud som om det indeholder gråtoner.
Histogram | Viser en grafisk fremstilling af gråskalaens fordeling af værdier i et scannet billede.
Højlys | Det lyseste område i en original eller et billede, som repræsenteres i halvtone af de mindste prikker eller manglen på samme.
Kontrast | En sammenligning mellem den lyseste og den mørkeste del af et billede. En lille kontrast angiver, at der er tale om et meget gråt billede, mens stor kortrast angiver, at billedet indeholder store forskelle imellem lyse og mørke områder.
Lysstyrke | Indstilling, som bestemmer hvor hvidt billedet til scanning skal være.
Opløsning | Et mål for, hvor fine detaljer en enhed kan optage eller oprette. Jo større opløsningen er, desto finere detaljer kan der vises.
Original | Billedkilden i sin oprindelige form, f.eks. kunst, et fotografi eller et dias.
Pixel | En enkelt prik på en computerskærm eller et digitalt billede.
S/H | Et billede, der udelukkende består af sorte og hvide pixels.
Skygge | Det mørkeste område i en original eller et billede, som repræsenteres i halvtone af de største prikker.
Skærmudskrifts størrelse | En kontrol, som benyttes til at sætte grænse for længden af skærmudskriften i scannerområdet. Det går hurtigere, hvis længden reduceres.
TIFF | Et standardbilledformat, som understøttes af mange programmer.
Transparent- enhed | En enhed, som er installeret på scanneren, så der kan scannes dias, film og røntgenbilleder.
Transparent scannertype | En scanningstilstand, som benyttes til at scanne gennemsigtige billeder eller grafik, f.eks. dias, film og røntgenbilleder.
TWAIN | En protokol, som er udviklet af førende firmaer inden for hardware og software til billedbehandling. Protokollen gør det lettere at integrere input-enheder og programmer.
Vinduet Skærmudskrift | Visningsområdet i scanner-dialogboksen. Området repræsenterer scannerens glasplade.