Úvodní stránka Přehled Základní ovládací prvky Náročnější ovládací prvky Speciální ovládací prvky

Zvýšení kvality obrazu Seznam pojmů

Jak ....

Klepněte na téma, které vás zajímá.

Jak uložit sejmutý obraz do souboru?

Jak použít profil pro MagicMatch?

Jak používat rámeček na diapozitivy nebo držák rámu/drzátko negativu?

Jak spustit násobné nebo dávkové snímání?

Jak snímat obraz typu CMYK?

Jak snímat obraz, který je v negativu?

Jak ukládat a zavádět nastavení obrazu?

Jak zkontrolovat výsledek snímání obrazu?

Jak odstranit barevný odstín snímaného obrazu?

Jak nastavit bod světlá/tmavá

Jak uložit sejmutý obraz do souboru?

Pro uložení sejmutého obrazu do souboru existují tři možnosti,

1. Jestliže spouštíte MagicScan z jiné aplikace, jakmile klepnete na tlačítko Snímat, spustí se konečné snímání a snímaný obraz se zobrazí v aktuální aplikaci. Před uložením obrazu jej můžete přímo upravovat. Chcete-li uložit upravený sejmutý obraz, nahlédněte do uživatelské příručky daného aplikačního software.
2. Spusťte MagicScan poklepáním na ikonu MagicScan v okně skupiny MagicScan (nebo na ikonu MagicScan ve složce MagicScan). Jestliže spouštíte MagicScan tímto způsobem, můžete uložit nasnímaný obraz přímo klepnutím na tlačítko Snímat. Jestliže chcete sejmutý obraz upravovat pomocí některého aplikačního software, musíte otevřít tento software a daný soubor sejmutého obrazu.
3. Klepnutím na tlačítko Kontrola otevřete Kontrolní okno. Uložte obraz klepnutím na tlačítko Uložit. Uvědomte si, že rozlišení obrazu je rozlišením displeje (pouze 72 dpi).

Jak použít profil pro MagicMatch?

1. Zvolte ovládací prvek MagicMatch. Zároveň se zobrazí seznam Profil tiskárny.
2. Přejděte na seznam Profil tiskárny.
3. Z nabídky Profil tiskárny zvolte požadované výstupní zařízení.
   Musíte vědět, jakou tiskárnu potřebujete pro tisk sejmutých obrazů. V nabídce nalezněte profil tiskárny pro vaši tiskárnu a vyberte jej.
4. Spusťte snímání obrazu klepnutím na tlačítko Snímat.
5. Vytiskněte sejmutý obraz.

Jak používat rámeček na diapozitivy nebo držák rámu/`Drzátko negativu?`

Pro snímání průsvitných materiálů budete potřebovat rámeček na diapozitivy nebo držák rámu, kam je umístíte.

Rámecky pro snímání a drzátko negativu je mozno pouzít ke snímání diapozitivu a negativu. Rámecek pro snímání je tenký, pravoúhlý plastový rámecek s otocným závesem, v nemz je mozno upevnit predlohu menší velikosti. Rámecky pro snímání se dodávají v rade velikostí, vcetne rozmeru 35mm, 120 mm a 4 x 5 palcu. Drzátko negativu je pravoúhlý plastový rámecek s dvema drázkami; do kazdé drázky je mozno zasunout 6 negativu. Na drzátko filmu se umístuje gumová clona, která zabranuje negativum v ohybu, kdyz jsou umísteny na skle skeneru. Orientacní otvory jsou umísteny na kratší strane rámecku. Pokud na sklo skeneru umístíte tento rámecek (nebo více rámecku) a klepnete na tlacítko "Snímat", skener pomocí orientacních otvoru automaticky detekuje prítomnost kazdého rámecku a výsledný obraz bude obsahovat jen oblast uvnitr rámecku.

Chcete-li pouzít rámecek a drzátko negativu, postupujte podle následujících kroku:

1. Vyberte velikost rámecku snímání, která bude odpovídat predloze, aniz by byly zakryty orientacní otvory.
2. Pokud pouzíváte drzátko rámecku, vyberte v programu MagicScan volbu "Drzátko rámecku". Pokud pouzíváte drzátko negativu, vyberte volbu "Negativ". Podrobné informace naleznete v nápovede programu MagicScan.
3. Otevrete drzátko rámecku nebo negativu a umístete dokument do rámecku. Nezakryjte orientacní otvory.
4. Zvednete kryt skeneru a umístete drzátko rámecku nebo negativu na sklo skeneru.
   Poznámka: Drzátko negativu musí být na skle skeneru umísteno vertikálne a prikryjte jej gumovou clonou, jak je uvedeno na ilustraci. Pokud tak neuciníte, snímání nemusí probehnout správne.
   Zvedněte adaptér pro průsvitné materiály skeneru a umístěte rám pro snímání na sklo skeneru.
   Opatrně vyrovnejte rám pro snímání, aby byl přesně rovnoběžný s jedním z pravítek ohraničujících skleněnou desku skeneru. Nejjednodušším způsobem je umístit rám pro snímání podél jednoho pravítka.
   Poznámka: Přestože nerovnosti nezabrání skeneru snímat, mohou se na výsledném obrazu objevit části rámu pro snímání, není-li rám perfektně srovnán.
5. Při snímání obrazových předloh použijte základní ovládací prvky.

Pro snímání průsvitných materiálů o velikosti 35mm musíte použít rámeček na diapozitivy.

1. Umístěte průsvitný materiál o velikosti 35mm na rámeček na diapozitivy.
2. Zvedněte adaptér pro průsvitné materiály skeneru a umístěte rámeček na diapozitivy na sklo skeneru.
3. Srovnejte orientační otvory tak, aby celá deska držela na skleněné desce a okraje rámečku na diapozitivy souhlasily s pravítky na skleněné desce skeneru.
   Poznámka: Přestože nerovnosti nezabrání skeneru snímat, mohou se na výsledném obrazu objevit části rámu pro snímání, není-li vodící zásobník perfektně srovnán.
4. V nabídce Předloha vyberte 35mm rámeček.
5. Při snímání obrazových předloh použijte základní ovládací prvky.

Jak spustit násobné nebo dávkové snímání?

1. Klepněte na nástroj Přidat rám; přidržte tlačítko myši a posunujte jí.
   Uvnitř okna se objeví Náhled nový rám. Obdobně můžete vytvořit nový rám vybráním položky "Nový" v nabídce Rám. Jakmile je nový rám vytvořen, je přidán do Seznamu zadání.
   Nebo během dávkového snímání zvolte "Duplikovat" v nabídce Rám a vytvoříte novou položku v dialogovém okně Seznam zadání.
2. Vyberte nástroj Rám a klepněte dovnitř nového rámu tak, aby se stal aktivním. Jakmile je nový rám (nebo jakýkoliv následující rám) zvolen jako aktivní, jsou všechny ovládací prvky MagicScan aplikovány na tento rám.
   Poznámka: Jakmile je nový rám přidán pomocí nástroje Přidat rám, můžete upravovat jeho pozici výběrem nástroje Rám, poté přetáhnout jakýkoliv vnitřní bod nového rámu.
3. Nastavte všechny ovládací prvky snímání a ovládací prvky pro předzpracovaní na aktivní rám, jako byste to provedli v případě snímání jednoho obrazu.
4. Podle požadavků potvrďte, smažte nebo změňte odpovídající nový řádek v dialogovém okně Seznam zadání.
5. Spusťte program klepnutím na tlačítko "Snímat".

Jste-li s programem pro snímání spokojeni, iniciujte provedení volbou tlačítka "Snímat". Jakmile je program u konce, skener přejde do pohotovostního stavu a všechny řádky v Seznam zadání budou ukazovat stav "hotovo". MagicScan poté vyčkává na další akce operátora. Můžete buď pokračovat ve vytváření nových souborů obrazů v MagicScan, nebo vybrat tlačítko "Konec" a vrátit ovládání vaší aplikaci pro úpravu obrazů.

Nezapomeňte, že "násobné snímání " snímá více obrazů na více průchodů skeneru, zatímco "dávkové snímání " snímá více obrazů na jeden průchod skeneru.

"Dávkové snímání" zvolte v následujících situacích:

- Jeden rám reprezentuje jedno zadání. Rámy (zadání) se stejnými nastaveními jako je MagicMatch, Filter, Odstranění moaré, Rozlišení atd. mohou být snímány rychleji při použití režimu dávkového snímání.
- Při snímání rámů (zadání) uvnitř malé oblasti v okně Náhled.
- Rámy se navzájem překrývají, nebo mají stejná nebo téměř stejná nastavení rozlišení.

"Násobné snímání" zvolte v následujících situacích:

- Odlišná nastavení pro každý snímaný rám
- Rámy v okně Náhled jsou rozptýleny do šířky

Jak snímat obraz typu CMYK?

Obraz typu CMYK se obvykle používá pro tiskové materiály. Jestliže vás zajímá, jak separovat barevný obraz na obraz typu CMYK pomocí MagicScan, postupujte podle níže uvedených kroků:

1. Jako režim snímání vyberte "Barva, CMYK".
2. Ze seznamu Profil tiskárny vyberte nastavení profilu tiskárny. Měli byste vybrat profil tiskárny MagicScan, který nejvíce odpovídá vaší tiskárně.
3. Klepněte na tlačítko Snímat.
4. Obraz CMYK bude zobrazen v hlavním okně aplikace pro úpravu obrazu.

Jak snímat obraz, který je v negativu?

1. Ujistěte se, že ve vašem skeneru je instalován adaptér pro průsvitné materiály.
2. Pro umístění fotografického negativu použijte držák rámu.
3. Položte držák rámu na skleněnou desku skeneru. Více informací naleznete v části Umístění předlohy.
4. Zvolte zdroj snímání pro obraz v negativu. K dispozici je pět dodatečných voleb pro UTA (negativ) a jsou dostupné pouze určité typy skenerů. Pro skenery, které nejsou vybaveny těmito volbami, se použije výchozí volba. Vyberte volbu, která odpovídá typu filmu použitém ve vašem diapozitivu.
5. Vyberte ostatní nastavení skeneru jako je režim snímání, rozlišení atd.
6. Spusťte snímání obrazu v negativu klepnutím na tlačítko Snímat.

Jak ukládat a zavádět nastavení obrazu?

Soubory s nastaveními jsou externími záznamy ovládacích nastavení a nastavení parametrů MagicScan. MagicScan dále udržuje dva druhy interních záznamů ovládacích nastavení a nastavení parametrů. První druh je jednoduchým pracovním záznamem - vlastní paměť MagicScan. Hodnoty parametrů jsou dány ovládacími nastaveními v kterémkoliv okamžiku.

Druhý druh záznamu interních nastavení je záznamem továrně přednastavených parametrů MagicScan. Jedná se o nastavení, která se objeví při prvním otevření okna MagicScan na monitoru. Všechny ovládací prvky MagicScan mohou být kdykoliv obnoveny na tovární nastavení zvolením "Obnovit nastavení" v nabídce Nastavení.

Chcete-li zavést nastavení obrazu:

1. Vyberte v nabídce Nastavení příkaz Zavést nastavení. Objeví se dialogové okno Zavedení nastavení.
2. Zadejte název souboru, který chcete zavést a klepněte na OK.
3. Předchozí nastavení obrazu jsou obnovena a aplikována na aktuální snímaný obraz.

Chcete-li uložit nastavení obrazu:

1. Ukončete všechna nastavení skeneru, která chcete uložit.
2. V nabídce Nastavení zvolte příkaz Uložit nastavení.
3. Zadejte název souboru, který chcete uložit a klepněte na OK.
4. Aktuální nastavení jsou uložena. Pro zavedení těchto nastavení pro následující snímaný obraz můžete použít příkaz Zavést nastavení.

Poznámka: Jestliže jste změnili nastavení obrazu, která byla zavedena pomocí příkazu Zavést nastavení a chcete je uložit pod jiným názvem, musíte zvolit příkaz Uložit nastavení jako... V opačném případě, jestliže zvolíte příkaz Uložit nastavení, budou aktuální existující nastavení přepsána.

Jak zkontrolovat výsledek snímání obrazu?

Abyste se mohli ujisti, že sejmutý obraz je správný a je takový, jaký jste si představovali, nabízí MagicScan způsob, jak sejmutý obraz zkontrolovat. Pomůže vám prověřit snímaný obraz ještě před klepnutím na tlačítko Snímat.

Chcete-li zkontrolovat obraz:

1. Klepněte na tlačítko Náhled v okně MagicScan. V okně Náhled bude zobrazen náhled na snímaný obraz.
2. Podle potřeby upravte nastavení skeneru.
3. Klepněte na tlačítko KONTROLA. Otevře se okno Kontrola a náhled na snímaný obraz bude ukázán na ploše celé obrazovky.
4. Všechny úpravy nastavení obrazu, kromě nastavení rozlišení, která jste provedli v okně ovládacích prvků skeneru, budou aplikována na snímaný obraz, který je zobrazen v okně Kontrola.
5. Pohledem ověřte, že snímaný obraz je správný.
6. Upravte barvy pomocí nástroje Vylepšení.
7. Uložte tento obraz klepnutím na tlačítko ULOŽIT, nebo klepněte na tlačítko ZAVŘÍT, ukončete zobrazení obrazu a opusťte okno Kontrola.
8. Spusťte konečné snímání klepnutím na tlačítko Snímat v okně Náhled.

Jak odstranit barevný odstín snímaného obrazu?

Jestliže zjistíte, že sejmutý obraz není v pořádku, např. že daný barevný odstín sejmutého obrazu neodpovídá vašim představám, budete jej chtít opravit. Tento problém můžete vyřešit pomocí nástroje Neutralizace.

1. V okně Náhled klepněte na nástroj Vylepšení. Objeví se dialogové okno Vylepšení obrazu.
2. Klepněte na kartu Neutralizace.
3. Umístěte ikonu kapátka na obraz vzorku 1 nebo 2.
4. Z obrazu vyberte jakýkoliv bod v odstínu šedi (nebo černobílý) a klepněte na tlačítko myši.
5. Obraz bude překreslen.

Více informací naleznete v části nástroj Neutralizace.

Jak nastavit bod světlý/tmavý?

Nástroje Světlý a Tmavý vám umožní provést porovnání různých oblastí obrazu. Tyto nástroje pracují v souladu s posuvnými lištami Světlá/Tmavá v ovládacím panelu skeneru. Z toho důvodu se při použití těchto nástrojů pro změnu kontrastu odrazí provedené změny i na posuvných lištách, které se automaticky přizpůsobí a naopak.

Nástroj Světlá | Nástroj Tmavá

Chcete-li použít některý z nástrojů Světlá a Tmavá, klepněte na jeho odpovídající ikonu. Když je kurzor v oblasti náhledu, zaujme tvar vybraného nástroje. Je-li vybrán nástroj Světlá a přitom klepnete na jakýkoliv bod v oblasti náhledu, bude úroveň světla nastavena v závislosti na úrovni jasu daného pixelu, který tvoří příslušný bod obrazu. Náhled obrazu bude překreslen, aby se tento efekt projevil.

Je-li vybrán nástroj Tmavá a klepnete na jakýkoliv bod v oblasti náhledu, bude úroveň šedi nastavena v závislosti na úrovni jasu daného pixelu na pozici kurzoru. Náhled obrazu bude překreslen, aby se tento efekt projevil.

Porovnejme nyní dva body, jako příklad si vezměme nástroj Světlá:

1. Přetáhněte kapátko za současného držení tlačítka myši do bodu, který chcete porovnat. Celý obraz bude překreslen takovým způsobem, že různé oblasti pixelů budou kontrastovat mnohem jasněji.
2. Při postupném výběru pixelů můžete takto najít nejjasnější oblast obrazu. Po uvolnění tlačítka myši bude obraz překreslen, aby se projevil celkový efekt.
3. Obdobně, jestliže chcete nalézt nejtmavší oblast obrazu, použijte k výběru po sobě jdoucích stále tmavších bodů nástroj Tmavá.

Normální obraz | Nastavte Světlá na 130 | Nastavte Tmavá na 10 | Nastavte Světlá na 130 a Tmavá na 10