MagicScan Readme 

Velkommen til MagicScan

Læs omhyggeligt hele dette dokument. Det indeholder vigtige oplysninger, som
ikke findes i dokumentationen.

Dokumentet indeholder oplysninger om følgende emner:

     * Systemkrav
     * Brugerhåndbog/Online Hjælp
     * Bemærkninger til scanning på netværk
     * Fejlfinding

[Systemkrav]
     Windows 95 eller senere
     Windows NT 3.5 eller senere

[Brugerhåndbog/Online Hjælp]

1. Brugerhåndbogen og online Hjælp er skrevet i HTML-format. Inden du 
    kan læse disse elektroniske dokumenter, skal du installere en Web-browser, 
    f.eks. Netscape eller Internet Explorer.
2. Du kan hente Netscape fra WWW-stedet:
         http:\\home.netscape.com, 
    eller Internet Explorer på stedet:
         http:\\home.microsoft.com

[Bemærkninger til scanning på netværk]
1. Under visse omstændigheder skal NetHeapSize i Windows nulstilles til en 
    større værdi. Benyt venligst den værdi, som bliver foreslået af Windows.
2. Både serveren og klienten skal have en NETBIOS-driver indlæst, inden scanning 
    udføres (f.eks. NETBIOS.EXE i Novell Netware).
3. Scannertestprogrammet kan kun teste den lokale scanner. Det kan ikke teste 
    netværksscanneren.
4. ISIS-drivere til nogle OCR-programmer understøtter ikke scanning på netværk.


[Fejlfinding]
1. Når meddelelsen "Fejl i hukommelsesallokering!" vises, vil driveren
    ændre filen UMAXDRV.INI, som findes i Windows-biblioteket. Genstart Windows 
    for at implementere driveren. Brug en teksteditor til at rette i filen 
    UMAXDRV.INI, hvis der er problemer, og du ønsker at vende tilbage til den
    originale status (en uændret UMAXDRV.ini-fil). Indholdet af filen UMAXDRV.INI
    skal være som vist herunder:

           [UMAX_Drivers]
           DriverType=UMAXASPI

           [UMAX_SCSI]
           InterfaceType=ASPI Compatible
           VxDAllocateMemory=1

    Driveren vil have ændret værdien for "VxDAllocateMemory" til 1.
    Ret værdien, så den igen bliver 0 for at indstille til den oprindelige værdi.

Bemærk!   Hvis der findes en tidligere indlæst UMAXMEM.SYS-driver i filen
    CONFIG.SYS, skal du fjerne den. UMAXMEM.SYS-driveren er overflødig, 
    hvis "VxDAllocateMemory=1". Denne indgang vil udføre samme funktion 
    som UMAXMEM.SYS-driveren.

2. Hvis du får vist NETBIOS-fejlmeddelelsen "ncb_bridge field not 00 or 01", skal du
    køre netværksinstallationsprogrammet for at vælge en NETBIOS-driver, f.eks. NETBEUI 
    eller NETBIOS over ipx/spx som standardprotokol for såvel server som klient. I 
    Windows 3.1 og Windows 95 findes netværksinstallationen som et ikon i Kontrolpanel.

*************SLUT PÅ README-FIL***********************
