Página principal Generalidades Controles básicos Controles avanzados Controles especiales

Mejora de la imagen Glosario

Cómo...

Haga clic en el tema acerca del que desee informarse.

¿Cómo guardar una imagen escaneada en un archivo?

¿Cómo utilizar un perfil para MagicMatch?

¿Cómo utilizar la bandeja de transparencias o el marco de escaneado/soporte del negativo de la película?

¿Cómo realizar una escaneado múltiple o un escaneado por lotes?

¿Cómo escanear una imagen CMYK?

¿Cómo escanear una imagen negativa?

¿Cómo guardar y cargar la configuración de la imagen?

¿Cómo comprobar el resultado del escaneado de la imagen?

¿Cómo eliminar la dominante de una imagen escaneada?

¿Cómo establecer el punto de Luz/Sombra?

¿Cómo guardar una imagen escaneada en un archivo?

Existen tres formas de guardar una imagen escaneada en un archivo:

1. Si hace clic en el botón ESCANEAR para realizar una escaneado final y, a continuación, ejecuta MagicScan a través de cualquier aplicación, la imagen escaneada se mostrará en la aplicación que esté activa en estos momentos. Puede modificar la imagen escaneada directamente antes de guardarla en un archivo. Si desea guardar una imagen escaneada que ha sido modificada, consulte el manual de usuario de la aplicación que esté utilizando para saber cómo guardar archivos de imagen.
2. Para ejecutar MagicScan, vaya a la ventana de programas de MagicScan y haga doble clic en el icono de programa de MagicScan (o haga doble clic en el icono de MagicScan que se encuentra en la carpeta de MagicScan). Si ejecuta MagicScan siguiendo este método, podrá guardar la imagen escaneada directamente después de hacer clic en el botón ESCANEAR. No obstante, si desea modificar la imagen escaneada en cualquier aplicación, deberá ejecutar la aplicación deseada para abrir el archivo de la imagen escaneada.
3. Haga clic en el botón PRUEBA para desplegar la ventana Prueba Haga clic en el botón GUARDAR para guardar la imagen. Tenga en cuenta que la resolución de la imagen es la resolución de visualización (sólo 72 ppp)

¿Cómo utilizar un perfil para MagicMatch?

- Seleccione el control MagicMatch. Se activará en este punto la lista desplegable Perfil de la impresora.
- Sitúese en la lista desplegable Perfil de la impresora.
- Seleccione el dispositivo de salida deseado en el menú desplegable Perfil de la impresora.
  Deberá conocer la impresora que desea utilizar para imprimir la imagen escaneada. En el menú desplegable, busque el perfil de impresión que corresponda a su impresora y selecciónelo.
- Haga clic en el botón escanear para escanear la imagen.
- Imprima la imagen escaneada.

¿Cómo utilizar la bandeja de transparencias o el marco de escaneado/ soporte del negativo de la película?

Si desea escanear transparencias tendrá que utilizar la bandeja de transparencias o el marco de escaneado para colocarlas.

Los marcos de exploración y el soporte del negativo de la película se utilizan para las transparencias y los negativos. Los marcos de exploración son estructuras de plástico delgadas, con goznes y de forma rectangular que sirven para sostener un documento original de un tamaño relativamente pequeño. Existen marcos de exploración de diferentes tamaños, entre los que se encuentran los de 35mm, 120 mm y 4 x 5 pulgadas. El soporte del negativo de la película es un marco de plástico de forma rectangular con dos columnas, cada una de las cuales puede contener 6 negativos. Para evitar que los negativos se deformen mientras se encuentran en la plataforma de cristal del escáner, se utiliza una cubierta de caucho sobre el marco de la película. Los orificios de orientación se encuentran situados en los lados más pequeños de los marcos. Si hace clic en el botón Explorar cuando hay uno o más marcos de este tipo situados en la plataforma de cristal del escáner, el escáner detectará automáticamente la existencia de cada uno de estos marcos tomando como referencia los orificios de orientación. De este modo, sólo incluirá en la imagen previsualizada el área que se encuentre dentro de cada marco de exploración.

Para utilizar el marco de exploración y el soporte del negativo de la película , realice el siguiente procedimiento:

1. Seleccione un tamaño de marco de exploración para sostener el documento original y procure que éste no cubra los orificios de orientación.
2. Seleccione la opción "Marcador de marcos" de MagicScan si está utilizando un marcador de marcos, o seleccione "Soporte del negativo de la película " si utiliza el soporte del negativo de la película para los negativos. Para conseguir información detallada acerca de la utilización de los marcadores de marcos, consulte el manual electrónico de MagicScan.
3. Abra el marco de exploración o el soporte del negativo de la película y coloque el documento original dentro de él; procure no cubrir los orificios de orientación.
4. Levante la tapa del escáner y coloque el marco de exploración o el soporte del negativo de la película sobre la plataforma de cristal del escáner.
   Nota: El soporte del negativo de la película debe colocarse en sentido vertical en la plataforma de cristal del escáner, colocando la cubierta de caucho sobre el marco tal y como se muestra en la ilustración superior. De lo contrario, la exploración no se efectuará correctamente.
   Levante el adaptador de transparencias del escáner y sitúe el marco de escaneado sobre el cristal del escáner.
   Alinee el marco de escaneado con cuidado, de modo que su posición sea paralela a una de las reglas que rodea la plataforma de cristal del escáner. Esto se consigue de forma fácil si simplemente sitúa el marco de escaneado justo encima de una de las reglas.
   Nota: El escáner realizará la escaneado de todos modos aunque el marco no esté bien alineado; por lo que si esto ocurre, pueden aparecer porciones del marco de escaneado en el escaneado resultante.
5. Siga los procedimientos básicos de escaneado para escanear las imágenes.

Para escanear diapositivas de 35 mm, es preciso utilizar una bandeja de diapositivas.

1. Coloque la diapositiva de 35 mm en la bandeja de diapositivas.
2. Levante el adaptador de transparencias del escáner y sitúe la bandeja de diapositivas en la plataforma de cristal del escáner.
3. Alinee los orificios de orientación de modo que la bandeja entera quede ajustada en la plataforma de cristal y que los bordes de la bandeja se encuentren alineados con las reglas de la plataforma de cristal del escáner.
   Nota: El escáner realizará el escaneado de todos modos aunque la bandeja de diapositivas no esté bien alineada, por lo que si esto ocurre, pueden aparecer porciones de dicha bandeja en el escaneado resultante.
4. En el menú emergente Original, seleccione la opción Bandeja de diapositivas de 35 mm..
5. Siga los procedimientos básicos de escaneado para escanear las imágenes.

¿Cómo realizar una escaneado múltiple o un escaneado por lotes?

- Haga clic en la herramienta Añadir marco y, a continuación, arrastre manteniendo presionado el botón.
  Conforme arrastra el ratón aparecerá un nuevo marco dentro de la ventana Vista previa. Si lo desea, también puede crear un nuevo marco seleccionando "Nuevo" en el menú Marco. Cuando se crea un nuevo marco se añade a la Lista de trabajos.
  Por otro lado, si selecciona "Duplicar" en el menú Marco mientras ejecuta un trabajo de escaneado por lotes, se creará una nueva entrada en el cuadro de diálogo Lista de trabajos.
- Seleccione la herramienta Marco y haga clic en el nuevo marco para que se convierta en el marco activo. Cuando el nuevo marco (o cualquier marco subsiguiente) se convierta en el marco activo, todos los controles de MagicScan se aplicarán únicamente a dicho marco.
  Nota: Cuando añada un nuevo marco con la herramienta Añadir marco, podrá ajustar su posición seleccionando la herramienta Marco y arrastrando a partir de cualquier punto interior del nuevo marco.
- Seleccione todos los controles de escaneado y procesamiento previo para el marco activo, del mismo modo que lo haría para escanear una sola imagen.
- Confirme, elimine o altere la nueva línea correspondiente en el cuadro de diálogo Lista de trabajos según lo desee.
- Haga clic en el botón "ESCANEAR" para iniciar el programa.

Cuando esté satisfecho con su programa de escaneado, haga clic en el botón "ESCANEAR" para iniciar la ejecución. Cuando se complete el programa, el escáner se detendrá y todas las líneas de la Lista de trabajos mostrarán el estado "finalizado". A continuación, MagicScan esperará hasta la próxima acción del usuario. Puede seguir creando nuevos archivos de imágenes en MagicScan o hacer clic en el botón "Salir" para regresar a la aplicación de tratamiento de imágenes.

Tenga en cuenta que la opción "escaneado múltiple" explora varias imágenes mediante varios pases del escáner. La opción "escaneado por lotes" explora varias imágenes mediante un solo pase del escáner.

Por favor, seleccione "escaneado por lotes" en las situaciones siguientes:

- Un marco representa un trabajo. Los marcos (trabajos) que tengan la misma configuración en opciones como MagicMatch, filtro, eliminación de trama, resolución, etc., pueden escanearse rápidamente si selecciona el modo escaneado por lotes.
- Para escanear marcos (trabajos) que se encuentran dentro de un área pequeña de la ventana Vista previa.
- Los marcos se superponen o tienen una resolución idéntica o similar.

Seleccione "escaneado múltiple" en las situaciones siguientes:

- Cada marco de escaneado tiene una configuración distinta.
- Los marcos de la ventana Vista previa está muy dispersos.

Cómo escanear una imagen CMYK.

Las imágenes CMYK se utilizan normalmente para materiales impresos. Para separar una imagen en color en una imagen CMYK a través de MagicScan, siga los pasos siguientes:

1. Seleccione la opción "Color, CMYK" como el modo de escaneado.
2. En la lista desplegable Perfil de la impresora, seleccione un valor adecuado de perfil de impresora. Debe seleccionar el perfil de impresión de MagicScan que más se acerque a la impresora que esté utilizando.
3. Haga clic en el botón escanear.
4. La imagen CMYK se visualizará en la ventana principal del programa de edición de imágenes.

Cómo escanear una imagen negativa.

- Asegúrese de que el adaptador de transparencias está instalado en su escáner.
- Utilice el marco de escaneado para colocar la imagen procedente del negativo fotográfico.
- Coloque el marco de escaneado sobre la plataforma de cristal del escáner. Consulte el apartado Colocación del documento si desea información adicional.
- Seleccione el origen de escaneado de la imagen negativa. Existen cinco opciones adicionales para UTA (negativos), que sólo están disponibles en ciertos tipos de escáneres. En los escáneres que no dispongan de estas opciones se utilizará la opción predeterminada. Seleccione la opción que corresponde al tipo de película que ha utilizado en su diapositiva.
- Seleccione el resto de parámetros del escáner, tales como el modo de escaneado, la resolución, etc.
- Haga clic en el botón escanear para escanear la imagen negativa.

¿Cómo guardar y cargar la configuración de la imagen?

Los archivos de configuración son registros externos que contienen la configuración relativa a controles y parámetros de MagicScan. MagicScan también dispone de dos tipos de registros internos que contienen configuración relativa a controles y parámetros. El primero de ellos es simplemente un registro de trabajo: Se trata de la memoria propia de MagicScan o de cualquiera de los valores que se determinan en la configuración de control en un momento determinado.

El segundo tipo de configuración interna es el registro de MagicScan de los parámetros predeterminados de fábrica. Estos son los parámetros que aparecieron la primera vez que activó la ventana de MagicScan en su monitor. En cualquier momento podrá restablecer la configuración predeterminada de fábrica para los controles de MagicScan si selecciona la opción "Restablecer configuración" en el menú Configuración.

Para cargar la configuración de una imagen, proceda del modo siguiente:

1. Seleccione la opción "Cargar configuración" en el menú Configuración. Aparecerá el cuadro de diálogo Cargar configuración.
2. Escriba el nombre de archivo que desee cargar y haga clic en Aceptar.
3. Se restablecerá la configuración de la imagen anterior y se aplicará a la imagen que se ha explorado en este momento.

Para guardar la configuración de una imagen, proceda del modo siguiente:

1. Realice todas las configuraciones del escáner que desee guardar.
2. Seleccione la opción Guardar configuración en el menú Configuración.
3. Escriba el nombre de archivo con el que desee guardar la configuración y haga clic en Aceptar.
4. Se guardará la configuración actual. Si desea utilizar esta configuración para la imagen siguiente que explore, seleccione el comando Cargar configuración.

Nota: Si modifica una configuración que haya cargado mediante el comando Cargar configuración y desea guardarlo con otro nombre de archivo, seleccione el comando Guardar configuración como ... Si en lugar de esa opción selecciona el comando Guardar configuración, los valores existentes se sobrescribirán.

Cómo comprobar el resultado del escaneado de la imagen.

MagicScan le ofrece un método de comprobación de la imagen escaneada, mediante el cual podrá asegurarse de que la imagen escaneada es la correcta y es realmente la que desea obtener. Esta herramienta le permite comprobar la imagen escaneada de antemano, antes de hacer clic en el botón escanear.

Para comprobar una imagen:

1. Haga clic en el botón VISTA PREVIA de MagicScan. En la ventana Vista previa aparecerá una presentación preliminar de la imagen escaneada.
2. Ajuste la configuración del escáner en función de sus deseos.
3. Haga clic en el botón PRUEBA. Se desplegará la ventana de prueba y en ella aparecerá una vista previa en pantalla completa de la imagen escaneada.
4. Todos los ajustes relativos a la configuración de la imagen que haya realizado previamente en la ventana de control del escáner, a excepción de la resolución, se aplicarán a la imagen escaneada que aparece en la ventana Vista previa.
5. Compruebe si la imagen escaneada es correcta.
6. Haga clic en el botón Mejora para resaltar el color.
7. Haga clic en el botón GUARDAR para guardar esta imagen o haga clic en el botón CERRAR para terminar la vista preliminar de la imagen y salir de la ventana de prueba.
8. Haga clic en el botón escanear de la ventana Vista previa para realizar la escaneado final.

¿Cómo eliminar el color dominante de una imagen escaneada?

Si detecta que la imagen escaneada no es correcta, por ejemplo, si algunos tintes del color de la imagen no son los que desea, puede proceder a corregir este error. Para solucionar este problema, utilice la herramienta Neutralizar.

1. Haga clic en la herramienta Mejora en la ventana Vista previa. Aparecerá el cuadro de diálogo Mejora de la imagen.
2. Haga clic en la pestaña Neutralizar.
3. Sitúe el cuentagotas en la imagen de la Muestra 1 o de la Muestra 2.
4. Seleccione cualquier punto de escala de grises (o de blanco y negro) de la imagen y haga clic con el ratón.
5. La imagen volverá a pintarse y mostrará el efecto del cambio.

Consulte el apartado herramienta Neutralizar si desea información adicional.

Cómo establecer el punto de Luz/Sombra.

Las herramientas Luz y Sombra le permiten establecer contrastes entre diferentes áreas de la imagen. Estas herramientas trabajan al unísono con las barras deslizantes Luz y Sombra que se encuentran en el Panel de control del escáner. Por lo tanto, si utiliza estas herramientas para realizar un cambio en el contraste, las barras deslizantes se ajustarán automáticamente para reflejar el cambio, y viceversa.

Herramienta Luz | Herramienta Sombra

Para utilizar las herramientas Luz y Sombra, haga clic en el icono correspondiente. Cuando el cursor se encuentre en el área de vista previa, adoptará la forma de la herramienta seleccionada.. Cuando esté seleccionada la herramienta Luz y haga clic en cualquier punto del área de vista previa, se establecerá un nivel de luz equivalente al nivel de brillo del píxel específico que compone esa parte de la imagen. La imagen de la vista previa volverá a pintarse y mostrará el efecto del cambio.

Cuando esté seleccionada la herramienta Sombra y haga clic en cualquier punto del área de vista previa, se establecerá un nivel de sombra equivalente al nivel de brillo del píxel específico que se encuentra en la posición del cursor. La imagen de la vista previa volverá a pintarse y mostrará el efecto del cambio.

A continuación mostraremos un ejemplo en el que estableceremos un contraste entre dos puntos utilizando la herramienta Luz.

1. Mantenga presionado el botón del ratón mientras arrastra el cuentagotas hasta el punto en el que desee establecer el contraste. La imagen entera volverá a pintarse y los contrastes que existen entre las distintas áreas de píxeles se acentuarán aún más.
2. A medida que vaya seleccionando los píxeles, encontrará el área más brillante de la imagen. Cuando suelte el botón del ratón, la imagen volverá a pintarse y mostrará el efecto del cambio.
3. Del mismo modo, si desea encontrar el área más oscura de su imagen, deberá utilizar la herramienta Sombra para seleccionar sucesivamente los puntos oscuros.

Imagen normal | Establecer Luz 130 | Establecer Sombra 10 | Establecer Luz 130 y Sombra 10