Home Page Perspectiva Geral Controlos Básicos Controlos Avançados Aprimoramento de Imagens

Como…. Glossário

Controlos Especiais

Existem três controlos de scanner para a digitalização de imagens. Excepto os controlos básicos (Controlo Manual), binuscan IPM e MagicMatch são controlos especiais que os utilizadores podem escolher para conseguir efeitos especiais de uma imagem digitalizada. | Faça clique sobre o tópico que deseja aprofundar. binuscan IPM MagicMatch

binuscan IPM

O binuscan IPM (Image Processing Machine - Mecanismo de Processamento de Imagens) é um utilitário que automaticamente optimiza as cores, resolução e filtragem, conforme detectado pelo scanner, para a melhor conversão possível por um monitor ou impressora. Enquanto que no MagicMatch, o utilizador deve activamente criar ou modificar um perfil que dê origem à conversão pretendida numa impressora ou monitor.

A janela binuscan IPM utiliza o mecanismo binuscan IPM; no entanto, alguns controlos tais como destaques e sombras, etc. são removidos ou desactivados. Mesmo assim, proporciona três modos de digitalização adicionais para lhe permitir digitalizar a imagem

Cor para Cinzento | Cor para CMYK P/B | Cinzento para CMYK P/B
Original é a Cores Transfere a imagem a cores para uma escala de cinzentos. Embora a imagem apresentada no ecrã seja em escala de cinzentos, no entanto é simulada por pixels de cores e a cor é mais vívida que o modo de digitalização em 256 tons de cinzento. | Original é a Cores A imagem que btém é em tons de cinzento. No entanto será separada em quatro níveis como a utilização de CMYK para separar uma cor para Ciano, Magenta, Amarelo e Preto. A imagem obtida é mais vívida que no modo de digitalização de 256 tons de cinzento. | Original é Cinzento A imagem que obtém é em tons de cinzento. No entanto será separada em quatro níveis como a utilização de CMYK para separar uma cor para Ciano, Magenta, Amarelo e Preto. A imagem obtida é mais vívida que no modo de digitalização de 256 tons de cinzento.

MagicMatch

O MagicMatch utiliza o mecanismo Kodak KCMS. Os utilizadores podem escolher um perfil de impressora para conseguir uma correspondência de cores embora os controlos de digitalização sejam quase idênticos aos do binuscan IPM. Neste momento o MagicScan dispõe de um grupo de prfis de impressora, os quais proporcionam uma forma de transferir dados de uma origem para um destino. Seleccione um Perfil de Impressora que melhor corresponda à impressora que está a utilizar a partir do menu sobreposto.

Nota: Alguns controlos tais como os destques e as sombras, etc. estão removidos ou desactivados.

Através da utilização do Perfil Compatível com ICC(International Color Consortium - Consórcio Internacional de Cores), o MagicScan permite-lhe adicionar novos perfis de impressoras ao grupo de perfil existente. Este mecanismo é compatível com o sistema Windows e com o sistema ColorSync no Macintosh. Consulte o manual fornecido com a impressora para a instalação de um perfil de impressora no sistema de computador. O MagicScan irá actualizar o perfil de impressora automaticamente depois de o novo perfil ser instalado. Mais tarde, pode escolher esse perfil de impressora a partir da lista sobreposta de perfis de impressora do MagicScan como o dispositivo de saída de dados de imagem.

Lista Sobreposta de Perfis de Impressora

Esta selecção determina para qual dispositivo de saída de dados a imagem será enviada depois da correspondência de cores. Isto significa que lhe permite escolher o destino da saída de dados das imagens digitalizadas.

Diferentes dispositivos de saída de dados exigem perfis de calibração de cores diferentes. Se decidir e pretender enviar a imagem digitalizada para um dispositivo de saída de dados (impressora, monitor...), deve escolher o perfil correspondente a esse dispositivo. Mais tarde, após a digitalização através da iniciação da correspondência de cores, terá uma imagem semelhante à imagem original.

Os Perfis de Dispositivos de Saída de Dados podem ser divididos em duas largas categorias: monitores e impressoras. Seleccione Sem Impressora se pretender visualizar a imagem digitalizada no ecrã do computador. Caso contrário, escolha um perfil de impressora a partir da lista sobreposta que melhor corresponda à impressora. Os modos de imagem possíveis são os seguintes:

Sem Impressora: utilize o monitor em vez do perfil de impressora

Perfis: listar os perfis de impressora disponíveis

Note que este menu só está activo quando for seleccionado o modo de operação MagicMatch.