MagicScan 讀我檔案 

歡迎使用 MagicScan

請仔細閱讀本文件，其中包含了使用手冊沒提到的部份。

本文件中包含以下的內容：

     * 系統需求
     * 使用手冊/線上說明
     * 網路掃瞄注意事項
     * 疑難排解

[系統需求]
     Windows 95 或以上
     Windows NT 3.5 或以上

[使用手冊/線上說明]

1. 使用手冊與線上說明是 HTML 格式,  在您閱讀電子檔案之前, 您必須先安裝網路掃瀏覽器, 
    例如 Netscape 或 Internet Explorer.
2. 您可以從 WWW上之http:\\home.netscape.com 網站載入Netscape, 
    或從 http:\\home.microsoft.com載入Internet Explorer.

[網路掃瞄注意事項]
1. 在某些情況下, Windows裏的NetHeapSize 必須要重新設定為較大值. 請使用Windows建議值.
2. 伺服器與遠端使用者在掃瞄之前都需要載入NETBIOS驅動程式.  
   (例如, Novell Netware之NETBIOS.EXE).
3. 掃瞄測試程式僅能測試本地掃瞄器. 它無法測試網路掃瞄器.
4. 一些文字辨識套裝軟體的ISIS驅動程式並不支援網路掃瞄.


[疑難排解]
1. 如果"置入記憶體錯誤!"訊息出現, 驅動程式將修改位於Windows目錄下的UMAXDRV.INI檔案. 
藉由重新啟動Windows環境, 驅動程式應能正常運作. 如果仍發生其它問題而需要回復至原始狀態, 
請使用text editor 來修改 UMAXDRV.INI 檔案. 其內容UMAXDRV.INI須為如下所示:

           [UMAX_Drivers]
           DriverType=UMAXASPI

           [UMAX_SCSI]
           InterfaceType=ASPI Compatible
           VxDAllocateMemory=1

   驅動程式會將 "VxDAllocateMemory" 的值改為 1. 
   將數值改回 0 以回復為原始值.

注意: 如果您之前已於CONFIG.SYS檔中載入UMAXMEM.SYS驅動程式CONFIG.SYS, 請將其移除.
      如果"VxDAllocateMemory=1, 則不需要UMAXMEM.SYS 驅動程式. 因兩者之功用相同.
      
2. 如果NETBIOS錯誤訊息"ncb_bridge field not 00 or 01" 出現, 您必須執行網路安裝程式，
   為伺服器與遠端使用者選定一個共同的NETBIOS驅動程式。例如選定NETBEUI或是ipx/spx上的
   NETBIOS為預設協定。網路安裝程式位於控制台程式組中。


*************END OF README FILE***********************