Introductiepagina Overzicht Basisfuncties Geavanceerde functies Speciale functies

Afbeelding verrijken Hoe kan ik….

Verklarende woordenlijst

Adres | Een getal dat de geheugenlocatie van een randapparaat identificeert.
Afbeelding | Het resultaat in een bitmap van het scannen van een origineel.
Afbeeldingstype foto/document | Een scanmodus die wordt gebruikt voor het scannen van niet-transparante afbeeldingen, figuren, enzovoort.
Afbeeldingstype transparant | Een scanmodus die wordt gebruikt voor het scannen van transparante afbeeldingen of figuren, bijvoorbeeld dia’s, films en Röntgenfoto’s.
Contrast | Een vergelijking tussen het lichtste en het donkerste deel van een afbeelding. Een laag contrast geeft aan dat de afbeelding erg grijs is, terwijl een hoog contrast grote verschillen tussen licht en donker aangeeft.
Donkerste punt | Het donkerste gebied in een origineel of afbeelding, dat in een halftoon-afbeelding wordt vertegenwoordigd door de grootste punten.
DPI | Dots (punten) per ich, een maat voor resolutie.
Grijstinten | Een serie grijstinten met regelmatige dichtheidsintervallen van wit naar zwart. Een afbeelding in grijstinten is een afbeelding die verschillende niveaus (of tinten) grijs bevat.
Grootte voorbeeld | Een functie die wordt gebruikt om de lengte van de voorbeeldafbeelding in het scangebied te beperken. Het bespaart tijd om de lengte van de voorbeeldafbeelding te verminderen.
Halftoon | De methode waarbij een zwart-wit afbeelding meerdere tinten grijs lijkt te hebben.
Helderheid | De instelling die in algemene zin bepaalt hoeveel wit er in de te scannen afbeelding komt.
Histogram | Maakt een grafiek van de verdeling van waarden voor grijstinten in een gescande afbeelding.
Lichtste punt | Het lichtste gebied in een origineel of afbeelding, wat in halftoon wordt vertegenwoordigd door de kleinste punten of de afwezigheid van punten.
Origineel | De bron van de afbeelding in oorspronkelijke vorm, bijvoorbeeld artwork, een foto of transparant.
Pixel | Eén enkele punt op een computermonitor of digitale afbeelding.
Rasteren | Het maken van punten in verschillende patronen en grootten die door het oog worden waargenomen als verschillende tinten grijs.
Resolutie | Een maat voor de scherpte van detail die een apparaat kan vastleggen of produceren. Hoe hoger de resolutie, hoe scherper de details.
TIFF | Een industriestandaard voor het bestandsformaat van afbeeldingen die door veel toepassingen wordt ondersteund.
Transparantenadapter | Een adapter die op de scanner wordt geïnstalleerd voor het scannen van dia’s, films en Röntgenfoto’s.
TWAIN | Een protocol dat is ontwikkeld door vooraanstaande bedrijven op het gebied van apparatuur en software. Met dit protocol kunnen randapparaten en toepassingen gemakkelijker worden geïntegreerd.
Voorbeeldvenster | Het gebied in het dialoogvenster Scanner dat de glasplaat van de scanner voorstelt.
Z/W | Een afbeelding die alleen bestaat uit zwarte en witte pixels.