Úvodní stránka Přehled Základní ovládací prvky Náročnější ovládací prvky Zvýšení kvality obrazu

Jak .... Seznam pojmů

Speciální ovládací prvky

Pro snímání obrazů jsou dostupné tři ovládací prvky skeneru. Mimo základních ovládacích prvků (Manuální ovládání), binuscan IPM a MagicMatch mohou uživatelé pro dosažení zvláštních efektů na snímaném obrazu používat speciální ovládací prvky. | Klepněte na téma, které vás zajímá. binuscan IPM MagicMatch

binuscan IPM

Binuscan IPM (Image Processing Machine) je pomocný program, který automaticky optimalizuje barvy, rozlišení a filtrování z podoby v jaké jsou viděny skenerem do provedení, které odpovídá nejlepším možnostem monitoru nebo tiskárny, zatímco v MagicMatch musí uživatel aktivně vytvářet nebo upravovat profil, který dává požadovanou podobu na tiskárnu nebo monitor.

Okno binuscan IPM je řízeno pomocí programu binuscan IPM; nicméně některé ovládací prvky, jako např. světla, stíny a další, jsou odstraněny nebo vypnuty. Pro snímání vašich obrazů poskytuje tři dodatečné režimy snímání

Barvy na stupně šedi | Barvy na CMYK B/W | Šedou na CMYK B/W
Původní je barva Převádí barevný obraz do škály odstínů šedi. Přestože je na obrazovce ukázán obraz v odstínech šedi, je dosud simulován barevnými pixely a barva je jasnější než při použití režimu snímání s 256 odstíny šedi. | Původní je barva Obraz, který získáte, je v odstínech šedi. Nicméně bude rozdělen do čtyř úrovní, jako při použití CMYK, aby došlo k rozdělení barvy na tyrkysovou, fialovou, žlutou a černou. Obraz, který získáte, je jasnější než při použití režimu snímání s 256 odstíny šedi. | Původní je šedá Obraz, který získáte, je v odstínech šedi. Nicméně bude rozdělen do čtyř úrovní, jako při použití CMYK, aby došlo k rozdělení barvy na tyrkysovou, fialovou, žlutou a černou. Obraz, který získáte, je jasnější než při použití režimu snímání s 256 odstíny šedi.

MagicMatch

MagicMatch je řízen pomocí programu Kodak KCMS. Uživatelé si mohou pro dosažení odpovídajících barev vybrat profil tiskárny, ačkoliv ovládací prvky snímání jsou víceméně stejné jako v binuscan IPM. V tomto bodě vytvořil MagicScan skupinu profilů tiskárny, která poskytuje prostředky pro přenos dat ze zdroje k cíli. Z nabídky zvolte Profil tiskárny, který nejlépe odpovídá vámi používané tiskárně.

Poznámka: Některé ovládací prvky jako např. světlo, stín a další jsou odstraněny nebo vypnuty.

Používáte-li profil kompatibilní s ICC(International Color Consortium), umožní vám MagicScan přidat nový profil tiskárny do existující skupiny profilů. Tento proces je kompatibilní se systémem Windows a systémem ColorSync na platformě Macintosh. Jestliže chcete instalovat profil tiskárny do svého počítačového systému, nahlédněte, prosím, do příručky dodávané s vaší tiskárnou. Po instalaci novějšího profilu aktualizuje MagicScan profil tiskárny automaticky. Později můžete tento profil tiskárny zvolit ze seznamu profilů tiskárny v MagicScan jako výstupní zařízení obrazu.

Seznam profilů tiskárny

Tato volba určuje, na jaké výstupní zařízení bude odeslán obraz po úpravě barev. To znamená, že vám umožní vybrat cílový výstup pro vaše snímané obrazy.

Různá výstupní zařízení vyžadují různé barevné kalibrační profily. Pokud se pro některé rozhodnete a budete chtít sejmutý obraz odeslat na výstupní zařízení (tiskárnu, monitor...), musíte vybrat odpovídající profil tohoto zařízení. Později, po úpravě barev, dostanete obraz odpovídající předloze.

Profil výstupního zařízení tvoří dvě širší kategorie: monitory a tiskárny. Jestliže chcete zobrazit snímaný obraz na obrazovce počítače, zvolte Bez tiskárny. V opačném případě zvolte ze seznamu profilů tiskárny takový profil tiskárny, který nejlépe odpovídá vaší tiskárně. Dostupné režimy pro obraz jsou následující:

Bez tiskárny:

použije se monitor namísto profilu tiskárny

Profily:

zobrazí se seznam dostupných profilů tiskárny

Nezapoměňte, že tato nabídka je aktivní pouze v případě, že je vybrán pracovní režim MagicMatch.