MagicScan Readme 

MagicScan에 오신 것을 환영합니다. 

이 문서를 주의 깊게 읽어보십시오. 설명서에는 포함되지 않은 중요한 정보가 들어있습니다. 

이 문서에는 다음과 같은 주제를 포함합니다.     
     
     * 시스템 요구 사항 
     * 사용자 안내서/온라인 도움말 
     * 네트워크 스캔 참고 
     * 문제 해결

[시스템 요구사항]
     Windows 95 또는 그 이후 버전
     Windows NT 3.5  또는 그 이후 버전 

[사용자 안내/온라인 도움말]

1. 사용자 안내와 온라인 도움말은 HTML 형식으로 쓰여 있습니다. 이 전자 문서를 읽기
    전에 사용자는 Netscape 또는 Internet Explorer 같은 웹 브라우저를 설치해야 합니다.  
2. 사용자는 다음과 같은 WWW 사이트에서 Netscape 또는 Internet Explorer를 다운로드 할
    수 있습니다.          
    
         http:\\home.netscape.com, 
         http:\\home.microsoft.com

[네트워크 스캔 참고]
1. 특정 조건 내에서 Windows 안의 NetHeapSize는 더 큰 값으로 재설정해야 합니다. 
    Windows에서 제시되는 값을 사용하십시오. 
2. 스캔하기 전에 서버와 클라이언트 양 쪽 다 NETBIOS 드라이버 불러오기를 요구 
   합니다(예: NETBIOS.EXE in Novell Netware).
3. 스캐너 검사 프로그램에는 로컬 스캐너 검사만이 가능합니다. 이 프로그램에서는 네트
   워크 스캐너를 검사할 수 없습니다. 
4. 일부 OCR 패키지 용 ISIS 드라이버는 네트워크 스캔을 지원하지 않습니다. 

[문제해결]
1. "메모리 할당 오류" 메시지가 나타나면 드라이버는 Windows 디렉토리에 있는  UMAXDRV.INI 파일을 수정하게 됩니다. 드라이버 구현을 위해 Windows를 재시작합니다. 어떤 문제가 발생하고, 원래 상태(변경되지 않은 UMAXDRV.INI 파일)로 돌아가려면 텍스트 편집기를 사용하여 UMAXDRV.INI 파일을 수정하십시오. UMAXDRV.INI 파일의 목차는 아래와 같이 나타나야 합니다.            
           
           [UMAX_Drivers]
           DriverType=UMAXASPI

           [UMAX_SCSI]
           InterfaceType=ASPI Compatible
           VxDAllocateMemory=1

드라이버는 "VxDAllocateMemory" 값을 1로 변경하게 됩니다.  
초기 값을 저장하려면 값을 0으로 변경하십시오. 

참고: CONFIG.SYS 파일에 UMAXMEM.SYS 드라이버를 이전에 불러왔으면 삭제하십시오.       
      "VxDAAllocateMemory=1"인 경우 UMAXMEM.SYS 드라이버는 필요하지 않습니다.              
      이 항목은 UMAXMEM.SYS 드라이버와 동일한 동작을 수행할 것입니다.

2. "ncb_bridge 필드가 00 또는 01이 아닙니다"라는 NETBIOS 오류 메시지가 나타나면, 네트워크 설치를 실행하여 서버와 클라이언트 모두의 기본 프로토콜로써 ipx/spx NETBEUI 또는 NETBIOS와 같은 NETBIOS 드라이버를 선택해야 합니다. Windows 3.1과 Windows 95 모두 네트워크 설치는 제어판에 있습니다.

*************END OF README FILE***********************
