Hemsida Översikt Enkel styrning Avancerad styrning Specialstyrning

Bildförbättring Ordlista

Hur du gör...

Klicka på det avsnitt du vill läsa.

Spara en scannad bild i en fil

Använda profiler för MagicMatch

Använda diamagasin och ramhållare/Filmhållaren för negativ

Utföra flera scanningar eller en batch-scanning

Scanna en CMYK-bild

Scanna ett negativ

Spara och ladda bildinställningar

Prova resultat av bildscanningar

Ta bort skiftningar från scannade bilder

Ställa in punkten för högdagrar/skuggor

Spara en scannad bild i en fil

Det finns tre olika sätt att spara en scannad bild i en fil:

1. Om du kör MagicScan genom en tillämpning visas den scannade bilden under den aktuella tillämpningen när du har klickat på knappen Scanna och utfört en slutgiltig scanning. Du kan ändra den scannade bilden innan du sparar den. Information om hur du kan spara en ändrad scannad bild bör finnas i användarhandboken för tillämpningen.
2. Dubbelklicka på programikonen för MagicScan i programgruppen för MagicScan (eller MagicScan-ikonen i mappen för MagicScan) om du vill starta programmet. Om du kör MagicScan på det här sättet kan du spara den scannade bilden direkt när du har klickat på knappen Scanna. Men om du vill ändra den scannade bilden med en tillämpning måste du starta tillämpningen och öppna filen med den scannade bilden.
3. Klicka på knappen Prov så att fönstret Prov öppnas. Klicka på knappen Spara om du vill spara bilden. Se till att bildens upplösning är anpassad för visning (endast 72 dpi).

Använda profiler för MagicMatch

- Välj styrning för MagicMatch. Rullningslistan med skrivarprofiler aktiveras i det här läget.
- Hitta rullmenyn Skrivarprofil.
- Välj önskad utdataenhet från rullmenyn Skrivarprofil.
  Du måste veta vilken skrivare du vill använda för att skriva ut den scannade bilden. Välj skrivarprofil på rullmenyn.
- Klicka på knappen Scanna när du vill spara bilden.
- Skriv ut den scannade bilden.

Använda diamagasin eller ramhållare/

Filmhållaren för negativ

Om du vill scanna overheadbilder måste du använda ett diamagasin eller en ramhållare när du placerar dem i scannern.

Scanningsramar och filmhållare för negativ är till för att användas med diabilder och negativ. Scanningsramar är tunna, rektangulära plastramar med gångjärn som kan hålla ett något mindre originaldokument. Scanningsramarna finns i ett antal olika storlekar, bl.a. 35mm,120 mm och 4 x 5 tum. Filmhållaren för negativ är en rektangulär plastram med två rader som kan hålla sex negativ var. Ett gummiskydd används med filmhållaren för att undvika att negativen böjs när de ligger på scannerns objektglas. Det finns orienteringshål på ramarnas kortsidor. När en eller flera av de här ramarna läggs på scannerns objektglas och du klickar på knappen "Scanna" känner scannern automatiskt av att varje ram finns med hjälp av orienteringshålen. Därför tas endast det som finns inom varje scanningsram med vid förhandsgranskningen.

Använd scanningsramar och filmhållare för negativ på följande sätt:

1. Välj ett scanningsramsformat som är tillräckligt stort för hela originaldokumentet och se till att orienteringshålen inte täcks.
2. Välj alternativet Ramhållare i MagicScan om du använder ramhållare. Välj Negativ om du använder filmhållare för negativ. Det finns en detaljerad beskrivning av hur du använder ramhållare i den elektroniska handboken för MagicScan.
3. Öppna scanningsramen/filmhållaren för negativ och lägg originalet i den. Se till att orienteringshålen inte täcks.
4. Öppna scannerns lucka och lägg scanningsramen/filmhållaren för negativ på objektglaset.
   Obs! Filmhållaren för negativ måste placeras lodrätt på på objektglaset. Gummiskyddet läggs över som visas ovan. Annars utförs inte scannigen på rätt sätt.
   Lyft bort adaptern för overheadmaterial och placera scanningsramen på scannerns objektglas.
   Justera scanningsramens placering så att den ligger i linje med någon av linjalerna vid kanten av scannerns objektglass. Det här gör du enklast genom att placera scanningsramen mot en av linjalerna.
   Obs! Även om felplacerade ramar inte hindrar scannerns arbete kan delar av scanningsramen komma med i den scannade bilden.
5. Följ stegen under enkel scanningsprocedur när du scannar bilderna.

Om du ska scanna 35mm diablder måste du använda ett diamagasin.

1. Placera diabilden i diamagasinet.
2. Lyft bort adaptern för overheadmaterial och placera diamagasinet på scannerns objektglas.
3. Rada upp orienteringshålen så att hela magasinet får plats på scannerns objektglas, och magasinets kanter är i linje med linjalerna på scannerns objektglas.
   Obs! Även om felplacerade magasin inte hindrar scannerns arbete kan delar av diamagasinet komma med i den scannade bilden.
4. Välj Magasin för 35 mm dia på menyn Scanningskälla.
5. Följ stegen under enkel scanningsprocedur när du scannar bilderna.

Scanna flera eller utföra Batch-scanning

- Klicka på verktyget Lägg till ram och klicka sedan och dra.
  En ny ram visas i fönstret Förhandsgranskning när du drar musen. Du kan också skapa en ny ram genom att välja Ny på menyn Ram. När en ny ram skapas läggs den till i jobblistan.
  Eller, välj Duplicera på menyn Ram när du kör ett Batch-jobb så skapas en ny post i dialogrutan Jobblista.
- Klicka på Ramverktyget och klicka inuti den nya ramen så att den markeras som aktiv. När den nya ramen (eller en ram du skapar senare) markerats som aktiv tillämpas funktionerna i MagicScan endast på den ramen.
  Obs! När du lägger till en ram med verktyget Lägga till ram kan du justera ramens position genom att välja verktyget Ram och klicka och dra en punkt innanför ramen.
- Välj alla scanningsinställningar och bearbetningsinställningar för den aktiva ramen, precis som du skulle göra för en enkel scanning.
- Bekräfta, ta bort eller ändra motsvarande ny rad i jobblistan enligt önskemål.
- Klicka på knappen Scanna så startas ditt scanningsprogram.

När du är nöjd med ditt scanningsprogram klickar du på knappen Scanna så att programmet börjar köras. När hela programmet utförts är scannern i viloläge och alla rader i jobblistan har statusen Klar. MagicScan väntar nu på nästa användaråtgärd. Du kan fortsätta utveckla nya bildfiler i MagicScan eller klicka på knappen Stäng och återgå till din bildtillämpning.

Tänk på att du med alternativet Scanna flera scannar flera bilder i flera scanningspass. Med Batch-scanning scannar du flera bilder i ett scanningspass.

Välj Batch-scanning i följande situationer:

- En ram motsvarar ett jobb. Ramar (jobb) med samma inställningar för t.ex. MagicMatch, filtrering, avrastrering, upplösning med mera kan scannas snabbt om du väljer Batch-scanning.
- Ramar (jobb) inom en liten yta i förhandsbilden ska scannas.
- Ramar går i varandra eller har nästan samma inställningar för upplösning.

Välj Scanna flera i följande situationer:

- Olika inställningar används för varje scanningsram.
- Ramarna i förhandsbilden är vitt utspridda.

Scanna en CMYK-bild

CMYK-bilder är de som oftast används i trycksaker. Separera en färgbild till CMYK-format genom att göra följande:

1. Välj scanningsläget "Färg, CMYK".
2. Välj en skrivarprofil från menyn Skrivarprofil. Du bör välja den MagicScan-skrivarprofil som bäst överensstämmer med din skrivare.
3. Klicka på knappen Scanna.
4. CMYK-bilden visas i huvudfönstret i bildredigeringsprogrammet.

Scanna negativ

- Se till att adaptern för overheadmaterial har anslutits till scannern.
- Använd ramhållare vid placering av fotografiska negativbilder.
- Placera ramhållaren på scannerns objektglas. Läs Placera dokumentet om du vill ha mer detaljerad information.
- Välj scanningskälla för negativbilden. Det finns fem extra alternativ för UTA (Negativ) som bara kan användas med vissa typer av scanrar. För scanrar som inte har de här alternativen används standardalternativet. Välj det alternativ som bäst stämmer överens med den filmtyp som använts till din diabild.
- Välj andra scanningsinställningar, t.ex. scanningsläge, upplösning med mera.
- Klicka på knappen Scanna så att negativet scannas.

Spara och ladda bildinställningar

Inställningsfiler är externa arkiv över inställningar och parametrar för MagicScan. Det finns också två olika slags interna arkiv över inställningar. Den första typen är helt enkelt ett slags arbetsarkiv, ett internt minne över de parametrar som angetts med inställningar vid något tillfälle.

Det andra interna arkivet är de fabriksinställningar som gjorts för MagicScan. Det är de här inställningarna som visas första gången du startar MagicScan på din dator. Du kan återställa alla inställningar till fabriksinställningarna när som helst genom att välja Återställ inställningar på menyn Inställningar.

Ladda bildinställningar genom att göra följande:

1. Välja kommandot Ladda inställningar på menyn Inställningar. Dialogrutan Ladda inställningar visas.
2. Skriv filnamnet för de inställningar du vill ladda och klicka på OK.
3. De tidigare bildinställningarna laddas och tillämpas på den aktuella bilden.

Spara bildinställningar genom att göra följande:

1. Ställa in alla scanningsinställningar du vill spara.
2. Välja kommandot Spara inställningar på menyn Inställningar.
3. Skriva filnamnet du vill spara inställningarna under och klicka på OK.
4. De aktuella inställningaran sparas när du klickar på OK. Du kan använda kommandot Ladda inställningar om du vill använda de här inställningarna för en annan bild.

Obs! Om du ändrar de bildinställningar du laddat med kommandot Ladda inställningar och vill spara dem med ett annat filnamn måste du använda kommandot Spara inställningar som. Annars skrivs de befintliga inställningarna över när du sparar de nya.

Prova resultat av bildscanningar

För att du ska kunna se till att du blir nöjd med den scannade bilden, kan du prova den i MagicScan. Det kan vara bra att granska bilden noga innan du klickar på knappen Scanna.

Prova en bild:

1. Klicka på knappen Förhandsgranska i MagicScan. En förhandsbild visas i fönstret Förhandsgranskning.
2. Justera scanningsinställningarna enligt önskemål.
3. Klicka på knappen Prov. Fönstret Prov visas och förhandsbilden visas i helskärm.
4. Alla bildinställningar som du ställt in i styrpanelen, utom upplösningen, används med den scannade bilden som visas i fönstret Prov.
5. Kontrollera att den scannade bilden överensstämmer med dina önskemål.
6. Klicka på verktyget Förbättring om du vill förbättra bildens färger.
7. Klicka på knappen Spara om du vill spara den här bilden eller klicka på Stäng om du vill sluta granska bilden och stänga fönstret Prov.
8. Klicka på knappen Scanna i fönstret Förhandsgranskning när du vill starta den slutgiltiga scanningen.

Ta bort skiftningar från scannade bilder

Om du upptäcker fel i den scannade bilden, t.ex. en oönskad skiftning i en scannad färg, kan du vilja rätta till dem. Du kan använda verktyget Neutralisera för att lösa det här problemet.

1. Klicka på verktyget Förbättring i fönstret Förhandsgranskning. Dialogrutan Förbättring visas.
2. Klicka på fliken Neutralisera.
3. Placera pipetten i bilden i antingen Exempel 1 eller Exempel 2.
4. Välj en punkt med gråskala (eller svartvitt) från bilden och klicka musknappen.
5. Bilden målas om så att resultatet visas.

Läs under Verktyget Neutralisera om du vill ha mer information.

Ställa in punkten för Högdagrar/Skuggor

Verktygen Högdagrar och Skuggor ger dig möjligheten att jämföra olika områden i bilden. De här verktygen fungerar tillsammans med skjutreglagen Högdagrar och Skuggor i Styrpanelen. Det innebär att om du använder verktygen för att ändra kontrasten i bilden, så flyttas skjutreglagen automatiskt så att de motsvarar dina ändringar och tvärtom.

Verktyget Högdagrar | Verktyget Skuggor

Om du vill använda något av verktygen Skuggor eller Högdagrar, klickar du på respektive ikon. När markören placeras över förhandsbilden byter den utseende i enlighet med det valda verktyget. När du har valt verktyget Högdagrar och klickar på någon punkt i förhandsbilden, ställs värdet för högdagrar in enligt ljusstyrkan för den pixel som utgör den valda punkten i bilden. Förhandsbilden ändras så att resultatet av din ändring visas.

När du har valt verktyget Skuggor och klickar på någon punkt i förhandsbilden, ställs värdet för skuggor in enligt ljusstyrkan för den pixel som utgör den valda punkten i bilden. Förhandsbilden ändras så att resultatet av din ändring visas.

Om du vill jämföra två punkter, kan du, med verktyget Högdagrar som exempel göra fäljande:

1. Dra pipetten, med musknappen nedtryckt, till den punkt du vill jämföra. Hela bilden ändras på ett sådant sätt att pixelområden får en skarpare kontrast.
2. Genom framgångsrik pixelmarkering kan du till slut hitta bildens ljusaste område. När du släpper musknappen ändras bilden så att det totala resultatet visas.
3. Du kan på ett liknande sätt använda verktyget Skuggor om du vill hitta bildens mörkaste område genom att markera successivt mörkare pixlar.

Normal bild | Högdagrar 130 | Skuggor 10 | Högdagrar 130 och Skuggor 10