MagicScan Readme 

Willkommen bei MagicScan

Bitte lesen Sie dieses Dokument sorgfältig. Es enthält wichtige Informationen, die 
in der Dokumentation nicht enthalten sind.

Dieses Dokument behandelt folgende Themen:

     * Systemvoraussetzungen
     * Benutzerhandbuch/Online-Hilfe
     * Hinweise zum Scannen im Netz
     * Fehlerbehebung

[Systemvoraussetzungen]
     Windows 95 oder höher
     Windows NT 3.5 oder höher

[Benutzerhandbuch/Online-Hilfe]

1. Das Benutzerhandbuch und die Online-Hilfe sind im HTML-Format verfaßt. Damit Sie 
    diese elektronischen Dokumente lesen können, müssen Sie einen Web-Browser, z. B. 
    Netscape oder Internet Explorer installieren.
2. Laden Sie Netscape an der WWW-Site
         http:\\home.netscape.com 
    oder den Internet Explorer an der Site
         http:\\home.microsoft.com
    herunter.

[Hinweise zum Scannen im Netz]
1. Unter bestimmten Bedingungen muß NetHeapSize unter Windows auf 
    einen höheren Wert gesetzt werden. Verwenden Sie den von Windows vorgeschlagenen
    Wert.
2. Sowohl der Server als auch der Client benötigen einen NETBIOS-Treiber, der vor dem
   Scannen geladen werden muß (z. B. NETBIOS.EXE in Novell Netware).
3. Das Scanner-Testprogramm kann nur den lokalen Scanner testen. Der Netzscanner 
   kann nicht getestet werden.
4. Die für einige OCR-Pakete verwendeten ISIS-Treiber unterstützen das Scannen im Netz nicht.


[Fehlerbehebung]
1. Wenn eine Speicherzuweisungs-Fehlermeldung angezeigt wird, ändert der Treiber
    die UMAXDRV.INI-Datei im Windows-Verzeichnis. Starten Sie Windows neu, 
    um den Treiber zu implementieren. Wenn ein Problem auftritt und Sie den 
    ursprünglichen Zustand (eine unveränderte UMAXDRV.INI-Datei) wiederherstellen
    möchten, verwenden Sie einen Texteditor, um die UMAXDRV.INI-Datei zu ändern.
    Die Datei UMAXDRV.INI sollte wie folgt aussehen:

           [UMAX_Drivers]
           DriverType=UMAXASPI

           [UMAX_SCSI]
           InterfaceType=ASPI Compatible
           VxDAllocateMemory=1

   Der Treiber hat den Wert "VxDAllocateMemory" auf 1 geändert. 
   Ändern Sie den Wert auf 0, um den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen.

Hinweis: Ist bereits ein UMAXMEM.SYS-Treiber in der CONFIG.SYS-Datei installiert, entfernen Sie diesen.
      Der UMAXMEM.SYS-Treiber wird nicht benötigt, wenn "VxDAllocateMemory=1". 
      Dieser Eintrag hat dieselbe Wirkung wie der UMAXMEM.SYS-Treiber.

2. Wenn die Fehlermeldung "ncb_bridge field not 00 or 01" vom NETBIOS ausgegeben
   wird, müssen Sie das Netzwerk-Setup ausführen, um einen NETBIOS-Treiber, z.B.
   NETBEUI oder NETBIOS, über ipx/spx als Standardprotokoll sowohl für den Server als  
   auch für den Client auszuwählen. Das Netzwerk-Setup befindet sich sowohl unter Windows 
   3.1 als auch Windows 95 in der Systemsteuerung.

*************END OF README FILE***********************
