Home Page Perspectiva Geral Controlos Avançados Controlos Especiais Aprimoramento de Imagens

Como…. Glossário

Controlos Básicos

Três controlos de scanner lhe permitir digitalizar a imagem. O controlo básico é o Controlo Manual. Proporciona todas os controlos de scanner necessárias para a digitalização de imagens. Vamos introduzir aqui as funções básicas que deverá conhecer. | Faça clique sobre o tópico que deseja aprofundar. Coloque o Documento Faça clique sobre o Botão Pré-Visualização Utilize a Ferramenta Moldura e a Ferramenta Zoom O Modo Digitalização O Original Escolher Resolução Filtragem da Imagem Efectuar Eliminação do Ecrã Obter uma Imagem Digitalizada

Coloque o Documento

A colocação do documento não é um factor de importância vital na qualidade geral da digitalização. No entanto, a colocação correcta do documento no scanner pode ajudar a aumentar a velocidade de digitalização e de processamento da imagem. Para colocar correctamente a image no vidro, siga os seguintes passos:

1. Levante a tampa de documentos do scanner.
2. Coloque a imagem de face para baixo no vidro de objectos do scanner. Consulte a documentação do scanner para a colocação correcta do documento.
3. Baixe a tampa de documentos.

Ligue o computador e o scanner. Quando os indicadores de alimentação e de prontidão do scanner estiverem constantemente acesos, está pronto para digitalizar.

Se pretender digitalizar transparências, pode ter que utilizar um tabuleiro lateral e um suporte de ,olduras para o ajudar a digitalizar. Consulte Utilização do tabuleiro lateral ou do suporte de molduras

Faça clique sobre o Botão Pré-Visualização

Antes de digitalizar uma imagem, pode ajudar obter primeiro uma pré-visualização da imagem no vidro de objectos do scanner. A digitalização básica consiste na captação de uma imagem através da janela MagicScan, o ajustamento de algumas definições do MagicScan, a selecção do botão "PRÉ-VISUALIZAÇÃO" para obter uma ideia da área que pretende incluir numa digitalização final, a colocação de uma moldura de selecção à volta da área de interesse. A imagem pré-visualizada será apresentada com baixa resolução na janela Pré-Visualização. Se pretender alterar a resolução da pré-visualização da imagem, faça clique sobre o botão no canto inferior esquerdo. Aparecerá uma caixa de diálogo que lhe permite definir a resolução pretendida para a imagem pré-visualizada. No entanto a resolução aqui definida refere-se apenas à imagem apresentada na Janela Pré-Visualização. Note que depois de fazer clique sobre o botão DIGITALIZAR, a resolução da imagem será a definida na barra de Resolução na Janela Controlo.

Nota: Antes de fazer clique sobre o Botão Pré-Visualizar, pode definir as definições de imagem pretendidas e ajustar o tamanho da pré-visualização para acelerar o processo de digitalização e permitir um pré-processamento correcto da digitalização final.

Para repor o tamanho de pré-visualização:

Através das acções de fazer clique e arrastar os limites (réguas) horizontais e verticais da área de pré-visualização, pode ajustar o tamanho da pré-visualização da imagem digitalizada.

Utilize a Ferramenta Moldura e a Ferramenta Zoom

Pode definir os limites da área a incluir na digitalização final através da Ferramenta Moldura.

E a Ferramenta Zoom permite-lhe "ampliar" ou "reduzir" uma imagem dentro da janela de pré-visualização; a ampliação (aparece o sinal + no cursor do zoom) aumenta a visualização da imagem activa de forma a permitir trabalho em pequenos detalhes de uma imagem. A redução (aparece o sinal - no cursor do zoom) reduz a visualização da imagem activa quando, por exemplo, pretender verificar a totalidade da imagem pré-visualizada.

Se a imagem que pretende digitalizar for muito pequena, pode utilizar a ferramenta zoom para ampliar a imagem e utilizar a ferramenta moldura para seleccionar a secção que pretende digitalizar. É muito útil obter uma imagem digitalizada com precisão.

A utilização da ferramenta moldura é muito fácil, basta

1. Seleccionar a Ferramenta Moldura fazendo clique sobre o ícone Ferramenta Moldura.
2. Arrastar o cursor para a área de pré-visualização e libertar o botão do rato quando a moldura de selecção estiver na posição adequada.
3. Para ajustar o tamanho ou a forma da moldura de selecção - colocando o cursor do rato sobre a região e, em seguida, fazendo clique e arrastando na direcção indicada pelas setas.
4. Para mover a moldura de selecção sem alterar o respectivo tamanho ou forma, coloque o cursor dentro da moldura de selecção e arraste-o para a localização desejada.
5. Para criar uma moldura de selecção completamente nova, coloque o cursor fora da moldura de selecção existente e arraste na diagonal. A primeira moldura de selecção irá desaparecer, enquanto a segunda irá permanecer.

Ver também: Adicionar Ferramenta Moldura e Ferramenta de Mão

Para utilizar a ferramenta Zoom:

1. Seleccionar a Ferramenta Zoom fazendo clique sobre o ícone Ferramenta Zoom.
2. Coloque o cursor na área de pré-visualização. O cursor irá alterar-se para uma lupa sempre que estiver no espaço de pré-visualização.
3. Amplie (aumente uma área) através do posicionamento do cursor numa área de interesse na área de pré-visualização e fazendo clique com o botão esquerdo do rato. A área de pré-visualização dobrará em tamanho. Faça clique novamente e a área será novamente ampliada num factor de 100%. Através da repetição deste processo, pode ampliar a apresentação de pré-visualização da imagem até 800% do tamanho original.
4. Como alternativa ao método acima mencionado, seleccione a Ferramenta Zoom e, em seguida, mantendo premido o botão do rato, arraste o cursor por cima da área que pretende ampliar. Aparecerá uma moldura sólida, a definir a área de ampliação, enquanto o botão do rato for mantido premido. Ao libertar o botão do rato, a área definida será ampliada.
5. Utilize as barras de deslocação para visualizar áreas ocultas da imagem de pré-visualização apresentada.
6. Para utilizadores do Macintosh Coloque a lupa sobre o centro da área a reduzir. Prima e mantenha premida a tecla Opção e, em seguida, faça clique com o botão do rato. Para Utilizadores do Windows: Efectue uma redução através do posicionamento do cursor na área de pré-visualização e fazendo clique com o botão direito do rato (ou SHIFT + Botão Esquerdo do Rato).
7. Faça duplo clique com a ferramenta Zoom para reverter a imagem para o tamanho de visualização normal (100%).

O Modo Digitalização

O Modo Digitalização especifica o modo no qual a imagem deve ser digitalizada. O MagicScan proporciona o seguinte modo de digitalização. Pode escolher Cor RGB, Cor CMYK, CIE Lab, Cor sRGB, Escalas de 256 cinzentos, Representação por Linhas P/B e 256 cores para a imagem digitalizada.

Ver também: Modo Digitalização

O Original

Esta instrução indica ao Scanner qual a forma que a imagem de origem irá tomar. O Scanner pode digitalizar a partir dos seguintes tipos de origem:

De Mesa (Reflectiva)
Digitaliza documentos em papel ou imagens. Escolha esta opção para originais em papel (não transparências) que consistam de um tipo de material opaco, tal como fotografias, panfletos, jornais e assim por diante.

Transmissivo
Digitaliza transparências (esta opção só está disponível quando o UTA estiver ligado). Escolha esta opção para objectos transparentes (através dos quais a luz pode passar, por exemplo slides de retro-projecção) se um Adaptador de Transparências estiver instalado e ligado.

Negativo
Digitaliza negativos fotográficos. Escolha esta opção para negativos de fotografias ou filmes se um adaptador de transparências estiver instalado e ligado.

As cinco opções adicionais para o Negativo só estão disponíveis para determinados tipos de scanner. Para os scanners que não possuam estas opções, é utilizada a opção predefinida. Seleccione a opção que corresponde ao tipo de filme utilizado no slide.

Tabuleiro de Slides de 35mm
Se escolher a opção Tabuleiro de Slides de 35mm , deve utilizar o Tabuleiro de Slides, mesmo que seja para apenas um slide. Além disso, o MagicScan inicia automaticamente uma digitalização múltipla. O tabuleiro de slides foi concebido para transportar vários slides de 35mm. O programa detecta automaticamente a localização e a orientação dos slides.

Suporte de Molduras
Se desejar digitalizar transparências (não em slides de 35mm), deve utilizar um suporte de moldura para as segurar. O suporte de molduras foi concebido para transportar transparências gerais. O programa detecta automaticamente a localização e a orientação das molduras. Para utilizar o suporte de molduras, consulte Utilização do tabuleiro lateral ou do suporte de molduras

Escolher Resolução

A definição de resolução determina a quantidade de informação que o scanner irá captar numa imagem digitalizada resultante. Quanto mais alta for a resolução, mais fino será o detelhe da imagem e maior será o tamanho do ficheiro de imagem. Obviamente, um aumento de resolução irá resultar num aumento correspondente nos dados da imagem e no tamanho do ficheiro de imagem.

A resolução significa o número de pixels por polegada num ecrã ou num ficheiro de imagem ou o número de pontos por polegada (PPP)/ linhas por polegada (LPP) num ecrã de meios tons. As imagens de mais alta resolução mostram melhor os detalhes, mas são também muito maiores do que as imagens de mais baixa resolução.

200 PPP | 50 PPP

Pode seleccionar qualquer das resoluções apresentadas no submenu de acordo com o scanner ligado ao computador ou especificar a sua própria resolução através da selecção da opção PPP Personalizados... a qual chama a caixa de diálogo Resolução de Digitalização Personalizada. Repare que existem várias definições sob "Resolução Personalizada." O MagicScan permite-lhe definir mais três definições de resolução. Digite a resolução pretendida (em ppp) e faça clique sobre OK. Estas três definições serão apresentadas por baixo das definições ppp Personalizados… no menu sobreposto Resolução, de forma a poder escolher estas definições sempre que delas necessitar.

Filtragem da Imagem

A filtragem é tipicamente útil para imagens de alto contraste cujas extremidades e limites da imagem necessitem de suavização ou de aumento de nitidez através da alteração dos valores dos pixels nessas regiões da imagem. Escolha Filtrar a partir do menu Imagem. É apresentado um submenu.

Sem Filtro | Tornar Mais Nítida Tornar Ainda Mais Nítida | Tornar Menos Nítida Tornar Ainda Menos Nítida | Utilização da Máscara de Nitidez
Esta é a opção de filtro predefinida. Não terá lugar qualquer filtração ao utilizar esta opção. | Dá êmfase às extremidades de uma imagem. Esta opção torna mais nítidos os limites da imagem através do aumento do contraste relativo entre pixels adjacentes. De uma forma geral, filtros de nitidez só devem ser utilizados quando pretender acentuar as diferenças entre uma área de cor e uma outra. | Suaviza a imagem Esta opção suaviza quaisquer transições nítidas de matiz entre dois pixels adjacentes. | O filtro Máscara de Nitidez detecta extremidades de formas e limites de cores e, em seguida, proporciona-lhes êmfase com um tipo de sublinhado. Através da abertura do submenu Máscara de Nitidez, aparece a caixa de diálogo Máscara de Nitidez. You can choose Unsharp Masking preprocessing in three strengths: Low, Medium, and High or define it in terms of percentages (1% to 200%)

Do Descreen

Descreen is a preprocessing option which can be used to minimize the appearance of unsightly interference patterns (moiré patterns) which may occur in your image file when scanning original documents created by a halftone process.

Many kinds of graphic images which are printed for publication are printed by a halftone process. Halftone printing technology uses a lattice of uniform squares with a dot printed in each lattice cell. By using dots of graduated size, a desired fraction of each lattice cell may be colored (the ink color) and the remainder of the cell may be left white (the paper color). The illusion of a continuous variation of gray or color tones occurs when we look at a halftone graphic because the eye averages features which are not clearly seen as object details. In newspaper photographs the halftone lattice is coarse enough to be seen easily. In glossy magazine printing, the lattice is much finer and therefore more difficult to detect.

If you choose halftone-printed graphic material as your object for scanning, its halftone printing dot pattern may result in interference patterns occurring in the resulting scanned image. The image may appear to have a checkered, banded, or dotted appearance. These interference patterns are called moiré patterns. Descreen preprocessing can minimize the transfer of moiré patterns into your image file.

Besides a default setting of None (no descreening), the Descreen selector provides three grades of descreen preprocessing.

None | Art Print
No descreening. | Smoothes the fine dot pattern found in high quality art prints. magazines.
Magazine | Newspaper
Smoothes the fine dot pattern found in glossy magazines. | Smoothes the coarse grain pattern commonly found in newspaper images.
Custom |
The user will specify a value for the lines per inch (lpi). |

Original | Image with Magazine Descreen

Get a Scan Image

To get a scanned image is very easy, simply click SCAN button in the Preview Window. The chosen area in the Preview Window will be scanned. The scanned image will be transferred to your application and will appear on your screen.

Note: When scanning with MagicScan in a Network, the Networking Scan Server dialog box displays the scanner status and the percentage of scan complete. After the scan has been completed, the scanned image will be shown on the client computer.

If you wish, save the resulting scanned image by using the appropriate application commands and image file format. Refer to your application documentation for assistance in completing these steps. In addition, if you want to scan directly to a file, click PROOF button and save the file. Or, invoke MagicScan without through any other application software by clicking MagicScan program icon from MagicScan group window / folder. In this situation, the scanned image can be saved automatically after you click SCAN button.

Add Frame Tool

Use the Add Frame Tool to create a new selection frame within the preview screen for multiple scan and batch scan.

Adding a new frame does not eliminate frames currently on the preview screen. A new job will be created in the Job List Box. To add a frame, do the following:

1. Click on the Add Frame Tool icon from the Preview Window.
2. Place the cursor where you wish to make the frame.
3. Click and hold the mouse key down at that position. The cursor changes to a pointer arrow.
4. Keeping the mouse key pressed, drag the corners or sides to the desired shape and size. Then release the mouse key.

Hand Tool

The Hand tool allows you to scroll through an image on the Preview screen.

To use the Hand Tool do the following:

1. First of all, create a new frame and job in the Job List using the Add Frame Tool.
2. Click on the hand tool Icon. The cursor will change to a hand shape within the preview area.
3. Position the cursor over the image, click and hold down the mouse key to grasp the image, thus enabling you to move the image around as you please.