首頁 概觀 基本控制 進階控制 特殊控制

加強影像色彩特性 如何…

術語

位址: | 界定周邊設備所在位置的記憶號碼。
亮度: | 決定掃瞄影像整體的明亮程度。
對比: | 影像中最亮與最暗部分之比較。低對比表示影像灰暗, 高對比則表示影像中的亮度與暗度間之差異極大。
點陣調色: | 產生不同圖案與尺寸的點, 使眼睛產生看到不同灰階層 的效果。
DPI: | 每英吋點數, 解析度的測量單位。
灰階: | 由黑到白之間均勻灰色漸層, 一個灰階影像就是含有這 種灰色漸層的影像。
半色調: | 應用黑白二色表現影像, 以肉眼看起來像是有灰階層。
明調: | 原始影像中的最亮區域或是半色調影像中以留白點表現之方式。
色階分布圖: | 掃瞄影像的灰度分布圖。
影像: | 掃瞄原影像得出之單位元影像。
黑/白: | 只包括黑白二種顏色的影像。
原影像: | 用來掃瞄的原稿影像, 如相片、印刷品或透射片。
圖素: | 電腦螢幕或數位式影像上的單一點。
預視尺寸: | 控制預視影像掃瞄區域的功能。範圍愈小, 速度愈快。
預視視窗: | 掃瞄程式的一個控制窗口, 展示預掃瞄影像。
相片/文件影像 類型: | 掃瞄反射稿的模式, 不透明影像包括圖畫、照片等。
解析度: | 測量一個設備所能記錄的細節, 解析度愈高, 影像愈精緻。
暗調: | 原始影像中的最暗區域或是半色調影像中以較大點表現之方式。
TIFF: | 支援多種應用程式的一種影像格式。
光罩: | 安裝在掃瞄器上用來掃瞄幻燈片、底片或 X 光片。
透射片掃瞄器 類型: | 用來掃瞄透射式影像的模式, 例如: 幻燈片、影片、底片或 X 光片。
TWAIN: | 由先進軟硬體公司所發展出來的一種標準, 它使得輸入周邊裝置的整合更為容易。