File Leggimi di MagicScan 

Benvenuti in MagicScan.

Leggere attentamente il contenuto di questo documento, il quale contiene informazioni 
importanti non incluse nella documentazione.

In questo documento vengono trattati i seguenti argomenti:

     * Requisiti di sistema
     * Manuale dell'utente/Guida in linea
     * Note per la scansione in rete
     * Risoluzione dei problemi

[Requisiti di sistema]
     Windows 95 o versione successiva
     Windows NT 3.5 o versione successiva

[Manuale dell'utente/Guida in linea]
1. Il Manuale dell'utente e la Guida in linea sono scritti in formato HTLM. 
    Per leggere questi documenti elettronici, è necessario installare un browser 
    Web, ad esempio Netscape o Internet Explorer.
2. È possibile scaricare Netscape dal sito WWW:
         http://home.netscape.com, 
    o Internet Explorer dal sito WWW:
         http://home.microsoft.com

[Note per la scansione in rete]
1. In determinate condizioni, il parametro NetHeapSize di Windows deve essere 
    impostato su un valore più alto. Si raccomanda l'uso del valore consigliato per Windows.
2. Sia il server che il client richiedono il caricamento di un driver NETBIOS per consentire 
    l'esecuzione della scansione (ad esempio, NETBIOS.EXE in Novell Netware).
3. Il programma Test Scanner è in grado di verificare soltanto lo scanner locale. Non è 
    in grado di verificare lo scanner di rete.
4. I driver ISIS di alcuni pacchetti OCR non supportano la scansione in rete.

[Risoluzione dei problemi]
1. Quando viene visualizzato il messaggio "Errore di allocazione della memoria", il driver
    modifica il file UMAXDRV.INI situato nella cartella di Windows. Riavviare Windows per
    attivare il driver. Se si verifica un problema e occorre ripristinare la versione originale 
    del file UMAXDRV.INI, usare un editor di testo per modificare il file UMAXDRV.INI.
    Questo file dovrebbe contenere le seguenti informazioni:

           [UMAX_Drivers]
           DriverType=UMAXASPI

           [UMAX_SCSI]
           InterfaceType=ASPI Compatible
           VxDAllocateMemory=1

   L'installazione del driver ha determinato l'impostazione di "VxDAllocateMemory" su 1. 
   Sostituire tale valore con 0 per ripristinare il valore originale.

Nota: se è stato precedentemente caricato il driver UMAXMEM.SYS nel file 
      CONFIG.SYS, rimuoverlo. Non occorre usare il driver UMAXMEM.SYS se 
      "VxDAllocateMemory=1". Questo parametro produce lo stesso effetto del driver 
      UMAXMEM.SYS.

2. Se viene visualizzato il messaggio di errore di NETBIOS "Campo ncb_bridge
   non impostato a 00 né a 01", è necessario selezionare un driver NETBIOS, quale 
   NETBEUI o NETBIOS su ipx/spx, come protocollo predefinito sia per il server che 
   per il client. In Windows 3.1 e in Windows 95, il programma di configurazione della 
   rete è situato nel Pannello di controllo.

*************FINE DEL FILE LEGGIMI***********************
