홈 페이지 기본 조정 고급 조정 특수 조정 이미지 향상

작업 방법 용어집

개요

MagicScan을 설치하려면 다음 사양을 만족해야 합니다. 하드웨어 사양: PowerMac이 권장되며 Windows 사용자는 386, 486, Pentium(이상) CPU의 IBM PC나 호환 PC(486 이상 권장) 권장 Windows 사용자는 최소 시스템 메모리 64MB, Macintosh 사용자는 64MB RAM 이상 권장 CD-ROM 드라이브 여유 공간이 있는 하드 드라이브 Windows 사용자는 VGA, Super VGA, 100% 호환 비디오 그래픽 어댑터와 모니터(컬러 이미지의 정밀한 디스플레이를 위해 최소 32K 하이 컬러 VGA 권장, Macintosh 사용자는 비디오 카드가 부착된 컬러 모니터, 256 또는 트루 컬러(24 비트) 비디오 디스플레이 카드 | 참고할 항목을 누르세요. 하드웨어 사양 소프트웨어 사양 MagicScan 실행 MagicScan의 구성 요소

소프트웨어 사양

Macintosh: System 8.5 이상

Microsoft Windows 95, Windows 98 또 이상

Macintosh: 플러그 인이 있는 응용 프로그램 소프트웨어 또는 TWAIN 모듈

Windows: TWAIN 모듈이 있는 응용 프로그램 소프트웨어

Novell Netware, Microsoft LAN Manager, Microsoft Windows for Workgroup, 또는 기타 Netbios 호환 네트워크는 선택 사양

MagicScan 실행

MagicScan을 실행하기 전에, 스캐너와 컴퓨터를 켜고, 스캐너 문서 덮개를 올린 다음, 스캐너의 유리판에 원본 문서를 아래로 향하게 넣고, 문서 덮개나 투명 용지용 투명 어댑터를 내립니다.

MagicScan을 실행하는데는 두 가지 방법이 있습니다:

- MagicScan 그룹 창에서 MagicScan 아이콘을 두 번 누릅니다. MagicScan의 기본 화면이 표시됩니다. 이미지를 스캔할 수 있고, 스캔한 다음 작동으로 저장됩니다. 스캔 이미지는 응용 프로그램 소프트웨어로 전달되지 않습니다. 응용 프로그램을 열고 이미지를 편집할 스캔 파일을 열어야 합니다.
- 응용 프로그램에서 MagicScan을 실행하려면 다음을 참고하십시오:

Macintosh 사용자 -

1. 플러그 인 모듈을 지원하거나 Photoshop 같은 TWAIN 호환 응용 프로그램을 실행합니다.
2. 파일 메뉴에서 실행 명령을 선택합니다.
3. 원본 목록에서 MagicScan의 최신 버전을 선택하여 MagicScan 창을 엽니다.

원본 목록에서 MagicScan의 최신 버전을 선택하여 MagicScan 창을 엽니다.

Windows 사용자 -

1. Windows를 시작한 다음, TWAIN 호환 이미지 편집 응용 프로그램(Adobe Photoshop)을 시작합니다.
2. 이미지 응용 프로그램의 실행 하위 메뉴에서 "TWAIN 원본 선택" 옵션을 눌러 "원본 선택" 대화 상자를 표시합니다. Windows 95나 Windows NT 사용자는 "Select TWAIN_32 원본 선택"을 누릅니다.
3. "원본 선택" 대화 상자로부터, TWAIN 원본 대화 상자에서 최신 버전의 MagicScan을 누릅니다.
4. 실행 하위 메뉴를 다시 입력하고 "TWAIN..."을 눌러 MagicScan 창을 표시합니다.
5. Windows 95나 Windows NT 사용자는 "TWAIN_32" 옵션을 눌러 MagicScan 창을 표시합니다.
6. 설정 메뉴에서 적당한 설정값을 선택합니다.

스캔 이미지는 스캔된 다음, 응용 프로그램으로 전달됩니다. 원하는 경우, 이미지를 수정하고 저장할 수 있습니다.
MagicScan 구성 요소

MagicScan은 조정 창, 미리 보기 창, 작업 목록 창, 확인 창, 향상 창, 정보 창으로 구성됩니다. 언제라도 각 창을 이동, 아이콘 표시, 종료할 수 있으며, 미리 보기 창을 전체 화면으로 표시하여 작업을 편하게 수행합니다.

조정 창

MagicScan의 왼쪽 창인 조정 창으로 사용자 자신의 조정 환경 설정을 지정할 수 있습니다. 이미지를 스캔하기 위해 필요한 스캐너 조정 설정을 모두 제공합니다. 또한, 다른 스캐닝 사양을 위한 세 가지 조정, 수동 조정, binuscan IPM, MagicMatch가 있습니다.

미리 보기 창

MagicScan의 오른쪽 창인 미리 보기 창은 미리 보기 이미지를 보여주고 (이미지 변환, 이미지 반전, 이미지 회전, 강조 및 음영 등) 특정 이미지 조정을 조절하여 스캔 이미지를 변경합니다.

조정 창에서 스캔 설정을 조절한 다음, 미리 보기 단추를 눌러 미리 보기 이미지를 얻을 수 있습니다. 스캐너는 저해상도 스캔(미리 보기)을 실행하고 스캔 이미지는 미리 보기 창에 표시됩니다. 또한, 미리 보기 후에 스캔 이미지를 향상할 수도 있습니다. 미리 보기 창에서 향상 도구 중 하나를 선택하여 미리 보기 이미지를 수정합니다. 효과는 미리 보기 창에 즉시 나타납니다. 스캔 이미지가 만족스러울 때까지 이미지 설정값을 조절할 수 있습니다.

작업 목록 창

MagicScan의 아래 창인 작업 목록 창에서는 각 스캔 작업에 대해 둘 이상의 스캔 이미지를 얻을 수 있습니다.

이미지에 선택할 수 있는 스캐닝 방법에는 다중 스캔과 일괄 스캔이 있습니다. 다중 스캔은 "다중 스캐너 처리에 여러 이미지"를 의미합니다. 스캐너는 스캐닝 전에 조절되어 스캐닝 후에 원래 위치로 돌아옵니다. 즉, 이미지의 설정값이 다를 수 있습니다. 일괄 스캔은 "단일 스캐너 처리에 여러 이미지"를 의미합니다. 처음 이미지가 스캔되기 전에 스캐너는 조절됩니다. 동일 해상도, 동일 강조 및 음영 등과 같이 이미지가 동일한 설정을 가질 때 일괄 스캔을 선택하도록 하십시오.

확인 창

확인 창은 SCAN 단추를 누르기 전에 스캔 이미지의 설정한 모든 내용이 완료되었는지 확인하기 위해 정밀한 스캔 이미지를 제공합니다. 또한, 실제 스캔을 실행하기 전에 SCAN 단추를 다시 누르지 않고 직접 이미지를 저장할 수 있습니다.

미리 보기 창의 확인 단추를 누르면 현재 정의된 사용자 설정에 따라 미리 보기 이미지를 표시하는 다른 창이 표시됩니다. 이 확인 창은 미리 보기 창이 제공하는 것보다 정밀한 이미지를 제공합니다. 확인 창에 나타나는 출력 이미지는 SCAN 단추를 누르면 응용 프로그램의 기본 화면에 나타나는 스캔 이미지와 비교할 때 해상도 이외에는 거의 같습니다. 이미지가 만족스러우면 SAVE 단추를 눌러 이미지를 저장하거나 CLOSE 단추를 눌러 확인 창을 닫습니다. 저장되는 이미지가 모니터가 표시하는 해상도(75dpi)에 맞는지 확인해야 합니다.

향상 창

이 창에서는 이미지를 향상할 수 있습니다. 몇 가지 선택할 수 있는 향상 도구를 제공하여 스캔 이미지를 조작할 수 있습니다.

정보 창

현재 마우스 커서 위치에서 주위 픽셀을 볼 수 있는 현미경 창입니다. 현재 마우스 위치에서 7x5 픽셀 영역을 확대해서 보여줍니다. 미리 보기 창에 이미지가 없으면 현미경 창이 사라집니다. 또한, 현재 마우스 커서에서 특정 픽셀의 픽셀 수준을 보여줍니다.

RGB, Lab, CMYK와 같은 픽셀 수준 단위는 사용자가 선택하는 스캔 모드에 따라 다릅니다. 픽셀 값 옆에 있는 삼각형 표시를 눌러 단위를 변경할 수 있습니다. 또한, "너비 X 높이" 프레임 조절 대화 상자를 제공하여 프레임 도구를 사용한 것보다 정밀한 프레임을 얻을 수 있습니다. 정밀한 스캔 치수로 작은 이미지를 스캔할 때 유용합니다.