홈 페이지 개요 기본 조정 고급 조정 특수 조정

이미지 향상 용어집

작업 방법

참고할 항목을 누르세요.

스캔 이미지를 파일로 저장하는 방법?

MagicMatch에서 프로파일을 사용하는 방법?

슬라이드 트레이 또는 프레임 홀더를 사용하는 방법?

다중 스캔 또는 일괄 스캔을 실행하는 방법?

CMYK 이미지 스캔 방법?

네가티브 이미지 스캔 방법?

이미지 설정을 저장하고 올리는 방법?

이미지 스캔의 출력을 확인하는 방법?

스캔 이미지의 색조를 제거하는 방법?

강조/음영 포인트를 설정하는 방법?

스캔 이미지를 파일로 저장하는 방법?

스캔 이미지를 파일로 저장하는 방법에는 세 가지가 있습니다.

1. 응용 프로그램 소프트웨어를 통해 MagicScan을 실행하는 경우, 최종 스캔을 실행하기 위해 SCAN 단추를 누른 다음, 스캔 이미지가 현재 응용 프로그램 소프트웨어에 나타납니다. 이미지를 저장하기 전에 스캔 이미지를 직접 수정할 수 있습니다. 수정된 스캔 이미지를 저장하려면 이미지 파일을 저장하기 위한 응용 프로그램 소프트웨어 사용자의 안내서를 참고하십시오.
2. MagicScan 그룹 창(또는 MagicScan 폴더에서 MagicScan 아이콘)에서 MagicScan 프로그램 아이콘을 두 번 눌러 MagicScan을 실행합니다. 이 방법으로 MagicScan을 실행하면, SCAN 단추를 누른 다음 스캔 이미지를 바로 저장할 수 있습니다. 하지만, 응용 프로그램 소프트웨어에서 스캔 이미지를 수정하려면 해당 응용 프로그램을 실행하고 스캔 이미지 파일을 열어야 합니다.
3. PROOF 단추를 눌러 확인 창을 엽니다. SAVE 단추를 눌러 이미지를 저장합니다. 이미지의 해상도는 디스플레이 해상도(72 dpi만 사용)입니다.

MagicMatch에서 프로파일을 사용하는 방법?

1. MagicMatch 조정을 선택하십시오. 프린터 프로파일 풀 다운 목록을 사용할 수 있게 됩니다.
2. 프린터 프로파일 풀 다운 목록으로 이동합니다.
3. 프린터 풀 다운 메뉴에서 원하는 출력 장치를 선택합니다.
스캔 이미지를 인쇄할 프린터를 정하고, 풀 다운 메뉴에서 프린터의 프로파일을 찾은 다음 선택합니다.
4. SCAN 단추를 눌러 이미지를 스캔합니다.
5. 스캔 이미지를 인쇄합니다.

슬라이드 트레이 또는 프레임 홀더를 사용하는 방법?

투명지의 스캔의 경우 슬라이드 트레이나 프레임 홀더를 사용하여 배치해야 합니다.

스캔 프레임과 네거티브 필림 홀더는 투명성과 네거티브와 같이 사용됩니다. 스캔 프레임 은 얇고 경첩이 달려 있으며 사각 모양의 프라스틱 프레임으로 약간 더 작은 크기의 소스 서류를 받칠 수 있습니다. 스캔 프레임은 35, 120미리와 4x5 인치를 포함하여 여러 규격으로 나옵니다. 네거티브 필름 홀더는 사각의 프라스틱 프레임으로 2줄로 되어 각 줄에는 6개의 네거티브를 받침니다. 고무 덮개가 필림 홀더 위에 있어 네거티브가 스캐너의 객체 유리 위에 있는 동안 휘어짐을 방지합니다. 지향(오리엔테이션) 구멍이 프레임의 작은 쪽에 있습 니다. 이 프레임 중 하나나 그 이상이 스캐너의 객체 유리 위에 놓여지면 Scan 버튼이 눌 려지고 스캐너는 참조를 위하여 지향 구멍을 사용하여 자동으로 각 프레임의 존재를 탐지하 며 스캔돼 나온 이미지에서 각 스캔 프레임 내에 있는 것만 포함할 것입니다.

스캔 프레임과 네거티브 필름 홀더를 사용하기 위해서는 다음 단계를 따르세요.

1. 지향 구멍을 덮지 않고 원본 소스 서류를 바치는 스캔 프레임 크기를 선택하세요.
2. 프레임 홀더를 사용한다면 MagicScan에서 Frame Holder옵션을 선택하세요. 그리고 만 약에 네거티브용으로 네거티브 필름 홀더를 사용한다면 "Negative Film Holder"를 선택 하세요. 프레임 홀더를 사용하는 상세 정보는 "MagicScan 전자 서적"을 참고하세요.
3. 스캔 프레임/네거티브 필름 홀더를 열고 소스 서류를 안에 넣으시고 지향 구멍을 덮지 않도록 주의 하세요.

1. 스캐너의 덮개를 올리고 스캔 프레임/네거티브 필름 홀더를 스캐너의 객체 유리 위에 놓으세요.
주의: 네거티브 홀더는 스캐너의 객체 유리 내에 수직으로 놓여야 하며 고무 커버는 위에서 보인 바와 같이 그 위에 놓습니다. 그렇지 않으면 스캐닝 작업은 옳게 되지를 않습니다.
스캐너의 투명 어댑터를 올리고 스캐너의 유리판에 스캔 프레임을 넣습니다.
스캔 프레임을 주의 깊게 배열하여 스캐너의 유리판을 경계 짓는 눈금자에 정확히 평행하도록 맞춥니다.스캔 프레임을 눈금자에 맞추어 쉽게 처리할 수 있습니다.
참고: 프레임을 잘못 배열해도 스캐너는 작업을 수행할 수 있지만, 프레임이 완벽하게 배치되지 않은 경우, 스캔 프레임의 일부가 출력 이미지에 나타날 수 있습니다.
2. 기본 스캐닝 절차에 따라 이미지를 스캔합니다.

35mm 슬라이드를 스캔하는 경우, 슬라이드 트레이를 사용해야 합니다.

1. 슬라이드 트레이에 35mm 슬라이드를 넣습니다.
2. 스캐너의 투명 어댑터를 올리고 유리판에 슬라이드 트레이를 넣습니다.
3. 전체 트레이가 유리판에 맞추어지고 유리판의 눈금자에 슬라이드 트레이 테두리가 정렬되는 방식으로 방향 홀을 맞춥니다.
참고: 프레임을 잘못 배열해도 스캐너는 작업을 수행할 수 있지만, 프레임이 완벽하게 배치되지 않은 경우, 스캔 프레임의 일부가 출력 이미지에 나타날 수 있습니다.
4. 원본 팝업 메뉴 아래에서 35mm 슬라이드 트레이를 선택합니다.
5. 기본 스캐닝 절차에 따라 이미지를 스캔합니다.

다중 스캔 또는 일괄 스캔을 실행하는 방법?

1. 프레임 추가 도구 를 누른 채로 끄십시오. 마우스를 끌면 새 프레임이 미리 보기 창에 나타납니다.
또한, 프레임 메뉴에서 "새 파일"을 선택하여 새 프레임을 작성할 수 있습니다. 새 프레임이 작성되면 작업 목록에 추가됩니다. 또는, 일괄 스캔 작업을 실행할 때 프레임 메뉴에서 "복제"를 선택하면 작업 목록 대화 상자에 새 항목이 작성됩니다.
2. 프레임 도구를 선택하고 새 프레임을 눌러 실행 상태로 선택합니다. 새 프레임(또는 이후의 프레임)이 실행 상태로 선택되면 모든 MagicScan 조정은 해당 프레임에만 적용됩니다.
참고: 새 프레임이 프레임 추가 도구로 추가되면 프레임 도구를 선택한 다음, 새 프레임의 내부 포인트로 끌어 위치를 조절할 수 있습니다.
3. 단일 이미지 스캔에서와 같이, 실행 프레임의 모든 스캔 조정과 전처리 조정을 설정합니다.
4. 작업 목록 대화 상자에서 해당되는 새 라인을 원하는 대로 확인, 삭제, 변경합니다.
5. "SCAN" 단추를 눌러 프로그램을 시작합니다.

스캔 프로그램이 만족스러우면 "SCAN" 단추를 눌러 실행을 시작합니다. 프로그램이 완료되면 스캐너는 정지하고 작업 목록의 모든 라인은 "완료" 상태로 나타납니다. MagicScan은 추가 사용자 작동을 기다립니다. MagicScan에서 새 이미지 파일을 계속 만들거나 "완료" 단추를 눌러 이미지 작성 응용 프로그램으로 제어를 넘깁니다.

"다중 스캔"은 스캐너의 다중 패스로 여러 이미지를 스캔합니다. "일괄 스캔"은 한 번의 패스로 여러 이미지를 스캔합니다.

다음 상태에서 "일괄 스캔"을 선택합니다:

- 하나의 프레임은 하나의 작업을 나타냅니다. MagicMatch, 필터, 화면 고르기, 해사동 등과 같이 동일한 설정을 갖는 프레임(작업)은 일괄 스캔 모드를 선택하면 빠르게 스캔할 수 있습니다.
- 미리 보기 창에서 작은 영역 안의 프레임(작업)을 스캔하는 경우.
- 프레임은 서로 겹치고 동일하거나 거의 비슷한 해상도 설정을 갖습니다.

다음 상태에서 "다중 스캔"을 선택합니다:

- 각 스캔 프레임에 대해 다른 설정을 가질 경우
- 미리 보기 창의 프레임이 넓게 분산된 경우

CMYK 이미지 스캔 방법?

CMYK 이미지는 인쇄물에 주로 사용됩니다. MagicScan을 통해 컬러 이미지를 CMYK 이미지로 분리하는 방법은 다음과 같습니다:

1. 스캔 모드로 "컬러, CMYK"를 선택합니다.
2. 프린터 프로파일 풀 다운 목록에서 프린터 프로파일 설정을 선택합니다. 사용자의 프린터를 가장 가깝게 설명하는 MagicScan 프린터 프로파일을 선택해야 합니다.
3. SCAN 단추를 누릅니다.
4. CMYK 이미지가 이미지 편집 응용 프로그램의 기본 창에 나타납니다.

네가티브 이미지 스캔 방법?

1. 투명 어댑터가 스캐너에 설치되어 있는지 확인합니다.
2. 프레임 홀더를 사용하여 네가티브 사진 이미지를 넣습니다.
3. 프레임 홀더를 스캐너의 유리판에 넣습니다. 자세한 설명은 문서 넣기 를 참고하십시오.
4. 네가티브 이미지의 스캔 원본을 선택합니다. UTA(네가티브)에 대한 추가 옵션은 5 가지가 있으며 특정한 종류의 스캐너에서만 사용할 수 있습니다. 이런 옵션이 없는 스캐너의 경우 기본값 옵션이 사용됩니다. 사용자의 슬라이드에 사용되는 필름 종류에 해당하는 옵션을 선택하십시오.
5. 스캔 모드, 해상도 등과 같은 기타 스캐너 설정을 선택합니다.
6. SCAN 단추를 눌러 네가티브 이미지를 스캔합니다.

이미지 설정을 저장하고 올리는 방법?

설정 파일은 MagicScan의 조정과 매개 변수 설정의 외부 기록입니다. MagicScan은 두 가지 종류의 조정과 매개 변수 설정에 대한 내부 기록을 보관합니다. 첫 번째 기록은 매개 변수 값이 어떤 조정 설정에 의해 결정되어도 MagicScan의 자체 메모리에 보관하는 작업 기록입니다.

두 번째 내부 설정 기록은 MagicScan의 출고값 매개 변수 기록입니다. MagicScan 창을 모니터에 처음 표시할 때 처음 나타나는 설정입니다. 모든 MagicScan 조정은 설정 메뉴에서 "재설정"을 선택하여 언제라도 출고값 설정으로 복원할 수 있습니다.

이미지 설정을 시스템에 올리려면:

1. 설정 메뉴에서 설정 올리기 명령을 선택합니다. 설정 올리기 대화 상자가 나타납니다.
2. 올릴 파일명을 입력하고 확인을 누릅니다.
3. 이전의 이미지 설정이 복원되고 현재 스캔 이미지에 적용됩니다.

이미지 설정을 저장하려면:

1. 저장할 모든 스캐너 설정을 완료합니다.
2. 설정 메뉴에서 설정 저장 명령을 선택합니다.
3. 저장할 파일명을 입력하고 확인을 누릅니다.
4. 현재 설정이 저장됩니다. 설정 올리기 명령을 사용하여 다음 스캔 이미지에 사용하기 위해 이 설정을 올릴 수 있습니다.

참고: 설정 올리기 명령으로 올려진 이미지 설정을 변경하고, 다른 파일명으로 저장하려면 다른 이름으로 설정 저장 명령을 선택해야 합니다. 그렇지 않으면, 설정 저장 명령을 선택한 경우, 기존의 현재 설정을 덮어씁니다.
이미지 스캔의 출력을 확인하는 방법?

스캔 이미지가 확실하고 작업하고 싶은 이미지인지 확인하기 위해, MagicScan은 스캔 이미지를 점검하는 방법을 제공합니다. SCAN 단추를 누르기 전에 먼저 스캔 이미지를 확인할 수 있습니다.

이미지를 확인하려면:

1. MagicScan의 PREVIEW 단추를 누릅니다. 미리 보기 스캔 이미지는 미리 보기 창에 나타납니다.
2. 원하는 대로 스캐너 설정을 조절합니다.
3. PROOF 단추를 누릅니다. 확인 창이 표시되고 미리 보기 스캔 이미지가 전체 이미지 화면으로 나타납니다.
4. 스캐너 조정 창에서 수행한, 해상도 설정 이외의 모든 이미지 설정 조절은 확인 창에 나타나는 스캔 이미지에 적용됩니다.
5. 스캔 이미지가 올바른지 확인합니다.
6. 향상 도구를 눌러 색상 향상을 실행합니다.
7. SAVE 단추를 눌러 이미지를 저장하거나 CLOSE 단추를 눌러 이미지 보기를 종료하고 확인 창을 닫습니다.
8. 미리 보기 창의 SCAN 단추를 눌러 최종 스캔을 실행합니다.

스캔 이미지의 색조를 제거하는 방법?

스캔 이미지가 올바르지 않으면 예를 들어, 스캔 이미지의 특정 색조가 마음에 들지 않으면 이를 수정할 수 있습니다. 이런 문제를 해결하려면 중립화 도구를 사용합니다.

1. 미리 보기 창의 향상 도구를 누릅니다. 이미지 향상 대화 상자가 나타납니다.
2. 중립화 탭을 누릅니다.
3. 샘플 이미지 1 또는 2에 분리기를 놓습니다.
4. 이미지에서 그레이스케일(또는 흑백)의 한 점을 선택하거나 마우스를 누릅니다.
5. 효과를 나타내기 위해 이미지가 다시 표시됩니다.

자세한 설명은 중립화 도구 를 참고하십시오.
강조/음영 포인트를 설정하는 방법?

강조 및 음영 도구를 사용하면 이미지의 다른 영역과 비교되게 할 수 있습니다. 이 도구는 스캐너 조정판의 강조 및 음영 이동 표시줄와 함께 작동합니다. 그러므로, 색대비를 변경하기 위해 이 도구를 사용하면 해당 변경을 반영하기 위해 이동 표시줄이 자동으로 조절되며, 그 반대로도 가능합니다.

강조 도구 | 음영 도구

강조 및 음영 도구를 사용하려면 각각의 아이콘을 누릅니다. 커서가 미리 보기 영역에 있을 때 선택된 도구의 양식이 추정됩니다. 강조 도구를 선택하고 미리 보기 영역에서 아무 곳이나 누르면 강조 수준이 이미지의 포인트를 구성하는 특정 픽셀의 밝기 수준과 동일하게 설정됩니다. 효과를 보여주기 위해 미리 보기 이미지가 다시 표시됩니다.

음영 도구를 선택하고 미리 보기 이미지의 아무 곳이나 누르면 음영 수준이 커서의 위치에서 특정 픽셀의 밝기 수준과 동일하게 설정됩니다. 효과를 보여주기 위해 미리 보기 이미지가 다시 표시됩니다.

두 포인트가 비교되게 하려면 강조 도구로 다음과 같이 실행합니다:

1. 마우스 키를 누른 채로 강조할 포인트로 분리기를 끕니다. 다른 픽셀 영역이 더욱 선명하게 대비되는 방식으로 전체 이미지가 다시 표시됩니다.
2. 연속적인 픽셀 선택을 통해 이미지에서 가장 밝은 영역을 점차적으로 찾을 수 있습니다. 마우스 키를 놓으면 전체 효과를 보여주기 위해 이미지가 다시 표시됩니다.
3. 이와 같이, 이미지의 가자 어두운 영역을 찾으려면 음영 도구를 사용하여 조심씩 어두운 픽셀을 연속으로 선택합니다.

일반 이미지 | 강조 130 설정 | 음영 10 설정 | 강조 130 및 음영 10 설정