홈 페이지개요기본 조정특수 조정이미지 향상

작업 방법용어집

고급 조정

기본적인 스캐닝 방법에 익숙해진 다음, 이 단원을 참고하여 원하는 스캔 이미지를 얻기 위해 추가적인 스캐닝 방법을 배울 수 있습니다. | 참고할 항목을 누르세요. 이미지 회전 및 상하 반전 작업 목록 사용법(다중/일괄 스캔) 스캔 프로그램 만들기 이미지 출력 크기 설정법 확인 창 사용법 메뉴 항목

이미지 회전/상하 반전

F/R 단추는 이미지를 회전 및 상하 반전합니다. "F"는 가로축이나 세로축으로 이미지를 거꾸로 회전하는 상하 반전 기법을 나타냅니다. 단추 가운데의 "R"과 주의 화살표는 이미지의 현재 회전 상태를 나타냅니다.

F/R 아이콘을 눌러 회전 및 상하 반전 효과를 나타내는 상하 반전/회전 대화 상자를 엽니다. 대화 상자에서 상하 반전과 회전 샘플을 볼 수 있습니다. 단추를 눌러 원하는 변경 작업을 수행합니다.

참고 항목: 각도 회전

작업 목록 사용법(다중/일괄 스캔)

MagicScan을 사용하면 한 번에 많은 이미지를 스캔하여 시간을 절약할 수 있습니다. 다중 스캔과 일괄 스캔은 이미지를 처리하기 위한 두 가지 선택적 스캔 방법입니다. 작업 목록을 사용하려면 스캔 프로그램 만들기를 참고하십시오.

일괄 스캔을 사용하면 각각의 스캔 작업에 두 개 이상의 스캔 이미지를 얻을 수 있습니다. 즉, "한 번의 스캐너 처리에 여러 이미지"를 얻을 수 있습니다. 스캐너는 처음 이미지를 스캔하기 전에 한 번만 조절합니다. 동일한 해상도, 강조 및 그림자와 같이 이미지가 동일한 설정값을 가지면 일괄 스캔 모드를 선택합니다.

다중 스캔을 사용하면 각각의 스캔 작업에 두 개 이상의 스캔 이미지를 얻을 수 있습니다. 즉, "여러 번의 스캐너 처리에 여러 이미지"를 얻을 수 있습니다. 스캐너는 스캔 작업 전에 한 번만 환경을 조절하고 스캔 후에 기본값으로 돌아옵니다. 이는 각 이미지에 대한 설정이 다를 수 있음을 의미합니다.

각 도구의 기능:

복제: 현재 작업을 복제합니다.

이름 바꾸기: 파일명을 변경합니다("파일로 스캔" 옵션에서만 사용 가능).

정보: 현재 작업 상태를 표시합니다.

휴지통: 선택된 작업을 제거합니다.

파일로 스캔

MagicScan으로 스캔하면 스캔 이미지는 자동으로 저장됩니다."이름 바꾸기"를 눌러 파일명이나 파일 형식을 바꿀 수 있습니다. 다른 이름으로 저장 대화 상자가 나타납니다. "저장할 파일 형식" 목록 상자에서 해당되는 파일 형식을 선택하십시오. TIFF(TIF), 비트맵(BMP), PCX(PCX),Photoshop3.0.5(PSD), JPEG(JPG) 등을 선택합니다.

파일 형식을 선택한 다음, "디렉토리" 목록 상자에서 경로와 디렉토리를 선택하고 "파일명" 텍스트 상자에 파일명을 입력하십시오. "확인" 단추를 눌러 선택 내용을 확인하고 대화 상자를 닫거나, "취소" 단추를 눌러 변경 내용을 저장하지 않고 상자를 닫습니다.

JPEG 압축

JPEG를 선택한 경우, 이미지 압축 화질을 선택해야 합니다. 설정값을 좋게 및 아주 좋게로 선택하면 이미지 화질은 좋아지지만 화질 설정값을 보통과 좋게로 선택한 것보다 많이 압축되지 않습니다.

스캔 프로그램 만들기

1. 프레임 추가 도구를 누른 다음 끄십시오. 마우스를 끌면 미리 보기 창에 새로운 프레임의 정점이 나타납니다. 또한, 프레임 메뉴에서 "새 파일"을 선택하여 새 프레임을 만들 수 있습니다. 새 프레임이 만들어지면 작업 목록에 추가됩니다.
2. 일괄 작업을 실행하는 동안, 프레임 메뉴에서 "복제"를 선택하면 작업 목록 대화 상자에 새 항목이 만들어집니다.
3. 프레임 도구를 선택하고 새 프레임을 눌러 실행 상태로 선택하십시오.새 프레임(또는 이후의 다른 프레임)을 실행 상태로 선택하면 모든 MagicScan 조정은 해당 프레임에만 적용됩니다.

참고: 프레임 추가 도구로 새 프레임을 추가한 경우, 프레임 도구를 선택한 다음, 새 프레임의 내부 포인트를 끌어 위치를 조절해야 합니다.

4. 실행 프레임에 대해 모든 스캔 조정과 처리 조정을 선택합니다.
5. 원하는 경우, 작업 목록 대화 상자에서 해당 썸네일을 확인, 삭제, 변경합니다.

새로운 편집 프레임을 추가할 때마다 작업 목록 대화 상자에 썸네일이 나타납니다. 새 편집 프레임에 대한 새 이미지 정보 보고서도 제공됩니다. 작업 목록의 이미지에 대한 이미지 정보 보고서를 보려면 작업 목록에서 해당 라인을 선택하고 정보 단추를 선택합니다.

참고: 목록에서 이미지를 선택한 다음, "이름 바꾸기" 단추를 선택하여 프로그램 목록의 이미지 이름을 바꿀 수 있습니다. 목록에서 이미지를 지우려면 "삭제" 단추를 선택합니다.

6. "스캔" 단추를 선택하여 프로그램을 시작합니다.

스캔 프로그램이 만족스러우면 "스캔" 단추를 눌러 작업을 실행합니다. 프로그램이 끝나면 스캐너는 중지되고 MagicScan은 추가 작동을 기다립니다.
이미지 출력 크기 설정

이미지를 스캔할 때 자동으로 확대 또는 축소하려면 배율 설정을 사용하십시오. 선택된 이미지 형식에 따라 범위가 다른 배율은 인쇄되는 스캔 출력에 적용됩니다.

높이나 너비는 그래픽 연결 을 눌러, 높이와 너비 텍스트 필드의 연결을 끊음으로써 개별적으로 입력할 수 있습니다. 또한, 선택 프레임을 직접 조절하여 해당 값을 변경할 수도 있습니다. 이 텍스트 상자에 나타나는 초기 기본값은 기본값 선택 프레임의 높이와 너비입니다.

높이나 너비 텍스트 상자 값을 바꾸려면:

1. 높이와 너비 편집 상자에 원하는 값을 입력하십시오.
2. 단위는 인치, 센티 미터, 픽셀, 파이카(약 4mm), 원본 이미지 치수의 비율로 사용할 수 있습니다. 원하는 단위는 높이 및 너비 텍스트 상자의 오른쪽에 있는 단위 목록 상자에서 선택할 수 있습니다.
3. 높이 및 너비 값을 변경할 때 이미지의 왜곡을 방지하려면 높이 및 너비 단위 팝업 상자의 오른쪽에 있는 그래픽 연결을 선택하십시오. 선택된 연결(끊기지 않은 "체인" 그래픽으로 표시)을 사용하여 높이나 너비 값 중 하나를 입력하십시오. 다른 값은 자동으로 계산 및 갱신되어 선택 프레임의 종횡비를 유지합니다. 수평 및 수직 배율을 함께 묶으면 왜곡이 일어나지 않습니다.

참고: 출력 이미지 파일 크기는 높이와 너비 모두에 비례하기 때문에 두 값이 정확히 두배가 되면 이미지 영역과 파일 크기는 4배로 증가합니다.

편집 상자에 값을 입력하지 않으면 편집 상자에 대한 기본값은 현재 선택 프레임의 크기가 됩니다. 프레임의 크기를 바꾸거나 다시 그리면 이 값은 변경됩니다. 편집 상자에 값을 입력했으면 프레임의 크기를 바꾸거나 다시 그려도 값은 고정됩니다.

최대로 사용 가능한 이미지 크기 설정값은 사용자가 출력 이미지를
저장해야 하는 (소프트웨어가 확인하는) 공간의 크기와 스캐너 하드웨어 및 소프트웨어의 능력에 따라 다릅니다.

프레임 모양에 주의하려면 프레임을 설정하기 전에 출력 크기를 설정하십시오. 그렇지 않으면, 프레임을 먼저 설정하고 프레임 크기를 나중에 조정하십시오.

확인 창 사용법 - 이미지 확인

SCAN 단추를 눌러 이미지를 스캔하기 전에 스캐너 조정 설정을 조절하여 이미지가 정확한지 확인할 수 있습니다. MagicScan은 스캔 이미지를 이전에 검토할 수 있는 확인 창을 제공합니다.

스캐너 조정 창에서 설정한 설정값에 따라, PROOF 단추를 누르면 확인 창에는 스캔 이미지의 출력이 나타납니다.

PROOF 단추는 확인 창을 표시합니다. 확인 이미지의 해상도는 스캐너 조정 창에서 선택한 해상도 설정에 따라 다릅니다. 이 확인 창은 미리 보기 창의 이미지보다 정밀한 이미지를 제공합니다. 확인 창에 나타나는 출력 이미지는 해상도를 제외하고, 스캔 단추를 누르면 응용 프로그램의 기본 화면에 나타나는 스캔 이미지와 같습니다. 해당 이미지가 만족스러우면 SAVE 단추를 눌러 이미지를 저장하거나 CLOSE 단추를 눌러 확인 창을 닫습니다.

참고: 확인 창의 이미지를 저장하기 위해 SAVE 단추를 누르면 이미지의 해상도는 SCAN 단추를 눌러 스캔한 이미지보다 낮습니다. 스캔 이미지를 높은 해상도로 출력하려면 확인 창을 종료하고 SCAN 단추를 누르십시오.

참고: 확인 이미지는 모니터 표시 전용으로 이미지의 해상도는 75dpi입니다.

또한, 확인 창에서 이미지 향상 대화 상자를 실행하여 스캔 이미지의 색상을 조절할 수 있습니다. 확인 창의 우측 상단 모서리에 있는 단추를 누르십시오. 이미지 향상 대화 상자가 화면에 나타납니다. 설정값을 조절하여 (확인 창에 나타나는) 스캔 이미지의 색상을 원하는 대로 변경하십시오.

메뉴 항목

스캔 이미지의 설정값을 선택하고, 스캔 이미지의 색상을 조절하며, 사용자 참조를 위한 기본 이미지 정보를 제공하는 설정, 프레임, 정보, 이미지 등의 네 메뉴 항목이 있습니다. 자세한 설명은 아래의 항목을 눌러 참고하십시오:

설정 | 프레임
설정 메뉴는 설정 올리기, 저장, 재설정, 기본 환경 설정 정의 등을 처리합니다. | 프레임 메뉴는 프레임 만들기, 삭제, 복제, 이름 바꾸기 등을 실행합니다.
이미지 | 정보
이미지 메뉴는 이미지 처리 옵션을 설정합니다. 스캐너 조정 창의 팝업 메뉴와 같습니다. | 정보 메뉴는 스캐너와 소프트웨어에 대한 정보를 나타냅니다.

설정

설정 메뉴는 설정 올리기, 저장, 재설정, 기본 환경 설정 정의 등을 처리합니다.

설정 올리기저장된 설정을 복원합니다.

설정 저장현재 설정을 저장합니다.

다른 이름으로 설정 저장선택된 파일 이름으로 현재 설정을 저장합니다.

기본값 설정초기 기본값 설정으로 재설정합니다.

기본값으로 저장초기 기본값 설정으로 재설정합니다.

재설정현재 설정을 기본값으로 저장합니다.

모니터 감마모니터의 감마 값을 조정합니다.

미리 보기 크기미리 보기 영역의 크기를 설정합니다.

단위길이 단위를 선택합니다.

기본 환경 설정MagicScan의 기본 환경 설정을 선택합니다.

렌즈 조정특정 스캐너 모델의 스캐닝에 대한 렌즈를 선택합니다.

램프 강도특정 스캐너 모델에 대한 스캐너의 램프 강도를 설정합니다.

Auto Focus 포커스 조절은 네거티브에 맞추고 트렌스페어런시는 특수 모델에 맞춘다.

설정 올리기

설정 올리기 옵션을 사용하면 이전에 저장된 스캔 설정을 올릴 수 있습니다. 설정 올리기 대화 상자에는 두 가지 추가 옵션이 있습니다. 해당 옵션은 체크 상자로 주어지며, 대화 상자의 왼쪽 아래 가장자리에 위치합니다.

- 덮어쓰기: 다중 스캔 작업 목록 상자에 현재 나열된 작업을 설정 올리기 대화 상자에서 지정된 작업으로 덮어씁니다.

첨부: 설정 올리기 대화 상자에서 작업을 추가합니다. 이전에 저장된 설정을 올리려면:

1. 설정 메뉴에서 "설정 올리기"를 선택하십시오. 설정 올리기 대화 상자는 원하는 파일을 선택하도록 묻습니다.
2. 파일명 목록에서 원하는 파일을 선택합니다.
3. "확인"을 선택하여 MagicScan 창으로 돌아오고 설정값을 적용합니다.
4. "취소" 단추를 선택하여 선택 작업을 중지합니다.

설정 저장

이전에 저장된 파일에서 설정을 올리고 스캐닝 과정 중에 해당 설정을 변경하려면 설정 메뉴의 설정 저장 옵션을 사용하여 변경 내용을 저장합니다.

1. 원하는 설정 변경 작업을 수행하십시오.
2. 설정 메뉴에서 설정 저장을 선택하십시오.

설정값이 변경된 내용으로 갱신됩니다.
다른 이름으로 설정 저장

이 옵션을 사용하면 새 파일 이름으로 현재 설정값을 저장합니다.

다른 이름으로 설정 저장 대화 상자는 일괄 및 다중 스캐닝 모드를 위한 옵션을 제공합니다. 이 옵션은 체크 상자로 주어지며 대화 상자의 오른쪽 아래 가장자리에 위치합니다.

- 현재 작업: 현재 선택된 작업만 저장합니다.

모든 작업: 스캐너 조정 창에서 현재 설정으로 다중 스캔 작업 목록 대화 상자의 모든 작업을 저장합니다. "설정 올리기" 옵션에서 설정값을 선택하지 않은 경우, 새 파일명으로 현재 설정을 저장할지 묻습니다. "다른 이름으로 설정 저장" 옵션을 참고하십시오.

새 파일명으로 설정을 저장하려면:

1. 현재 설정에 대해 원하는 변경 작업을 수행하십시오.
2. 설정 메뉴에서 "다른 이름으로 설정 저장" 옵션을 선택하십시오. 다른 이름으로 설정 저장 대화 상자가 나타납니다.
3. 파일명 폴더에 새 설정 이름을 입력하거나 목록 상자에서 파일명을 선택하십시오.
4. 원하는 디렉토리를 선택합니다.
5. "확인"을 선택하여 새 파일을 작성합니다.
6. "취소" 단추를 눌러 선택 작업을 중지합니다.

기본값 설정

이 옵션은 기본값 설정을 자동으로 다시 올리고 실행합니다.

기본값 설정을 다시 올리려면:

1. "설정" 메뉴에서 "기본값 설정"을 선택하십시오.
2. "기본값 설정"은 자동으로 실행되며 사용자가 작업한 모든 변경 내용을 덮어씁니다.

기본값 설정을 선택하기 전에 설정 파일로 변경 내용을 저장하도록 하십시오.
기본값으로 저장

"기본값으로 저장"을 선택하여 사용자 정의 기본 설정 파일로서 현재 설정 파일을 사용하여 설정 파일을 만듭니다.

재설정

제조 업체의 기본값 설정으로 MagicScan 설정을 재설정하려면 "재설정"을 선택합니다.

모니터 감마

모니터 감마 조절을 사용하면 모니터 디스플레이 색상에서 중간 톤 영역의 밝기를 선택적으로 조절하여 원본 이미지의 세부 색상을 가까이 표현합니다.

모니터 감마 조절은 장기간 사용 또는 제조 과정에서의 차이로 인한 화질차를 수정합니다. 모니터를 사용하는 동안, 화질 변화를 보완하기 위해 주기적으로 설정해야 합니다. 이 명령을 사용하면 모니터 디스플레이에서 중간 톤 영역의 밝기 화질을 선택적으로 조절하여 원본 이미지의 세부 색상을 가까이 표현합니다. 모니터 (감마) 교정은 모니터의 색상 표시 특성의 차이로 인해 필요합니다.

1. 설정 메뉴를 열고 "모니터 감마"를 선택하십시오. 모니터 감마 대화 상자가 표시됩니다.
2. 각 채널의 값을 동일하게 유지하려면 "R, G, B 감마 값을 동일하게 유지" 체크 상자가 표시(기본값)되어 있는지 확인하십시오. 빨간색 값을 조절하면 초록색과 파란색 값이 빨간색과 같이 자동 변경됩니다.
3. 확인 표시를 지우려면 "R, G, B 감마 값을 동일하게 유지" 체크 상자를 누르십시오. 각 채널을 개별적으로 조절할 수 있습니다.
4. 이동줄을 이동하여 그레이 수준으로 조절하십시오. 사용자 모니터에 맞는 최적의 감마 교정을 수행하려면 그레이 상자와 밴드 영역을 일치시켜야 합니다.

그레이스케일 감마 교정

그레이스케일 감마 값을 교정하기 위한 가장 좋은 방법은 색상 샘플의 오른쪽에 제공된 이동 표시줄을 모두 또는 일부 사용하여 그레이 샘플의 음영차를 가능한 줄이는 것입니다. 그레이 샘플이 동일한 모양을 가지면 "확인"을 눌러 그레이스케일 모니터 감마 교정을 완료하십시오.

개별 색상 샘플에 대한 감마 값을 변경하여 시험해 볼 수 있습니다. "기본값" 단추를 눌러 기본값 모니터 감마 설정으로 복원합니다. "취소" 단추를 눌러 변경 작업을 수행하지 않고 모니터 감마 대화 상자를 종료합니다.

빨간색, 초록색, 파란색, 회색 샘플에서 밝고 어두운 음영 또는 밴드 영역을 바꾸어 볼 수도 있습니다.

미리 보기 크기

스캔할 최대 영역을 설정할 수 있습니다. 이 옵션에 따라 하위 메뉴가 나타납니다. 원하는 크기를 선택하십시오.

단위

"단위" 하위 메뉴에서 이미지의 크기에 대한 단위를 선택하십시오. 인치, 센티미터, 밀리미터, 픽셀, 파이카, 포인트로 지정할 수 있습니다.

기본 환경 설정

이 옵션으로 스캐닝하기 전의 상태를 설정할 수 있습니다. 이 명령을 선택하면, 기본 환경 설정 대화 상자가 두 부분, 즉 일반 및 스캔 화질로 분할됩니다.

대화 상자에서 다음 설정을 확인 또는 변경하십시오:

일반:

미리 보기 이미지 유지 - 이 체크 상자를 선택하면 마지막 미리 보기 창에서 만들어진 미리 보기 이미지가 MagicScan을 다음에 시작할 때도 다시 표시됩니다.

현재 설정 유지 - 마지막 스캔 작업에서 적용된 모든 선택 내용과 조정 설정값이 MagicScan을 다시 실행할 때 유지되고 재설정됩니다. "현재 설정 유지"가 체크되지 않으면 사전 출고 설정의 선택 내용과 설정값이 MagicScan을 다시 열 때 나타납니다. (사전 출고 설정의 선택 내용과 설정값은 설정 메뉴에서 "재설정"을 선택하여 언제라도 지정할 수 있습니다.)

팁 도움말 사용 -이 체크 상자에서 팁 도움말을 선택하면 팁 도움말이 사용됩니다. 원하는 조정 기능에 마우스를 이동하여 클릭하면 해당되는 메시지가 그 조정 기능의 설명을 보여줍니다. "팁 도움말 사용"에 체크하지 않으면 팁 도움말은 사용되지 않습니다.

스캔 화질

화질 스캔 - 스캐너를 정밀하게 조절할 수 있으며, 그에 따라 스캔 시간은 길어집니다.

고속 스캔 - 빠르게 스캔하고 싶을 때 선택합니다. 이 옵션은 스캐너를 시험할 때 특히 유용합니다.

(특정 스캐너 모델에 사용할) 렌즈 조정

이 옵션으로 스캐너에 있는 렌즈를 구성할 수 있습니다. 이중 렌즈 스캐너가 설치된 경우에만 설정 메뉴에 나타납니다.

이 옵션을 사용하면 사용자가 고배율 및 저배율 렌즈 설정을 조정할 수 있습니다. 대부분의 경우 기본 설정, 자동이 적당합니다. 이 설정에서는 스캐너가 선택 프레임을 계산하고, 스캐너가 각 설정을 선택하여 최적의 광학 자동 렌즈 선택을 위해 필요한 고배율 및 저배율 렌즈로 자동 전환합니다.

고배율 렌즈: 최대 해상도를 사용할 수 있습니다.
저배율 렌즈: 최대 영역을 스캔할 수 있습니다.

(특정 스캐너 모델에 사용할) 램프 강도

이 옵션으로 램프 강도 대화 상자를 통해 스캐너의 램프 강도를 선택할 수 있습니다. 선택된 스캐너에서만 사용할 수 있습니다. 이 옵션을 선택하면 램프 강도 대화 상자가 표시됩니다.

자동 램프 강도 조정 체크 상자를 클릭하면 스캐너가 자동으로 빛의 강도를 조정합니다. 자동 램프 강도 기능은 대부분의 스캐닝 조건에 만족합니다.

체크 상자를 선택하면 다른 옵션은 사용할 수 없게 되고 이동 표시줄은 표시되지 않습니다.

이동 표시줄을 사용하면 램프의 강도를 사용자가 직접 조정할 수 있습니다. - 100은 가장 낮은 강도이고 100은 가장 높은 강도입니다.

"취소" 단추를 누르면 설정 내용을 변경하지 않고 대화 상자를 닫습니다.

"확인" 단추를 누르면 필요한 설정값이 변경되고 대화 상자를 닫습니다.

특수한 스캐너 모델의 경우

이 설정은 스캐닝을 하기 위해 개체 유리판 위에 있는 스캔할 문서에 초점을 맞출 때 사용합니다.

이 기능을 이용하면 이미지를 스캔할 때 초점을 정확히 맞출 수 있습니다. 이 기능을 사용하려면 설정 메뉴에서 “자동 초점”을 선택하십시오. 그러면 대화 상자가 나타납니다. 이 대화 상자에서 두 종류의 옵션 중 하나를 선택할 수 있습니다. “켜짐” 옵션을 선택하면 스캐닝하는 동안 자동 초점 기능을 사용하므로 스캔 작업을 완료하는 데 좀더 오랜 시간이 걸립니다. “꺼짐” 옵션을 선택하면 스캐너가 이미지를 스캔하는 동안 자동 초점 기능을 사용하지 않을 것입니다.

자동 초점 기능이 제대로 작동할 수 있도록 하려면, 스캐너 제어에 있는 옵션들을 설정할 때, 프레임 홀더를 이용하여 필름 또는 슬라이드를 스캔하려는 경우 35mm 슬라이드 트레이/프레임 홀더/네가티브 필름 홀더를 선택하십시오.

그렇지 않은 경우에는 반사/투과/네가티브를 선택하십시오.

프레임 메뉴

새 파일 | 삭제
이 옵션은 새 프레임을 만듭니다. 미리 보기 창의 프레임 추가 도구와 같습니다. 프레임 메뉴에서 "새 파일"을 선택하십시오. 새 프레임 대화 상자가 나타납니다. 새 프레임 크기의 값을 입력하십시오. 선택 작업이 끝나면 "확인"을 누릅니다. 프레임이 작성되면 스캔 작업 상자가 곧바로 나타납니다. 새 프레임을 작성하지 않으려면 "취소" 단추를 선택합니다. | 이 옵션은 미리보기 창과 작업 목록에서 선택된 프레임을 삭제합니다.
복제 | 이름 바꾸기
이 옵션은 프레임을 복제하고 작업 목록 대화 상자에 넣습니다. | 이 옵션은 작업 목록 상자에 있는 스캔 작업의 이름을 바꿉니다.

이미지 메뉴

MagicScan에서 이미지 기본 조정을 설정하는 방법은 두 가지가 있습니다.

- 조정 창의 조정 기능을 조작하는 방법
- 이미지 메뉴 명령을 선택하는 방법

이미지 메뉴 명령에 대한 자세한 설명은 아래의 항목을 눌러 참고하십시오.

스캔 모드

원본

해상도

필터

화면 고르기

스캔 모드

스캔 모드는 이미지를 스캔하는 모드를 지정합니다. MagicScan은 다음과 같이 사용 가능한 스캔 모드를 제공합니다.

컬러 RGB

스캐너는 출력 스캔 이미지의 각 도트(픽셀)마다 24 비트(또는 30/36/42 비트) 컬러 이미지 정보를 캡처합니다. 그러므로, 1,600만 이상의 색상을 사용할 수 있습니다. 이 이미지 형식은 컴퓨터 모니터와 TV에서 사용되는 것과 같은 종합 색 구성표를 사용합니다. RGB는 빨간색(R)-초록색(G)-파란색(B)를 의미하며 추가적인 기본 색상이 있습니다. 추가 색상이란 다른 색상의 첨가, 혼합을 뜻하며 진한 빨간색, 초록색, 파란색을 같은 비율로 혼합하면 흰색이 만들어집니다. 컬러 TV나 컬러 모니터가 흰색을 만드는 방법과 같습니다. 24 비트 트루 컬러 이미지를 저장하기 위해 필요한 디스크 공간은 상당히 큽니다. 예를 들어, A4-크기의 3-00-dpi 트루 컬러 이미지는 24MB의 저장 공간이 필요합니다.

컬러 CMYK

컬러 CMYK를 선택함으로써, 사용자의 3-채널 컬러 RGB 이미지는 특수 컬러 변환 처리를 걸쳐, 4 채널(청록색(C), 자홍색(M), 노란색(Y), 검정색(B)) 컬러 이미지 데이터로 변환됩니다. CMYK 컬러 공간은 대부분의 컬러 프린터에서 사용되는 것입니다. 스캔이 끝나면 이미지는 이미지 편집 응용 프로그램으로 보내지고 사용자의 컬러 프린터로 인쇄할 준비가 됩니다.

CMYK 이미지를 저장할 경우 .TIF 또는 .PSD 형식으로 저장해야 합니다. 대부분의 모니터는 3-채널 RGB로 색상을 표시하기 때문에 CMYK 이미지의 RGB "시뮬레이션"은 이미지 편집 응용 프로그램의 기본 창에 표시됩니다.

MagicScan은 프린터 프로파일에 따라 이런 변환과 시뮬레이션을 수행합니다. 가장 정확한 변환 시뮬레이션을 수행하려면 사용자의 프린터를 가장 가깝게 설명하는 MagicScan 프린터 프로파일을 선택해야 합니다.

CMYK - 이 스캔 모드는 Magic Match나 IPM을 호출할 때 사용할 수 있습니다.

CIE Lab

Comission Internationale de L'Eclairage. 이 위원회는 1931년부터 색 정의 표준화를 위해 노력해왔습니다.
하나의 색상은 적색, 녹색, 청색의 조합으로 구성됩니다. 그러나, 각자가 동일한 색상을 만들려고 한다면, 동일한 색 표현을 위해 혼합할 적색, 녹색, 청색의 양을 조절해야 할 것입니다. CIE 위원회에서는 각각 700, 546.1, 435.8 nm의 파장에서 포화된 적색, 녹색, 청색을 보는 사람을 Standard Observer로 정의했습니다. 동일한 에너지 소스에서 이들 색상을 조합하면, 표준 흰색 밝기를 나타낼 것입니다.

RGB와 CMYK와 같은 컬러 스페이스는 장치에 의존합니다. 즉, 동일한 객체를 스캔한다할 지라도 스캐너마다 RGB 값이 달라질 수도 있다는 말입니다. 각각의 장치 간에 색 정보를 전달하기 위해서는 장치 독립형 컬러 스페이스가 필수적입니다. 보통, CIE Lab를 중간 컬러 스페이스로 사용합니다. 스캐너의 RGB 색상 모드는 CIE Lab 모드로 변형되어 실제 고유 색상 세트를 표현합니다. 그리고 나서 CIE Lab 색상은 RGB나 CMYK 모드로 CIE Lab 색상을 변환할 연결 장치와 모니터에 표시하거나 인쇄할 결과에 전달됩니다. 그러나, 이 방법은 메모리의 양을 많이 차지하고 매트릭스 변형 시간이 오래 걸린다는 단점이 있습니다.

CIE Lab - 이 스캔 모드는 Magic Match를 호출할 때 사용할 수 있습니다.

sRGB

Hewlett-Packard와 Microsoft는 모호성 없이 서로 다른 이미지 장치가 번역할 색상 값의 세트를 정의하기 위해 sRGB (표준 RGB) 색상 표준을 제안했습니다.

일반적으로, 적색, 녹색, 청색 기본 색에 대한 RGB 표준입니다. 이들 색상을 서로 조합하면 다른 색상을 만들 수 있습니다. RGB 색체계는 모니터와 슬라이드에서의 색상을 표현하는데 사용되며, 반면에 CMYK 체계(여기서는 설명하지 않음)는 인쇄 색상을 표현하는데 사용됩니다. 녹색과 청색에 동일한 포화 적색의 양을 추가하면 순백색이 만들어집니다. 이들 기본 색상 중 하나를 제외시키면 검은색이 만들어집니다.
CIE Lab 색체계는 명확한 색상 식별 방법을 제공하지만, 많은 응용 프로그램이 이 방법을 인식하지 못하므로 이 체계를 사용하여 표시하거나 인쇄하기란 어렵습니다.

바라건대, sRGB 모드를 사용하여 객체를 스캔하고 나서 sRGB를 지원하지 않는 응용 프로그램이나 장치로 스캔된 이미지를 전송한다면, 일반 RGB 데이터를 사용하여 거의 손실 없이 만족스러운 색상을 다시 산출해야 할 것입니다.

한편, sRGB를 지원하는 응용 프로그램이나 장치로 이미지를 전송한다면, 색 충실도에 있어 무시할 수 있는 손실 외에는 원본의 색상 수준으로 표현될 것입니다. 이는 sRGB 표준을 사용하는 모든 장치는 일관적으로 각 색상에 대해 동일 값을 가지며 마찬가지로 각 값에 대해 동일 색상을 표현하기 때문입니다. 이 표준에서는 스캐너, 모니터, 프린터와 같은 서로 다른 장비 간에 정확하게 색 정보를 전달합니다.

sRGB- 이 스캔 모드는 Magic Match를 호출할 때만 사용할 수 있습니다. 칼라를 회색조로- 이 스캔 모드는 자동 교정이나 이중 스캔IPM을 호출할 때 사용할 수 있습니다.

그레256 스케일

8 비트 그레이스케일로 스캔된 이미지는 256 회색 음영을 보여줍니다. 최종 스캔 출력에서 색상이 필요하지는 않지만, 사진의 고화질 사본이나 기타 연속 톤 원형을 원하는 경우, 그레이스케일 모드가 좋습니다. 그레이스케일 이미지를 저장하기 위한 디스크 공간은 24 비트 트루 컬러 이미지에 비해 1/3 정도입니다.

256 그레이스케일은 정밀한 흑백 표현과 각각의 픽셀에 대한 흑백 간의 회색 음영 매개체 기능을 제공합니다. 실제로 256 음영을 제공하며, 255 값은 흰색, 0 값은 검정색을 표현하고 1에서 254까지 254 값은 약간씩 밝은 매개 회색 음영을 표현합니다.

256은 2의 8승으로, 8 비트 데이터가 각각의 256 회색 음영을 부호화하기 위해 각 픽셀에 필요합니다. 하지만, 비용은 8 비트 데이터가 각 픽셀마다 필요하다는 것입니다. 그레이스케일 이미지 파일은 라인아트 이미지 파일보다 8배 큽니다. 또한, 라인아트 이미지와 중간 톤 이미지보다 더 많은 메모리와 하드디스크 공간이 필요합니다. 하지만, 그레이스케일 이미지는 컬러 이미지보다는 작습니다.

라인아트 B/W

1 비트 라인아트로 스캔된 이미지는 기타 색상이나 그레이스케일이 없이 흑백만 보여줍니다. 라인아트 모드는 텍스트나 펜과 잉크 도면을 인쇄할 때 가장 좋은 방법입니다. 각 픽셀에 1 비트 흑백 정보만 필요하기 때문에 라인아트 이미지를 저장하기 위해 필요한 디스크 공간은 8 비트 그레이스케일 이미지에 비해 1/8에 불과합니다.

256 컬러

응용 256 컬러 팔레트 이미지. 이 옵션을 선택하여 이미지를 256 컬러 모드로 스캔할 수 있습니다.

RGB 컬러 이미지는 원본의 24-비트 컬러 표현입니다. 각 픽셀은 컬러 정보를 저장하는데 24 비트가 필요하기 때문에 24-비트 컬러 이미지는 더 많은 메모리와 디스크 공간이 필요합니다. 컬러 이미지는 이미지 크기를 줄이기 위해 16, 8, 4 비트로 샘플 다운할 수 있습니다. 256 컬러 이미지는 수백만 컬러 대신에 256 컬러까지만 표시할 수 있습니다. 24-비트 컬러 이미지와 비교하여 256 컬러 이미지는 더 적은 메모리와 하드디스크 공간이 필요합니다.

정보 메뉴

스캐너 정보 | 눈금자 표시/숨기기 | 버전 정보
스캐너에 대한 정보를 나타냅니다. | 눈금자를 표시하거나 숨깁니다. | 버전 정보를 나타냅니다.

각도 회전

이 단추를 사용하면, 스캐너의 유리판에 놓인 기울어진 이미지를 수정하기 위해 원하는 각도로 스캔된 이미지를 회전할 수 있습니다.

이 도구를 선택하고 마우스를 놓지 말고 미리 보기 창을 누르면, 원하는 각도로 이미지를 회전하도록 도와주는 아이콘이 나타납니다. 이미지 경계선 가장자리에 눈금선이 일치하면 마우스 단추를 놓으십시오.

참고: 이 도구를 다시 두 번 누르면 이미지가 원형으로 복원됩니다.