### 스캔 용도

VistaScan의 ".. 로 스캔" 기능을 이용하면 스캔된 이미지를 미리 구성된 화일, 프린터, 팩스, 우편 그리고 다른 응용 프로그램으로 보낼 수 있습니다. 그러기 위해서는 스캔 용도를 먼저 설정해야합니다.

주의 : Photoshop과 같은 타 이미지 편집 소프트웨어에서 VistaScan을 사용한다면 스캔 용도 페이지를 이용할 수 없습니다. 이 기능은 프로그램 그룹에서 직접 VistaScan을 액세스하는 경우에만 이용할 수 있습니다.

### 파일

스캔 이미지의 파일 디렉토리, 파일명, 그리고 파일 형식을 선택하세요.

파일명
여러 개의 이미지를 스캔하는데 일괄 스캔을 사용하는 경우, 드라이버는 기본 파일명으로서 각 이미지의 파일명 끝에 00으로 시작되는 두 자리 수를 추가할 것입니다. 즉, 파일명은: 파일명+00, 01,02 등이 될 것입니다.

파일명이 8 바이트 이상이면 6바이트로 나머지를 잘라내므로 유의하세요.

파일 형식
지원 파일 형식에는 BMP, TIF, PCX, PSD, TGA, JPG가 있습니다.

### 프린터

프린터 대화 상자에서 VistaScan용 기본 프린터 드라이버를 보여줄 것입니다. 구성용 설정 버튼을 눌러 프린터를 변경할 수도 있습니다.

### 메일

모두 Microsoft Exchange 와 Lotus cc:Mail 는 메일 기능에서 지원합니다. 그러나 Exchange의 경우 Windows 3.1 환경에서는 이용할 수 없습니다.

전송될 파일의 이미지 형식을 설정할 수 있습니다. 지원 형식에는 BMP, TIF, PCX, PSD, TGA, JPG가 있습니다.

### 팩스

팩스 버튼을 클릭하면 팩스 대화 상자가 나타납니다.

기준 팩스 드라이버를 변경하려면 설정 버튼을 클릭하세요.

대부분의 팩스 드라이버는 프린터 드라이버가 출력에 사용하는 프린터 포트를 함께 사용합니다. 그러므로, 팩스 드라이버 변경 시 기본 프린터 드라이버도 함께 변경되며, 기본 프린터 변경의 경우에도 이와 마찬가지입니다.

### 응용 프로그램

VistaScan이 스캔 이미지를 보낼 응용 프로그램의 이름, 디렉토리 경로, 파일명과 파일 형식을 설정하세요.

[뒤로][일반][스캐너 정보]