Méthode de numérisation

Opaque | Sélectionnez cette option pour des originaux sur papier (non-transparents) c'est-à-dire sur un support "à travers lequel on ne peut pas voir", tels que des photographies, des prospectus, des journaux, etc.
Transparent | Sélectionnez cette option pour des objets transparents (à travers lesquels la lumière peut passer, par ex. des diapositives), sous réserve qu'un adaptateur pour transparents ait été installé et allumé.
Négatif | Sélectionnez cette option pour des négatif photographiques ou des films, sous réserve qu'un adaptateur pour transparents ait été installé et allumé.
ADF | Numérisation avec alimentation automatique des documents (ADF, Automatic Document Feeder)

#### Types d'image

Document N/B | Pour les documents en noir et blanc
Demi-ton N/B | Pour les documents en demi-ton
Photo N/B | Pour les photos en noir et blanc
True Color, RVB | Pour les images en mode RVB
True Color, CMJN | Pour les images en mode CMJN
256 Couleurs | Pour les images en 256 couleurs
Photo Web | Pour les images en 216 couleurs avec une résolution de 72 dpi
Fax | Pour les documents en noir et blanc avec une résolution de 200 dpi
OCR | Pour les documents en noir et blanc avec une résolution de 300 dpi

#### Résolutions d'image

Le paramètre Résolution détermine la quantité d'informations capturées par le scanner, mesurée en points par pouce (dpi, dots per inch), pour constituer l'image numérisée obtenue. Plus la résolution est élevée, plus le niveau de détail de l'image est précis et plus le fichier d'image est volumineux. La valeur par défaut est 300 dpi.

Détramage

Sans détramage | Le détramage est une option de pré-traitement qui permet de réduire l'apparition des motifs parasites (moirages).
Revue d'art (175 lpi) | Adoucit le tramage à grains fins des revues d'art de haute qualité d'impression.
Magazine (133 lpi) | Adoucit le tramage à grains fins des magazines sur papier glacé.
Journaux (85 lpi) | Adoucit le tramage à gros grains des impressions sur papier journal.
Personnalisé | L'utilisateur spécifie une valeur correspondant au nombre de lignes par pouce (lpi) souhaité. Lorsque vous sélectionnez Personnalisé, une barre de défilement affiche des valeurs comprises entre 20 et 300 lpi. La valeur par défaut est 120 lpi.

| Normam
| Avec détramage magazine

Filtre

Sans filtre | Cette option conserve le nombre de pixels de l'image d'origine, c'est-à-dire sans effet de flou ou de netteté.
Net ou Plus net | Augmente le contraste entre les zones claires et sombres de l'image.
Flou ou Plus flou | Réduit le contraste entre les pixels contigüs pour créer une image plus douce.

Normal | Plus flou | Plus net

Ajustement automatique

La fonction Ajustement automatique permet d'ajuster les valeurs du cadre de sélection.

Si la case Ajuste automatiquement est cochée, l'outil Ajustement automatique calcule automatiquement les valeurs optimales pour l'image du cadre de sélection.

Lorsque cette case est cochée, l'aperçu se réaffiche automatiquement pour présenter les résultats du pré-traitement automatique.

### Mise à l'échelle

Cette commande agrandit ou r?uit automatiquement la taille de l'image numérisée en fonction du facteur de mise à l'échelle que vous sélectionnez. Plus ce facteur est petit, plus la numérisation et le traitement sont rapides et moins le fichier rédultant est gros. Le facteur par défaut est de 100%.
Remarque : Les paramètres de résolution et de mise à l'échelle sont en relation. Le produit de la résolution par le facteur d'échelle ne doit pas, en effet, dépasser la résolution maximale de voter scanner (Résolution x Facteur d'échelle <= Résolution maximale du scanner).