明調/對比度

明調滑動桿

此項設定用來決定影像的整體明亮度 (灰色層次) 。 將滑動桿上之控制鈕調至右邊 (+100) 可增強明度。調至左邊 (-100) 減低明度。預設值是零(0)。

減低明度 | 原圖 | 增強明度

對比度滑動桿

它能調整影像中亮暗區域的差別程度。 將滑動桿上的控制鈕移至右邊 (+100) 增強亮暗區域間的灰影。移至左邊(-100) 減低亮暗區域間的灰影。 預設值是零 (0)。

降低對比度 | 原圖 | 增強對比度t

明調值滑動桿

明調值滑動桿 可設定掃瞄圖片中最亮的點。若您擴大亮部數值，像數將會依新的範圍重新對應，使您看到更多的灰階層次。

將滑動桿上的控制鈕移至左邊 (1) 增強明度。移至右邊 (255) 則減低明度。預設值是 255。

原圖 | 明調值 220 暗調值 0 | 明調值220 暗調值 35 | 明調值 255 暗調值 35

暗調值滑動桿

暗調滑動桿可設定掃瞄圖片中最暗的點。

將滑動桿上的控制鈕移至左邊 (0)增強明度。移至右邊 (254) 減低明度。預設值是零。

原圖 | 明調值 220 暗調值 0 | 明調值220 暗調值 35 | 明調值255 暗調值35

Gamma 色頻滑動桿

所有的光學設備 (例如螢幕和掃描器) 對光的敏感度多少都有些非線性的部份。為達到好的掃瞄品質, VistaScan 提供了Gamma 色頻調整功能來彌補掃描器的掃瞄誤差。通常您的掃瞄器供應商提供的出廠 Gamma 預設值，效果會較好。如果您的掃瞄器已做過校正，顯示出您的掃瞄器適合不同的 Gamma 值時，您可輸入此值以得到較佳的掃瞄品質。

將滑動桿上控制鈕移至右邊 (10.0)增強明度。移至左邊(0.1) 減低明度。預設值是 1.5。

Gamma值 0.9 | Gamma值 1.2 | Gamma值 1.5

注意：按重設即可取消您所做的變更，並回復預設值。

### 灰度/階調對應 此功能提供您另一方法，使您能更精確調整影像中最亮，半亮，或最暗的層次。它能校正更改影像中的灰色/彩色值，像素明度值的對應曲線。 按重設可取消您剛做的變更，並回復預設值。

##### 曲線上移 影像變亮 | ##### 直線 一般影像 | ##### 曲線下移 影像變暗

加特定顏色到影像中與調整色彩平衡 色彩調整是藉由某一顏色的濃淡度控制色彩的分佈 . 它展示一個圓形的連續色彩光譜。在光譜輪上選擇您想要的色區按一下， 即可改變其控制色彩分佈的色度。 按重設取消您剛做的變更，並回復預設值。

鏡轉/旋轉
水平鏡轉 逆時針旋轉 90 度 | 水平鏡轉 | 水平鏡轉 順時針旋轉 90 度
逆時針旋轉 90 度 | 原稿 | 順時針旋轉 90 度
垂直鏡轉 | 旋轉 180 度 | 反相