Método de Digitalização

Reflectivo | Escolha esta opção para originais em papel (não transparências) que consistam de um tipo de material opaco, tal como fotografias, panfletos, jornais e assim por diante.
Transmissivo | Escolha esta opção para objectos transparentes (através dos quais a luz pode passar, por exemplo slides de retro-projecção) se um Adaptador de Transparências estiver instalado e ligado.
Negativos | Escolha esta opção para negativos de fotografias ou filmes se um adaptador de transparências estiver instalado e ligado.
ADF | Digitalizar através do Alimentador Automático de Documentos (ADF)

#### Tipos de Imagem

Documentos a P/B | Para documentos a preto e branco
Meio Tom P/B | Para documentos de meios tons
Fotografia P/B | Para fotografias a preto e branco
True Color, RGB | Para imagens a cores no modo RGB
True Color, CMYK | Para imagens a cores no modo CMYK
256 Cores | Para imagens de 256 cores
Fotografia da Web | Para imagens de 216 cores com uma resolução de 72 ppp
Fax | Para documentos a preto e branco com uma resolução de 200 ppp
OCR | Para documentos a preto e branco com uma resolução de 300 ppp

#### Resoluções de Imagens A definição de Resolução determina a quantidade de informações que o scanner irá captar numa imagem digitalizada resultante e é medida em pontos por polegada (ppp). Quanto mais alta for a resolução, mais fino será o detalhe da imagem e maior será o tamanho do ficheiro de imagem. A definição predefinida é 300 ppp.

Eliminar do Ecrã

Não Eliminar do Ecrã | Eliminar do Ecrã é uma opção de pre-processamento que pode ser utilizada para minimizar a aparência de padrões de interferência pouco elegantes (padrões de moiré).
Impressão Arte (175 lpp): | Suaviza o padrão de pequenos pontos encontrados em impressões de gráficos de alta qualidade.
Revista (133 lpp): | Suaviza o padrão de pequenos pontos encontrados em revistas lustrosas.
Jornal (85 lpp): | Suaviza o padrão granulado normalmente encontrado em jornais.
Personalizada | O utilizador irá especificar um valor para as linhas por polegada (lpp). Ao escolher Personalizada, a barra de deslocamento será activada. Os valores situam-se entre 20 e 300 lpp. O valor predefinido é 120 lpp.

| Original
| Imagem com eliminação do ecrã de revista

Filtrar

Sem Filtro | Esta opção mantém os valores dos pixels como na imagem original. Ou seja, não existem quaisquer efeitos de aumentar ou diminuir a nitidez.
Tornar Nítida ou Tornar Mais Nítida | Aumenta o contraste na interface entre as áreas claras e escuras de uma imagem.
Enevoar ou Tornar Menos Nítida | Reduz o contraste entre pixels adjacentes para criar uma imagem mais suave.

Original | Tornar ainda menos nítida | Tornar Ainda Mais Nítida

Ajustamento Automático A funcionalidade Ajustamento Automático proporciona um controlo simples para ajustar valores dentro da moldura de selecção. Se a caixa de verificação Ajustamento Automático estiver seleccionada, a ferramenta Ajustamento Automático irá automaticamente calcular os valores optimizados para a imagem dentro da moldura de selecção. Quando esta caixa estiver seleccionada, a pré-visualização volta a pintar imediatamente para mostrar o efeito do pre-processamento automático.

### Escala

Este comando automaticamente amplia ou reduz o tamanho de uma imagem ao ser digitalizada de acordo com a escala seleccionada. Quanto mais pequena for a escala, mais r?ida ser?a velocidade de processamento e de melhoramento, e mais pequeno serão tamanho do ficheiro. A definição predefinida é 100 %.

Nota: Existe uma relação pr?ima entre a definição da resolução e da escala. A multiplicação das definiçoes de resolução e de escala não pode exceder a resolução máxima do scanner (Resolução x Escala <= Resolução M?ima do Scanner).