밝기/대비

밝기 막대

이 설정은 이미지의 전체 명암도 레벨(회색 레벨)을 결정합니다. 이동 막대의 슬라이더를 오른쪽으로 옮기면(+100) 밝기가 증가합니다. 왼쪽으로 옮기면(-100) 밝기가 감소합니다. 기준값은 0입니다 (0).

밝기 감소 | 원본 | 밝기 증가

대비 막대

대비 막대는 이미지에서 명암 영역 간의 차이를 제어합니다. 이동 막대의 슬라이더를 오른쪽으로 옮기면(+100) 명암 영역 간의 회색이 증가합니다. 이동 막대의 슬라이더를 왼쪽으로 옮기면(-100) 명암 영역 간의 회색 음영이 감소합니다. 기본값은 0입니다(0).

대비 감소 | 원본 | 대비 증가

강조 막대

강조 막대는 스캔된 그림에서 가장 흰 점을 정의합니다. 계속해서 강조점을 넓히면 픽셀은 새로운 범위내에서 재매핑되어 칼라/회색 이미지에서 보다 세밀한 부분을 볼 수 있습니다.

이동 막대의 슬라이더를 왼쪽으로 옮기면(1) 밝기가 증가합니다. 오른쪽(255)으로 옮기면 밝기가 감소합니다. 기본값은 255입니다.

원본 | 강조220 음영0 | 강조220 음영35 | 강조255 음영35

음영 막대

음영 막대는 스캔된 그림에서 가장 어두운 점을 정의합니다.

이동 막대의 슬라이더를 왼쪽으로(0) 옮기면 밝기가 증가합니다. 오른쪽으로(254) 옮기면 밝기가 감소합니다. 기본값은 0입니다.

원본 | 강조220 음영0 | 강조220 음영35 | 강조255 음영35

감마 막대

모니터나 스캐너 같은 모든 광학 장비는 감광성 특징에 있어 약간의 비 선형성이 있읍니다. VistaScan에서는 좋은 결과의 스캔 이미지를 얻을 수 있도록 이러한 비 선형성을 보정하기 위한 감마 조정을 제공합니다.

이동 막대의 슬라이더를 오른쪽으로 옮기면(10.0) 밝기가 증가합니다. 왼쪽으로 옮기면(0.1) 밝기가 감소합니다. 기본값은 1.5입니다.

Gamma 0.9 | Gamma 1.2 | Gamma 1.5

주의: 선택한 대로 변경하려면 적용을 클릭하세요. 변경을 취소하고 기본값으로 되돌리려면 재설정을 클릭하세요.

### 레벨/곡선 곡선 명령은 이미지 내에서 강조나 중간톤, 음영 단계를 정확히 조절하는 방법 중 하나입니다. 픽셀의 밝기 값을 나타내는 곡선을 변경하여 이미지 내에서 회색/칼라 값을 변경합니다. 선택한 대로 변경하려면 적용을 클릭하거나 변경을 취소하고 값을 기본값으로 되돌리려면 재설정을 클릭하세요.

##### 곡선을 위로 옮기세요. 밝아진 이미지 | ##### 직선 본래 이미지 | ##### 곡선을 아래로 옮기세요. 어두워진 이미지

색 균형 색상 조정은 특정 색으로 채우거나 섞어서 색의 분배를 조절합니다. 색상 조정에서는 원형 휠 상에 연속 색 스펙트럼을 표현합니다. 휠의 한 부분을 클릭하면 분포를 조절하는 특정 색으로 바뀝니다. 선택한 대로 변경하려면 적용을 클릭하세요. 변경을 취소하고 기본값으로 되돌리려면 재 설정을 클릭하세요.

뒤짚기/회전하기
수평 뒤짚기 반 시계 방향으로 90 도 회전하기 | 수평 뒤짚기 | 수평 뒤짚기 시계 방향으로 90 도 회전하기
반 시계 방향으로 90 도 회전하기 | 원본 | 시계 방향으로 90 도 회전하기
수직 뒤짚기 | 180 도 회전하기 | 이미지 반전시키기