LeiaMe do VistaScan

Bem Vindo ao VistaScan

Por favor leia com atenção este documento. Ele contém informações importantes
não incluídas na documentação.

Os tópicos abrangidos por este documento incluem:

     * Requisitos do sistema
     * Guias do Utilizador/Ajuda On-line
     * Notas de Digitalização em Rede
     * Resolução de Problemas

[Requisitos do sistema]
     [SCSI and Parallel Port Scanner]
       Windows 95 ou posterior
       Windows NT 4.0 ou posterior

     [USB Scanner]
       Windows 95 / Windows 98

[Guias do Utilizador/Ajuda On-line]

1. O guia do utilizador e a ajuda on-line estão escritos no formato HTML. Ante de poder
    ler estes documentos electrónicos, deve instalar um web browser,
    tal como o Netscape ou o Internet Explorer.
2. Pode importar o Netscape a partir do WWW site:
         http:\\home.netscape.com,
    ou o Internet Explorer do site:
         http:\\home.microsoft.com
3. Utilize uma resolução de ecrã de 800 x 600 com o Internet
   Explorer 3.0/Netscape 3.0 ou versões superiores para obter a melhor
   conversão das Páginas Web.

[Notas de Digitalização em Rede]
1. Sob determinadas condições, o NetHeapSize do Windows deve ser redefinido para
    um valor mais elevado.  Utilize o valor sugerido pelo Windows.
2. Tanto o servidor como o cliente requerem um controlador NETBIOS carregado antes de digitalizar
   (por exemplo, o NETBIOS.EXE do Novell Netware).
3. O programa de Teste do Scanner só pode testar o scanner local. Não pode testar
   o scanner de rede.


[Resolução de Problemas]
1. SCSI Scanner ONLY!!
   Quando aparecer a mensagem "Memory Allocate Error!" (Erro na Atribuição da Memória), o controlador irá
   modificar o ficheiro UMAXDRV.INI localizado no directório Windows. Reinicie o Windows para
    implementar o controlador. Se surgir qualquer problema e tiver que regressar ao estado original
    (um ficheiro UMAXDRV.INI sem alterações), utilize um editor de texto para modificar o ficheiro UMAXDRV.INI.
    O conteúdo do UMAXDRV.INI deve ser semelhante ao abaixo apresentado:

           [UMAX_Drivers]
           DriverType=UMAXASPI

           [UMAX_SCSI]
           InterfaceType=ASPI Compatible
           VxDAllocateMemory=1

   O controlador terá alterado o valor de "VxDAllocateMemory" para 1.
   Altere o valor novamente para 0 para repor o valor original.

Nota: Se tiver um controlador UMAXMEM.SYS previamente carregado no ficheiro CONFIG.SYS, deve retirá-lo.
      O controlador UMAXMEM.SYS não é necessário se "VxDAllocateMemory=1".
      Esta entrada terá o mesmo efeito que o controlador UMAXMEM.SYS.


2. Se aparecer a mensagem de erro do NETBIOS "ncb_bridge field not 00 or 01", deve
   executar o programa de configuração da rede para seleccionar um controlador NETBIOS tal como o NETBEUI
   ou o NETBIOS sobre ipx/spx como o protocolo predefinido para ambos o servidor e .
   o cliente. Em ambos Windows 3.1 e Windows 95, o programa de configuração de rede está localizado no
   Painel de Controlo.

*************END OF README FILE***********************
