### Destino da Digitalização

A função Digitalizar Para do VistaScan permite-lhe enviar as imagens digitalizadas para um ficheiro, uma impressora, um fax, um mail e outras aplicações pré-configuradas. Para tal, deve primeiro configurar o destino da digitalização.

Nota: Se adquirir o VistaScan a partir de um software de edição de imagens de terceiros, por exemplo PhotoShop, a página Destino da Digitalização estará desactivada. Esta função só está activada ao ter acesso ao VistaScan directamente a partir do grupo de programas.

### Ficheiro

Seleccione o Directório do Ficheiro, o Nome do Ficheiro e o Formato de Ficheiro da imagem digitalizada.

Nome do Ficheiro
Se utilizar a Digitalização em Lote para digitalizar várias imagens, o controlador irá acrescentar dois dígitos (início em 00) ao fim do nome do ficheiro para cada imagem como o nome de ficheiro predefinido. Por outras palavras, o nome de ficheiro será semelhante a: nomefich+00, 01,02 etc.

Note que os nomes de ficheiros com mais de 8 bytes serão truncados para 6 bytes.

Formato do Ficheiro
Os formatos de ficheiros suportados incluem: BMP, TIF, PCX, PSD, TGA e JPG.

### Impressora

A caixa de diálogo Impressora irá apresentar o controlador de impressora predefinido para o VistaScan. Pode alterar a impressora fazendo clique sobre o botão Configurar para efectuar a configuração.

### Mail

Tanto o Microsoft Exchange como o Lotus cc:Mail são suportados na função Mail. No entanto, o primeiro será desactivado em ambientes Windows3.1.

Pode igualmente configurar o formado da imagem para o ficheiro e ser enviado. Os formatos suportados incluem: BMP, TIF, PCX, PSD, TGA, JPG.

### Fax

Faça clique sobre o botão Fax para visualizar a caixa de diálogo Fax.

Para alterar o controlador de fax predefinido, faça clique sobre o botão Configurar para seleccionar o controlador de fax.

A maioria dos controladores de fax partilham a mesma porta de impressora que o controlador da impressora utiliza para a saída de dados. Assim, quaisquer alterações ao controlador de fax irão alterar também o controlador de impressora predefinido, e vice versa.

### Aplicação

Configure para a Aplicação o respectivo nome, caminho de directório, nome de ficheiro e formato de ficheiro para o qual o VistaScan irá enviar as imagens digitalizadas.

[Voltar][Geral][ Informações do Scanner ]