Luminosité/Contraste

Barre de luminosité

Ce paramètre détermine le niveau global d'intensité (niveau de gris) d'une image. Déplacer le curseur vers la droite de la barre de défilement (+100) augmente la luminosité. Le déplacer vers la gauche (-100) diminue la luminosité. La valeur par défaut est zéro (0).

Moins de luminosité | Normale | Plus de luminosité

Barre de contraste

Contrôle la différence entre les zones lumineuses et sombres d'une image. Déplacer le curseur de la barre de défilement vers la droite (+100) augmente le contraste entre les zones lumineuses et sombres. Le déplacer vers la gauche (-100) diminue le contraste entre les zones lumineuses et sombres. La valeur par défaut est zéro (0).

Moins de contraste | Normal | Plus de contraste

Barre de point blanc

Définit les points les plus blancs de l'image numérisée. Si vous agrandissez ensuite les points lumineux, les pixels sont recalculés d'après la nouvelle plage et vous obtenez une meilleure définition des détail d'une image couleur/N&B.

Déplacer le curseur de la barre de défilement vers la gauche (1) augmente la luminosité. Le déplacer vers la doite (255) diminue la luminosité. La valeur par défaut est 255.

Normal | Niveau blanc 220 Niveau noir 0 | Niveau blanc 220 Niveau noir 35 | Niveau blanc 255 Niveau noir 35

Barre de point noir

Définit les points les plus noirs de l'image numérisée.

Déplacer le curseur de la barre de défilement vers la gauche (0) augmente la luminosité. Le déplacer vers la doite (254) diminue la luminosité. La valeur par défaut est 0.

Normal | Niveau blanc 220 Niveau noir 0 | Niveau blanc 220 Niveau noir 35 | Niveau blanc 255 Niveau noir 35

Barre Gamma

Tous les dispositifs optiques, tels les écrans et les scanners, présentent un certain manque de linéarité dans leur sensibilité à la lumière. Pour une bonne numérisation des images, VistaScan offre un ajustement Gamma permettant de compenser le défaut de linéarité de vore scanner.

Déplacer le curseur de la barre de défilement vers la droite (10,0) augmente la luminosité. Le déplacer vers la gauche (0,1) diminue la luminosité. La valeur par défaut est 1.2.

Gamma 0,9 | Gamma 1,2 | Gamma 1,5

Remarque : Cliquez sur Rétablir pour annuler les modifications et revenir à la valeur par défaut.

### Niveau/Courbe Cette commande est un autre outil permettant de régler avec précision le niveau de blanc, de demi-ton et de noir de votre image. Elle corrige les valeurs de gris/couleur d'une image en modifiant la courbe des valeurs de luminosité des pixels. Cliquez sur Rétablir pour annuler les modifications et revenir à la valeur par défaut.

##### Courbe vers le haut Image éclaircie | ##### Ligne droite Image Normale | ##### Courbe vers le bas Image assombrie

Balance de couleur Contrôle la distribution de la couleur par saturation ou dilution d'une couleur particulière. Affiche sur une roue un spectre continu de couleur. Cliquer sur certaines zones de la roue permet de modifier une teinte particulière gouvernant la distribution. Cliquez sur Rétablir pour annuler les modifications et revenir à la valeur par défaut.

Symétrie/Rotation
Symétrie horizontale Rotation 90 AH | Symétrie horizontale | Symétrie horizontale Rotation 90 H
Rotation 90 AH | Normal | Rotation 90 H
Symétrie verticale | Rotation 180 | Inverse une image