如何畫外框 請按簡易畫面中的 (外框) 工具。 將游標移至預覽視窗。 請按滑鼠左鍵，順著掃瞄範圍的對角線方向拖曳。 放開滑鼠左鍵即可。

如何執行您的第一次掃瞄

1. 將您欲掃瞄的文件放在掃描器上。
2. 開啟掃瞄軟體。例如： Presto! PageManager。
3. Acquire: 在檔案選單中選擇 VistaScan 做為您TWAIN 的來源。
4. 在 VistaScan的五種預設影像類型中，選擇您想要掃瞄的影像類型，例如： 彩色照片，來掃瞄彩色影像。
5. 按 預覽鈕即可預覽您掃瞄的物件影像。
6. 使用 (外框) 工具 , 以移動或改變預覽視窗中的外框。
7. 按掃瞄鈕即可開始掃瞄。

* 注意： TWAIN來源選項及Acquire 指令依不同製造商軟體而異，您可參考線上輔助說明，瞭解 Twain驅動程式之選擇及影像輸入的細節。

編輯縮小影像檔

影像檔都很大，尤其掃瞄成灰階或彩色的影像檔。 若您的影像檔太大, 可參照下列方法縮小之： 將選取影像的外框畫小一點 只選取影像必要的部份，去除較不必要的部份使影像檔縮小。 將影像掃瞄成較低的解度 改用較低的解析度，將有效地縮小您影像檔的大小。例如： 有時以 150 dpi 的解析度來掃瞄灰階影像，只要利用軟體將之清晰化，即可讓您的影像達到 300 dpi 解析度的效果。 小心處理彩色照片 因為掃瞄時需抓取許多資料，掃瞄成的彩色影像檔都很大，故除非有展示或編輯影像檔的彩色螢幕，否則無須將影像掃瞄成彩色。.

移動外框

1. 按 (外框)工具。
2. 將 游標移至選框中心。
3. 按滑鼠左鍵並將選框拖曳至新位置。
4. 放開滑鼠鍵。

改變外框大小

1. 按 (外框) 工具。
2. 將游標移至外框任一邊。
3. 按滑鼠左鍵並依箭頭所示的方向拖曳外框任一邊。
4. 放開滑鼠鍵。

掃瞄透明片

掃瞄透明片前，需先安裝好掃描器光罩。 一切功能特點和反射稿模式相同。 請參考您掃描器光罩的使用說明書，以瞭解掃瞄透明片的須知細節 。

使用明暗度調整桿來強化影像 按進階網頁中的 ，會出現下列對話框。 將滑動桿上的控制鈕移至右邊 (+100) 即可增強明度。 移至左邊 (-100) 即可增強暗度。 預設值是零 (0)。

使用對比調整桿來強化影像 按 進階網頁中的 ，會出現下列對話框。 將滑動桿上的控制鈕移至右邊 (+100) 對比越強。 移至左邊(-100) 對比越弱。 預設值是零 (0)。

使用明調值 (Gamma) 調整桿來強化影像 按進階頁中的 ，會出現下列對話框。 將調整桿上的控制鈕移至右邊 (10.0) 越往右越亮。 移至左邊，越往左越暗 (0.1) 。 預設值是 1.2。

使用暗調/明調調整桿來強化影像 按進階網頁中的 ，即會出現下列對話框。 將亮部滑動桿上的控制鈕移至右邊 (1)， 越右邊越暗. 移至左邊 (255) ，越左邊越亮。 預設值是 255. 移動暗調滑動桿上的控制鈕， 越往右移 (0) 越暗。 越往左邊移 (254) 越亮。. 預設值是 0.